中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
行车委外维保项目

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司关于王牌公司行车委外维保项目已通过中国重汽集团成都王牌公司内部批示同意实施，项目资金已落实，招标人为中国重汽集团成都王牌商用车有限公司，现已具备招标条件，特发布公告进行国内公开招标，欢迎符合本次招标文件要求和具有履约能力投标商前来投标。具体内容如下：
一、招标内容：
1.★招标内容为: 王牌公司行车委外维保项目，项目编号：CGZXCX-202610-5654
明细如下表：
	序号
	名称
	数量（台）
	备注

	1
	单梁行车
	50
	详情见附件1

	2
	双梁行车
	2
	详情见附件2

	3
	单梁行车搬迁
	2
	/

	项目整体含税预算：14万元


二、投标单位资格要求：
1  在中国境内注册，具有统一社会信用代码的营业执照，营业范围包含本次采购内容。
2  至少有一项相似项目成功业绩(以投标截止日前的合同原件为准，开标时验证)。
3 投标人财务状况良好，无财产被接管、冻结、破产等情形，无重大不良资产或重大失信投资项目；优先提供经中介机构审计的年度财务报告；若无审计报告，可自行提供近一年财务报表供招标人评审。
4  相关法律法规对合格投标单位的其他要求。
5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动；
6  投标人单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录；
7  本项目不接受联合体投标。

三、本招标为国内公开招标。

四、招标文件的获取：
招标文件发售时间：2026年11月5日至2026年11月16日，每天8：30-17:00时(北京时间)，节假日除外。
招标文件发售地点：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司(四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号)。
注：1、领取招标文件时请携带以下证件复印件(加盖单位公章)：具有统一社会信用代码的营业执照复印件盖鲜章、类似合同业绩复印件及授权委托书原件和被授权人身份证原件购买招标文件。
2、授权委托人自报名起至开标结束不得变更，授权委托人发生变更的，投标无效。
五、投标文件递交时间及地点：
    投标文件递交时间：2026年11月17日09:30-14:00时(北京时间)；
投标文件递交地点：成都市青白江区弥牟镇长城路8号中国重汽集团成都王牌商用车有限公司新厂区制造部会议室。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、开标时间及地点：
    开标时间：2026年11月17日14:30时(北京时间)；
开标地点：成都市青白江区弥牟镇长城路8号中国重汽集团成都王牌商用车有限公司新厂区制造部会议室。
七、发布公告的媒介
本次招标公告在中国采购与招标网和/或中国重汽集团有限公司官网上公布刊登。
八、招 标 人：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
    地    址：成都市青白江区弥牟镇长城路8号
    商务联系人：周  宇           张  林            
    电     话： 15882346517      17745030118 
九、资料费和投标保证金缴纳账户信息
名 称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
纳税人识别码：91510113660488048Q
地 址、电 话： 成都市青白江区弥牟镇长城路8号
028-83679128
开户行：中国农业银行股份有限公司青白江弥牟支行
账号：22844401040000572
不接受个人名义及承兑汇票形式的投标保证金。

















附件1：                 单梁行车外委检修项目表
设备编号：                       设备型号名称：                    具体地点：
起重量：                             跨度：                    使用证编号：
	序号
	检查内容
	标准值
	实测值
	检验
结果
	已整改或建议
整改措施
	备注

	1
	紧急断电开关是否有效（包括地面操纵）
	有效
	
	
	
	

	2
	手柄、手轮及操纵按钮是否灵敏可靠
	灵敏
	
	
	
	

	3
	各按钮指示方向是否与起重机各机构运行方向一致
	一致
	
	
	
	

	4
	操纵手柄开关是否有吊绳（地面操纵）
	有
	
	
	
	

	5
	操纵手柄开关控制电压是否安全电压（地面操纵）
	＜50V
	
	
	
	

	6
	操纵手柄开关控制电源线和外壳是否破损（地面操纵）
	完好
	
	
	
	

	7
	电气指示信号是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	8
	行程限位器是否灵敏可靠
	灵敏可靠
	
	
	
	

	9
	缓冲器是否完好
	完好
	
	
	
	

	10
	有无轨道末端止档
	完好
	
	
	
	

	11
	过卷扬限位器是否有效
	有效
	
	
	
	

	12
	起升制动（包括吊葫芦）是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	13
	吊钩滑轮护板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	14
	吊钩悬挂板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	15
	吊钩危险断面磨损是否达到原尺寸的10%
	＜10%
	
	
	
	

	16
	吊钩危险断面或吊钩颈部是否有塑性变形
	无
	
	
	
	

	17
	吊钩开口度是否比原尺寸增加15%
	＜15%
	
	
	
	

	18
	吊钩是否焊接或焊补
	无
	
	
	
	

	19
	吊钩开口处闭锁装置是否完好
	完好
	
	
	
	

	20
	卷筒钢丝绳尾部防松自紧固定装置是否牢固（检查压板、螺栓等），如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	21
	卷筒是否裂纹或磨损超标
	＜10%
	
	
	
	

	22
	钢丝绳缠绕在卷筒上的安全圈数
	≥3圈
	
	
	
	

	23
	钢丝绳磨损是否超过表面钢丝绳直径的15%
	＜15%
	
	
	
	

	24
	钢丝绳是否断股
	无
	
	
	
	

	25
	钢丝绳在一个捻距内断丝是否超过12根
	＜12
	
	
	
	

	26
	钢丝绳是否有死角拧扭、受压变形、绳心露出
	无
	
	
	
	

	27
	钢丝绳是否表面腐蚀出现麻点
	无
	
	
	
	

	28
	轨道支撑点是否垫实牢固，如松动紧固
	牢固
	
	
	
	

	29
	轨道接头间隙≤3mm
	≤3mm
	
	
	
	

	30
	轨道接头位错和高低差≤1mm
	≤1mm
	
	
	
	

	31
	轨道跨度、直线度、坡度、高低差是否符合标准
	标准
	
	
	
	

	32
	行车导轨检修，是否牢固，如松动紧固
	无
	
	
	
	

	33
	两个大车主动轮行走是否同步
	同步
	
	
	
	





	34
	检查变速箱是否有裂纹、变形及损伤；安装连接是否有松动与脱落；是否漏油；检查油量、油品、油质，补充，如变质更换；
	无
	
	
	
	

	35
	检查变速箱齿轮是否有异常声响、发热和振动；齿面是否有磨损及损伤；轮毂、轮盘、轮齿是否有裂纹，变形及损伤；键是否有松动、出槽及变形将；键槽是否有裂纹与变形；轮齿接触和啮合状态是否有异常；
	无
	
	
	
	

	36
	大车车轮轮缘是否有严重“啃轨”现象
	无
	
	
	
	

	37
	大车车轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	38
	大车车轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	39
	吊葫芦悬挂板是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	40
	吊葫芦悬挂板连接装置是否牢固（检查锁紧装置：螺栓、螺母、轴、开口销等）
	牢固
	
	
	
	

	41
	吊葫芦悬挂行走轮是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	42
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	43
	吊葫芦悬挂行走轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	44
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘内侧与工字钢翼缘边缘间隙是否超过3-5mm
	3-5mm
	
	
	
	

	45
	吊葫芦行走是否有异音
	无
	
	
	
	

	46
	主梁工字钢吊葫芦行走踏面（侧面）是否有严重磨损或凹凸现象
	无
	
	
	
	

	47
	起重机桥架上是否有杂物
	无
	
	
	
	

	48
	滑线防护板是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	49
	电源滑线三项指示灯是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	50
	检查滑线是否有损伤与变形；防触电装置是否正常
	无
	
	
	
	

	51
	检查绝缘集电器的接线是否有异常
	无
	
	
	
	

	52
	检查受电器是否有脱落与松动、破裂与污垢
	无
	
	
	
	

	53
	检查受电器碳刷磨损是否超过原尺寸15%
	＜15%
	
	
	
	

	54
	检查联轴器间隙、磨损是否超过原尺寸5%，橡胶缓冲垫是否完好。
	＜5%
	
	
	
	

	备注：维保后应保证所有项目符合，有不符合项需维保单位进行整改，涉及需要备件的，由招标方提供，维保方实施整改（包含但不限于人工、运输、设备等）。












[bookmark: _GoBack]附件2：                  双梁行车外委检修项目表
设备编号：                       设备型号名称：                    具体地点：
起重量：                             跨度：                    使用证编号：
	序号
	检查内容
	标准值
	实测值
	检验
结果
	已整改或建议
整改措施
	备注

	1
	紧急断电开关是否有效（包括地面操纵）
	有效
	
	
	
	

	2
	手柄、手轮及操纵按钮是否灵敏可靠
	灵敏、可靠
	
	
	
	

	3
	各按钮指示方向是否与起重机各机构运行方向一致
	一致
	
	
	
	

	4
	控制柜是否有启动按钮
	有
	
	
	
	

	5
	警铃音响是否有效
	有效
	
	
	
	

	6
	电气指示信号是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	7
	有无消防器材；是否有绝缘胶板
	有
	
	
	
	

	8
	大车、小车行程限位器是否灵敏可靠
	灵敏
	
	
	
	

	9
	大小车零位保护是否有效
	有效
	
	
	
	

	10
	失压保护是否正常有效
	有效
	
	
	
	

	11
	过流保护是否正常有效
	有效
	
	
	
	

	12
	驾驶室门、仓口门等联锁装置是否有效
	有效
	
	
	
	

	13
	检查端子排紧固件是否有松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	14
	检查电阻器是否有裂纹、损伤；各片间有无接触；有是否松动；端子附近接线及绝缘是否过热烧损；绝缘体上是否积尘
	无
	
	
	
	

	15
	检查电缆拉伸部分是否有弯曲、扭曲及损伤；电缆导向装置动作情况，绝缘层是否有破皮、龟裂现象
	无
	
	
	
	

	16
	检查开关动作是否有异常、外形有无破损；接触部分铰链和夹子的压力是否适合；保险器安装及容量是否合适；接线应牢固可靠，连接螺栓不得有松动。
	无
	
	
	
	

	17
	大小车缓冲器是否完好
	完好
	
	
	
	

	18
	是否有轨道末端止档，是否牢固
	有
	
	
	
	

	19
	过卷扬限位器是否有效
	有效
	
	
	
	

	20
	大车、小车制动是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	21
	起升制动（包括吊葫芦）是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	22
	制动器重要零部件磨损是否超标
	无
	
	
	
	

	23
	制动器锁紧零部件是否缺失或松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	24
	制动器制动轮与摩擦片之间接触是否均匀
	均匀
	
	
	
	

	25
	制动器弹簧是否出现塑性变形
	无
	
	
	
	

	26
	吊钩总成滑轮是否铸钢材料（冶金起重机）
	是
	
	
	
	

	27
	吊钩滑轮护板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	28
	吊钩悬挂板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	29
	吊钩危险断面磨损是否达到原尺寸的10%
	＜10%
	
	
	
	

	30
	吊钩危险断面或吊钩颈部是否有塑性变形
	无
	
	
	
	

	31
	吊钩开口度是否比原尺寸增加15%
	＜15%
	
	
	
	

	32
	吊钩是否焊接或焊补
	无
	
	
	
	



	33
	吊钩开口处闭锁装置是否完好
	完好
	
	
	
	

	34
	卷筒钢丝绳尾部防松自紧固定装置是否牢固（检查压板、螺栓等），如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	35
	卷筒是否裂纹或磨损超标
	＜10%
	
	
	
	

	36
	钢丝绳缠绕在卷筒上的安全圈数应>2-3圈
	≥3圈
	
	
	
	

	37
	钢丝绳是否耐高温型（冶金起重机）
	是
	
	
	
	

	38
	钢丝绳磨损是否超过表面钢丝绳直径的15%
	＜15%
	
	
	
	

	39
	联轴器间隙、磨损是否超过原尺寸5%，橡胶缓冲垫是否完好。
	＜5%
	
	
	
	

	40
	钢丝绳在一个捻距内断丝是否超过12根
	＜12
	
	
	
	

	41
	钢丝绳是否有死角拧扭、受压变形、绳心露出
	无
	
	
	
	

	42
	钢丝绳是否表面腐蚀出现麻点,是否断股
	无
	
	
	
	

	43
	轨道支撑点是否垫实牢固，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	44
	轨道接头间隙≤3mm
	≤3mm
	
	
	
	

	45
	轨道接头位错和高低差≤1mm
	≤1mm
	
	
	
	

	46
	轨道跨度、直线度、坡度、高低差是否符合标准
	标准
	
	
	
	

	47
	两个大车主动轮行走是否同步、是否有异响。
	同步
	
	
	
	

	48
	大车车轮轮缘是否有严重“啃轨”现象
	无
	
	
	
	

	49
	大车车轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	50
	大车车轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	51
	小车道轨踏面（侧面）是否有严重磨损或凹凸现象
	无
	
	
	
	

	52
	检查变速箱是否有裂纹、变形及损伤；安装连接是否有松动与脱落，如松动进行紧固；油量、油品、油质，补充，如变质更换；漏油无
	无
	
	
	
	

	53
	检查变速箱齿轮是否有异常声响、发热和振动；齿面是否有磨损及损伤；轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹，变形及损伤；键是否有松动、出槽及变形将；键槽是否有裂纹与变形；轮齿接触和啮合状态是否有异常；
	无
	
	
	
	

	54
	检查行车导轨是否紧固，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	55
	起重机桥架上是否有杂物
	无
	
	
	
	

	56
	起重机斜梯、平台是否符合标准并牢固
	符合牢固
	
	
	
	

	57
	大小车轮轮架上是否有扫轨防护板
	有
	
	
	
	

	58
	滑线防护板是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	59
	电源滑线三项指示灯是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	60
	检查滑线是否有损伤与变形；防触电装置是否正常
	无
	
	
	
	

	61
	检查绝缘集电器的接线是否有异常
	无
	
	
	
	

	62
	检查是否有脱落与松动、破裂与污垢
	无
	
	
	
	

	63
	检查受电器是否有磨损与损伤；润滑是否良好；集电滑轮回转应灵活，是否有明显磨损。
	无
	
	
	
	

	64
	检查受电器接线是否有断线，绝缘子是否破损、污秽
	无
	
	
	
	

	65
	检查受电器碳刷磨损是否超过原尺寸15%
	＜15%
	
	
	
	

	备注：维保后应保证所有项目符合，有不符合项需维保单位进行整改，涉及需要备件的，由招标方提供，维保方实施整改（包含但不限于人工、运输、设备等）。



