26年中国重汽集团
标准塑料器具及配件采购招标项目
招标公告
招标编号：ZBGL2026080094
招  标  人：中国重型汽车集团有限公司
2026年 8 月

第一章 招标公告
一、项目名称
项目名称：26年中国重汽集团标准塑料器具及配件采购招标项目
二、招标项目内容
	名称
	服务对象

	塑料托盘
	中国重汽集团所属各单位

	塑料周转箱
	

	围板箱
	

	料盒防尘帘
	

	料盒防尘盖
	

	料盒隔断
	

	背挂式零件盒
	

	其他器具配件
	


三、招标形式
公开招标。

四、中标结果适用单位
适用于中国重汽集团所属各单位。
五、议程安排
1、公告开始时间：2026年8月14日。

2、答疑
答疑方式：电话答疑。
答疑联系人：潘老师 17812121981、王老师 17860605786

疑问提交截止时间：2026年8月22日12:00:00（北京时间）；
答疑、澄清和修改文件的获取时间：2026年8月22日17:00前；
3、应标
应标方式：投标方需按照附件《非生产供应商注册操作手册》完成重汽e采通平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login）,在报名截止时间前在重汽e采通上完成应标。
应标截止时间：2026年8月20日17:00。

请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标，请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
4、投标
在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
应标通过的投标人，在投标截止时间前在e采通上传投标要求相应文件。
投标截止时间：2026年8月26日 9：00
5、开标
开标时间：2026年8月26日上午9：00（暂定，若有变动另行通知）。
开标地点：山东省济南市高新区舜华路中国重汽科技大厦（暂定，若有变动另行通知）。

六、获取招标文件
获取方式：投标方在中国重汽官网或e采通平台自行下载招标公告。

七、投标须知
1、投标方应满足以下条件：

(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
(2)公司成立三年及以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），注册资金不能少于500万；经营范围满足招标项目需求；
(3)投标人须具有全面的履约能力；

(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动；
(5)投标人在近三年内在经营活动中无违法记录；

(6)具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

(7)投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

(8)投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

(9)投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

(10)投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

(11)投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

(12）本次招标项目不接受联合体、代理商投标；

(13）投标人近一个月内开具的人民银行企业信用报告中未显示异常；

(14）在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，不存在对本项目可能构成风险的行政处罚及失信记录等信息；

（15）无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他对本项目可能构成风险的行政处罚记录；

（16）按规定缴纳本项目投标保证金；

（17）投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

逾期的投标文件招标人不予受理。

无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，该投标人自本次开标时起2年内无权再参与招标人及关联公司组织的任何招投标项目。

2、投标文件格式
详见本招标文件“第二章投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。
3、报价
（1）所有报价货币单位为：万元（人民币），明确不含税金额、含税金额、税率。

（2）付款结算方式：账期90天，半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），具体以与招标人及其关联公司签订的合同约定为准。凡参与投标的单位，皆要求开具与投标单位抬头一致与投标单位抬头一致的税率为13%的增值税专用发票。付款方式及比例不允许偏离。
（3）本次招标项目结算价只支持承兑支付，如投标人不认可、不接受使用承兑汇票用于费用结算，则投标人在本招标书中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。
其余未尽事宜，均按合同约定。

4、各包次允许分投分中。
5、商务、技术文件，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。
6、投标保证金
（1）投标人需要于2026年8月26日前交纳投标保证金2万元。
投标保证金帐户如下：

投标保证金收款帐户如下：

开户单位：中国重汽集团济南动力有限公司
银行账号：37001616508050150300
开户银行：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行

开户行行号：105451000362
应备注“公司名称+2026年中国重汽集团标准金属器具及配件采购招标项目投标保证金”。
未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。
（2）投标人无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。
（3）发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

（4）不存在以上违规情况的投标人，招标人按照退款程序，在确定中标人后30个工作日向投标人（除中标人外）退还投标保证金（本金，不计息）。

7、本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
八、评标
1、评标方法
先进行技术标评标，再进行商务标评标。

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由五人及以上无利害关系的单数成员组成的评标工作小组负责，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐技术得分70分（含）以上的投标人入围。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。
根据报价情况同时结合项目需求，由评标专家组与投标人进行多轮商务谈判、澄清，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交。最终依据本招标书列示的相关规则，按需确定中标候选人及中标项目。本项目按照综合评标法选择中标厂家，对未中标人不做任何解释。自评标开始，直至签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，与评标有关的其他任何情况均需保密。

综合评标法总得分=技术标得分*40%+商务标得分*60%

2、技术标评分标准

技术标评分标准
	评审内容
	分值
	评分标准

	合作案例
	30
	2年内行业内合作案例，以提供合同有效页复印件为准，一个案例得10分，最高不超过30分。 

	质保期
	20 
	质保1年得10分，质保1年-2年（不含2年）得15分，质保2年得20分。

	产品质量
	20 
	根据提供的资料及现场答疑，产品质量符合要求，得15分，产品质量优于标书要求的，加1-5分，此项最高不超过20分。

	供货能力
	10 
	具有相应人员、设备及资质，得5分，具有应对招标方紧急采购需求的能力，加1-5分，最高不超过10分。

	增值服务
	20 
	免费的驻厂服务及技术支持、免费更换配件、以旧换新等，根据提供的增值服务内容赋分，最高不超过20分。


商务标评标基准价： 

评标基准价为本轮次所有合理有效的最终投标报价的最低价。
有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。
注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。
九、协议签订
1、根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中重新确定中标人，或重新组织招标。
3.中标人不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人及其关联单位有权解除合同。
4.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人及其关联单位有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。
6.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。
十、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
⑵投标人在报价有效期内撤回投标；
⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；
⑸投标人串通投标；
⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
⑺中标人不按规定签订合同；
(8)投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；
（9）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

(10)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）因重大变故，采购任务取消的；
（3）实质性响应招标文件的投标单位不足三家的；
（4）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。
十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
本项目只产生1个中标人。无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
十二、交货
1、交货期：以中标单位与招标人及其关联公司签订的合同约定为准；从招标人发出要货通知后，中标单位须在一个月内将货物送到指定地点。
2、交货地点：具体详细地点由招标人及其关联公司指定位置为准。
3、交货验收方式详见《技术协议书》。

十三、技术协议书
    技术协议书附后，以最终签订版本为准。
十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司所有。
招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。
第二章  投标文件编制
一、投标文件签署
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
3.投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成
1、投标文件列表：
1）资质文件：
（1）有统一社会信用代码的新版营业执照复印件，并加盖公章；

（2）法定代表人授权书；法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；委托授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

（3）投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告复印件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表复印件，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。审计报告或财务报表应为中文版本。

（4）投标人近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明，并加盖公章；

（5）投标人在国家企业信用信息公示系统或信用中国等信息平台中无行政处罚、经营异常和失信信息等记录的截图证明，并加盖公章；

（6）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

（7）近一个月内中国人民银行开具的企业信用报告；

（8）本项目投标保证金缴纳凭证复印件；

（9）企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

（10）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（11）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

2）技术标书：内容包括但不限于：
（1）技术偏离表（附件4）；

（2）近三年同类项目业绩一览表及完整、有效的合同复印件。

（3）相关人员、设备及资质，具有应对招标人紧急采购需求的能力等相关证明文件；

（4）可提供的增值服务，如免费的驻厂服务及技术支持、免费更换配件、以旧换新等（附件6）

（5）第三方出具的产品性能检验检测报告复印件，加盖公章；

（6）投标人的产品优势，在其他项目中的案例照片等；

（7）投标人需提交的其他资料。

3）开标一览表

4）商务标书：内容包括但不限于：

（1）投标函

（2）商务偏离表

（3）开标一览表

（4）分项报价明细表

（5）投标人需提交的其它资料。
三、投标文件格式要求
详见附件。

格式1

投标函
致：                     

__________________________(投标单位全称)授权_________________ (授权代表姓名)____________________(职务、职称)为授权代表，参加贵方组织的________________________________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对__________________________（货物名称）进行投标。为此：
1、提供投标须知规定的全部投标文件：正本     份，副本     份；资质证明文件1件；

2、投标货物的总投标价为(大写)：　　　　　　　　　　　　万元人民币。
3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
4、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括（补遗文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
6、投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起______天内有效。

8、投标人同意关于没收投标保证金的规定。

9、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

    10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
    地址：____________________________________________________
    邮编：____________　电话：____________　传真：____________
投标单位(盖章)：                                          
授权代表(签字)：                                         
日　   期：                                   

格式2
《开标一览表》如投多个包，请分别单独封存，以备唱标使用。
开标一览表
	序号
	货物名称
	单位
	拟采购数量（以实际采购量为准）
	到货总价
（万元，不含税）
	到货总价
（万元，含税）
	税率

	1
	塑料托盘、
塑料周转箱、
围板箱、
PVC防尘帘、
料盒隔断、
背挂式零件盒、防尘盖

其他器具配件
	个
	64470
	
	
	13%


注：1、本表除附在投标文件中外，还应一式一份单独密封，以便唱标。

2、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
3、投标总价为各投标物品的合计单项价之和，包含必要的标识费用，如印刷工位器具目视化标识等。

4、技术要求必须符合第三章技术协议书的相关要求。
投标人:(盖章)

法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期： 年 月   日
格式3

	序号
	物料名称
	规格型号
	计量单位
	拟需求数量（单位：个，以实际采购量为准）
	到货单价（元，不含税）
	到货单价（元，含税）
	税率

	1
	塑料托盘
	1200*1000*150mm，川字，平板，单面使用，四向进叉，内置4根2.0钢管，动载1.5t，静载6t，上货架荷载1.2t
	个
	425
	
	
	13%

	2
	塑料托盘
	1200*1000*150mm，川字，网格，单面使用，四向进叉，内置4根2.0钢管，动载1.5t，静载6t，上货架荷载1.2t
	个
	20
	
	
	13%

	3
	塑料周转箱（无盖）
	300*200*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	1500
	
	
	13%

	4
	
	400*300*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	2500
	
	
	13%

	5
	
	400*300*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	200
	
	
	13%

	6
	
	600*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	402
	
	
	13%

	7
	
	600*400*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	400
	
	
	13%

	8
	
	600*400*175mm，PP全新料，-20℃-60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	9
	
	600*400*175mm，全新料，-20℃-80℃，承重≥30kg，立库专用料盒
	个
	6000
	
	
	13%

	10
	
	800*600*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	200
	
	
	13%

	11
	
	1000*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	12
	
	1200*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	13
	塑料周转箱（带PVC防尘帘）
	300*200*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	14
	
	400*300*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	600
	
	
	13%

	15
	
	400*300*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	16
	
	600*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	17
	
	600*400*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	70
	
	
	13%

	18
	
	800*600*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	1000
	
	
	13%

	19
	
	1000*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	20
	
	1200*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	21
	塑料周转箱（带PP防尘盖）
	300*200*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	30
	
	
	13%

	22
	
	400*300*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	30
	
	
	13%

	23
	
	400*300*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	24
	
	600*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	25
	
	600*400*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	26
	
	800*600*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	27
	
	1000*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	22
	
	
	13%

	28
	
	1200*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	
	
	13%

	29
	围板箱
	1200*1000*750mm，高度±100mm，单箱承重≥300kg，动态堆垛3层，静态堆垛4层
	个
	10
	
	
	13%

	30
	
	1200*1000*1100mm，单箱承重≥400kg，动态堆垛2层，静态堆垛3层
	个
	10
	
	
	13%

	31
	围板箱围板
	≥3500g/㎡蜂窝状高强度聚丙烯（PP），不添加任何回料，厚度≥10mm，浅灰色RAL7035，围板边缘封边，单位平方米
	个
	10
	
	
	13%

	32
	PVC防尘帘
	配套600*400料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	
	
	13%

	33
	
	配套400*300料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	
	
	13%

	34
	
	配套300*200料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	
	
	13%

	35
	
	配套800*600料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	
	
	13%

	36
	
	配套1000*400料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	
	
	13%

	37
	
	配套1200*400料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	
	
	13%

	38
	PP料盒隔断
	PP板,锯齿状，548×100×5mm，配合600×400×148mm料盒
	个
	10
	
	
	13%

	39
	
	PP板,锯齿状，355×100×5mm，配合600×400×148mm料盒
	个
	1000
	
	
	13%

	40
	
	PP板,锯齿状，548×160×5mm，配合600×400×280mm料盒
	个
	10
	
	
	13%

	41
	
	PP板,锯齿状，355×160×5mm，配合600×400×280mm料盒
	个
	1000
	
	
	13%

	42
	
	PP板,锯齿状，752×160×5mm，配合800×600×280mm料盒
	个
	400
	
	
	13%

	43
	
	PP板,锯齿状，547×160×5mm，配合800×600×280mm料盒
	个
	10
	
	
	13%

	44
	
	PP板,锯齿状，356×100×5mm，配合400×300×148mm料盒
	个
	500
	
	
	13%

	45
	
	PP板,锯齿状，247×100×5mm，配合400×300×148mm料盒
	个
	500
	
	
	13%

	46
	中空板料盒隔断
	中空板，4格，配合600×400×148mm料盒
	个
	110
	
	
	13%

	47
	
	中空板，6格，配合600×400×148mm料盒
	个
	50
	
	
	13%

	48
	
	中空板，8格，配合600×400×148mm料盒
	个
	250
	
	
	13%

	49
	
	中空板，9格，配合600×400×148mm料盒
	个
	60
	
	
	13%

	50
	
	中空板，4格，配合600×400×280mm料盒
	个
	100
	
	
	13%

	51
	
	中空板，6格，配合600×400×280mm料盒
	个
	60
	
	
	13%

	52
	
	中空板，8格，配合600×400×280mm料盒
	个
	50
	
	
	13%

	53
	
	中空板，9格，配合600×400×280mm料盒
	个
	500
	
	
	13%

	54
	背挂式零件盒
	外尺寸220*140*125mm，蓝色
	个
	600
	
	
	13%

	55
	
	外尺寸450*300*180mm，蓝色
	个
	21
	
	
	13%

	56
	独立防尘盖
	配合400×300×148mm标准料盒
	个
	1200
	
	
	13%

	57
	
	配合600×400×280mm标准料盒
	个
	20
	
	
	13%

	58
	EVA料盒隔断
	EVA，依据产品制作仿形，配合600×400×148mm料盒
	个
	100
	
	
	13%

	59
	中空板
	厚度5mm，按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	4000
	
	
	13%

	60
	蜂窝中空板
	厚度5mm，尺寸按要求
	平方米
	200
	
	
	13%

	61
	聚氨酯板
	厚度2mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	1000
	
	
	13%

	62
	
	厚度5mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	3000
	
	
	13%

	63
	
	10mm厚，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	平方米
	300
	
	
	13%

	64
	
	厚度15mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	平方米
	100
	
	
	13%

	65
	
	厚度20mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-81HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	平方米
	200
	
	
	13%

	66
	板带
	40*5mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	6000
	
	
	13%

	67
	
	100*5mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	500
	
	
	13%

	68
	
	30*3mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	1000
	
	
	13%

	69
	
	50*3mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	1000
	
	
	13%

	70
	蛇皮管
	内径40mm，壁厚2mm，单位米
	米
	100
	
	
	13%

	71
	
	内径32mm，壁厚2mm，单位米
	米
	600
	
	
	13%

	72
	
	内径25mm，壁厚2mm，单位米
	米
	300
	
	
	13%

	73
	
	内径20mm，壁厚2mm，单位米
	米
	600
	
	
	13%

	74
	
	内径18MM、壁厚2MM、单位米
	米
	300
	
	
	13%

	75
	热缩管
	35kV MPG 50，收缩前内径50±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	个
	50
	
	
	13%

	76
	
	35kV MPG 60，收缩前内径60±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	个
	50
	
	
	13%

	77
	
	35kV MPG 50，收缩前内径30±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	个
	50
	
	
	13%

	78
	丁晴橡胶管
	内径22mm，壁厚 2mm，单位米
	米
	200
	
	
	13%

	79
	
	内径16mm，壁厚 2mm，单位米
	米
	200
	
	
	13%

	80
	黑色橡胶板
	2mm厚，含胶量30%，按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	100
	
	
	13%

	81
	
	5mm厚，含胶量30%，按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	2000
	
	
	13%

	82
	橡胶块
	含胶量30%，计量单位为kg
	kg
	3000
	
	
	13%

	83
	EVA板
	5mm厚，单位平方米
	个
	10
	
	
	13%

	84
	
	10mm厚，单位平方米
	个
	10
	
	
	13%

	85
	
	20mm厚，单位平方米
	个
	500
	
	
	13%

	86
	
	30mm厚，单位平方米
	个
	400
	
	
	13%

	87
	
	40mm厚，单位平方米
	个
	100
	
	
	13%

	88
	
	50mm厚,单位平方米
	个
	100
	
	
	13%

	89
	毛毡布
	厚度3mm，浅灰色，单位平方米
	平方米
	700
	
	
	13%

	90
	背胶毛毡
	厚度 2mm，浅灰色，单位平方米
	平方米
	1000
	
	
	13%

	91
	
	厚度 5mm，浅灰色，单位平方米
	平方米
	1000
	
	
	13%

	92
	刀刮布缝制成品
	按下订单时招标方提供的结构缝制，每格底部内置厚度5mmPP板，500g/㎡，灰色，边缘锁边，单位平方米
	个
	1500
	
	
	13%

	93
	U型EVA防护条
	黑色, 密度60#，要求一体成型，60*50*1500（配置40*40金属方管使用）
	个
	5000
	
	
	13%

	94
	
	黑色,密度60#，要求一体成型， 40*50*1500（配置20*40金属扁管使用）
	个
	3000
	
	
	13%

	95
	黑色 U 形橡胶防护条
	高度 16mm*宽度8mm*壁厚 2mm
	米
	2000
	
	
	13%

	96
	pp板
	5mm厚，按尺寸裁剪，单位平方米
	个
	300
	
	
	13%

	97
	EVA背胶板
	5mm厚，单面胶粘，单位平方米
	个
	3000
	
	
	13%

	98
	
	10mm厚，单面胶粘，单位平方米
	个
	400
	
	
	13%

	99
	弹性扁带
	22mm（宽度）*1200mm（长度），配置挂钩和挂环
	个
	100
	
	
	13%

	100
	聚氨酯条
	密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA.宽20mm、高30mm，长度按照需求截取，单位米
	米
	100
	
	
	13%

	101
	PP条
	宽25mm、高60mm，自带沉孔（间隔200mm一个沉孔，沉孔大小上侧孔径15mm*孔高20mm、下侧孔径8mm，长度按照需求截取，单位米。
	米
	100
	
	
	13%


投标分项报价表

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

注： 1.投标总价为各投标物品的合计单项价之和，包含必要的标识费用，如印刷工位器具名称、投入时间等。
本表用于开标宣读用，请单独封存。
技术要求必须符合第三章技术协议书的相关要求。
格式4
偏 离 表
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


注：即使投标人进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。
投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
格式 5
投标报名表
公章：
	项目名称
	中国重汽集团标准器具及配件采购项目

	投标单位（全称）
	　

	投标单位（简介）
	　

	投标意向
	

	项目负责人
	　
	联系电话
	　

	公司电话
	　
	传真
	　

	E-mail
	　

	报名时间
	 年      月       日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。
投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
格式6
  免费增值服务
	格式自拟


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
格式7
企业情况、从业经历、服务承诺一览表
	单位名称
	
	所属行业
	
	电话
	
	法定代表人
	

	地址
	
	单位类型
	
	传真
	
	被授权人
	

	一、从事本投标项目经验及企业概况
	
	投标人
声明
	1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。
2.我方承担因发标人查知因我方材料不实而造成本次招标失败的所有损失。

	二、单位概况
	注册资金：         万元
	职工人数
	人
	上年主要经济指标
	营业总额：  
 万元
	主营收入
	万元

	
	实收资本：         万元
	
	
	
	
	其他
	万元

	
	固定资产
	原值     万元
	长期负债
	万元
	
	主要
营业项目
	1、

	
	
	净值     万元
	流动负债
	万元
	
	
	2、

	
	设备
	*设备
	台
	
	
	3、

	
	
	*设备
	台
	
	
	4、

	
	
	*设备
	台
	人员
	管理人员
	         人

	
	
	*设备
	台
	
	包装器具技术人员
	人

	
	
	*设备
	台
	
	作业工人
	人

	三、主要产能
	产品类型
	月产能力
	
	
	四、
既往业绩
	主要合作客户
	合作产品及数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；
2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。
格式 8
法人授权委托书
致中国重型汽车集团有限公司 ：
本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 26年中国重汽集团标准塑料器具及配件采购招标项目  的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX年 X 月 X 日至 20XX年 X 月 X 日
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
附被授权人有效的身份证正反两面复印件
[image: image1.png]
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格式9
相关经营资质证书
（经营资质证明等）
投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：
格式10
项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

	投标人承诺

我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。




投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式11

招标文件要求的其他资格证明文件
（如有则附）
第三章 合同要求
本表是关于要采购的货物的具体合同资料，是对合同条款的具体补充和修改。签署的合同应与本表内容一致，合同以双方最终签署的版本为准。
	条款号及名称
	内容

	买方
	中国重汽集团****（以实际签署合同为准）

	1.2增值税税率
	本合同执行13%的增值税税率

	2.3.1履行地
	本合同履行地为中国重汽集团各单位或买方指定地点。

	4.2.4 质量违约金
	8.3合同价款的支付：
合同总含税价款的10%作为本合同约定器具的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同器具质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同含税价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及器具使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

	5.1工位器具的服务
	质量保证期自需方对工位器具验收合格之日起12个月。

	补充条款
	详见第四章


第四章  技术协议书
一、项目名称：
26年中国重汽集团标准塑料器具及配件采购招标项目。
项目货物验收
1.按双方签订的技术文件进行验收。
2.验收内容:
（1）外观质量；
（2）规格及外形尺寸；
（3）投标书、澄清文件的各项性能指标、技术参数，其它技术要求符合所列条款规定；
（4）试验报告：承重试验报告；
（5）操作指导书：操作指导书内必须有现场拍摄的实物操作图，需分步骤详细阐述如何规范、安全地操作使用该产品，明确出危险源。

（6）乙方将项目包含的货物送到甲方指定的交货地点，并将相关文档等资料交付甲方。本合同所有货物及服务的保存风险在货物经甲方验收之前由乙方承担，自货物甲方验收之日起，转由甲方承担，但因货物不符合交货标准，甲方拒收的除外。
三、供货范围
1、货物数量
	项目分包
	拟需求种类
	拟需求数量
	备注

	塑料标准器具（塑料托盘、塑料周转箱、围板箱、PVC防尘帘、料盒隔断、背挂式零件盒）
	101种
	64470
	以实际采购数量为准

	注：上述招标项目图纸不明确处，具体以各单位的实物为准。招标方与中标方商讨标准器具及配件方案需要更改时，更改次数小于等于两次，中标方需免费响应，根据现场使用情况进行适当调整。


2、供货清单及项目预算
	序号
	物料名称
	规格型号
	计量单位
	拟需求数量（单位：个，以实际采购量为准）
	预算价格

（不含税，元）
	税率（%）

	1
	塑料托盘
	1200*1000*150mm，川字，平板，单面使用，四向进叉，内置4根2.0钢管，动载1.5t，静载6t，上货架荷载1.2t
	个
	425
	154.87
	13%

	2
	塑料托盘
	1200*1000*150mm，川字，网格，单面使用，四向进叉，内置4根2.0钢管，动载1.5t，静载6t，上货架荷载1.2t
	个
	20
	154.87
	13%

	3
	塑料周转箱（无盖）
	300*200*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	1500
	8.4
	13%

	4
	
	400*300*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	2500
	13.27
	13%

	5
	
	400*300*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	200
	20.33
	13%

	6
	
	600*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	402
	28.32
	13%

	7
	
	600*400*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	400
	20.35
	13%

	8
	
	600*400*175mm，PP全新料，-20℃-60℃，承重≥30kg
	个
	20
	23.01
	13%

	9
	
	600*400*175mm，全新料，-20℃-80℃，承重≥30kg，立库专用料盒
	个
	6000
	26.55
	13%

	10
	
	800*600*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	200
	55
	13%

	11
	
	1000*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	58.05
	13%

	12
	
	1200*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	60.99
	13%

	13
	塑料周转箱（带PVC防尘帘）
	300*200*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	11.2
	13%

	14
	
	400*300*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	600
	16.81
	13%

	15
	
	400*300*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	24.69
	13%

	16
	
	600*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	35.31
	13%

	17
	
	600*400*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	70
	25.56
	13%

	18
	
	800*600*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	1000
	56.5
	13%

	19
	
	1000*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	56.84
	13%

	20
	
	1200*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	76.69
	13%

	21
	塑料周转箱（带PP防尘盖）
	300*200*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	30
	12.45
	13%

	22
	
	400*300*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	30
	20.01
	13%

	23
	
	400*300*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	27.38
	13%

	24
	
	600*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	40.2
	13%

	25
	
	600*400*148mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	30.53
	13%

	26
	
	800*600*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	70.35
	13%

	27
	
	1000*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	22
	71.24
	13%

	28
	
	1200*400*280mm，PP全新料，-20℃——60℃，承重≥30kg
	个
	20
	98.67
	13%

	29
	围板箱
	1200*1000*750mm，高度±100mm，单箱承重≥300kg，动态堆垛3层，静态堆垛4层
	个
	10
	433.63
	13%

	30
	
	1200*1000*1100mm，单箱承重≥400kg，动态堆垛2层，静态堆垛3层
	个
	10
	513.27
	13%

	31
	围板箱围板
	≥3500g/㎡蜂窝状高强度聚丙烯（PP），不添加任何回料，厚度≥10mm，浅灰色RAL7035，围板边缘封边，单位平方米
	个
	10
	66.37
	13%

	32
	PVC防尘帘
	配套600*400料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	5.58
	13%

	33
	
	配套400*300料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	3.98
	13%

	34
	
	配套300*200料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	2.83
	13%

	35
	
	配套800*600料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	8.18
	13%

	36
	
	配套1000*400料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	12.21
	13%

	37
	
	配套1200*400料盒，PVC网格布，厚度0.3mm
	个
	10
	16.2
	13%

	38
	PP料盒隔断
	PP板,锯齿状，548×100×5mm，配合600×400×148mm料盒
	个
	10
	3.1
	13%

	39
	
	PP板,锯齿状，355×100×5mm，配合600×400×148mm料盒
	个
	1000
	2.3
	13%

	40
	
	PP板,锯齿状，548×160×5mm，配合600×400×280mm料盒
	个
	10
	4.49
	13%

	41
	
	PP板,锯齿状，355×160×5mm，配合600×400×280mm料盒
	个
	1000
	2.99
	13%

	42
	
	PP板,锯齿状，752×160×5mm，配合800×600×280mm料盒
	个
	400
	8.47
	13%

	43
	
	PP板,锯齿状，547×160×5mm，配合800×600×280mm料盒
	个
	10
	4.49
	13%

	44
	
	PP板,锯齿状，356×100×5mm，配合400×300×148mm料盒
	个
	500
	3.1
	13%

	45
	
	PP板,锯齿状，247×100×5mm，配合400×300×148mm料盒
	个
	500
	2.3
	13%

	46
	中空板料盒隔断
	中空板，4格，配合600×400×148mm料盒
	个
	110
	6.58
	13%

	47
	
	中空板，6格，配合600×400×148mm料盒
	个
	50
	8.27
	13%

	48
	
	中空板，8格，配合600×400×148mm料盒
	个
	250
	10.07
	13%

	49
	
	中空板，9格，配合600×400×148mm料盒
	个
	60
	10.18
	13%

	50
	
	中空板，4格，配合600×400×280mm料盒
	个
	100
	7.45
	13%

	51
	
	中空板，6格，配合600×400×280mm料盒
	个
	60
	9.9
	13%

	52
	
	中空板，8格，配合600×400×280mm料盒
	个
	50
	11.5
	13%

	53
	
	中空板，9格，配合600×400×280mm料盒
	个
	500
	13.17
	13%

	54
	背挂式零件盒
	外尺寸220*140*125mm，蓝色
	个
	600
	9.78
	13%

	55
	
	外尺寸450*300*180mm，蓝色
	个
	21
	23.5
	13%

	56
	独立防尘盖
	配合400×300×148mm标准料盒
	个
	1200
	7.96
	13%

	57
	
	配合600×400×280mm标准料盒
	个
	20
	9.97
	13%

	58
	EVA料盒隔断
	EVA，依据产品制作仿形，配合600×400×148mm料盒
	个
	100
	24.5
	13%

	59
	中空板
	厚度5mm，按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	4000
	12.4
	13%

	60
	蜂窝中空板
	厚度5mm，尺寸按要求
	平方米
	200
	15
	13%

	61
	聚氨酯板
	厚度2mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	1000
	42.5
	13%

	62
	
	厚度5mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	3000
	100
	13%

	63
	
	10mm厚，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	平方米
	300
	220
	13%

	64
	
	厚度15mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	平方米
	100
	345
	13%

	65
	
	厚度20mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-81HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	平方米
	200
	434.96
	13%

	66
	板带
	40*5mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	6000
	3.3
	13%

	67
	
	100*5mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	500
	10.5
	13%

	68
	
	30*3mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	1000
	3.05
	13%

	69
	
	50*3mm，按尺寸裁剪，单位米
	米
	1000
	3.9
	13%

	70
	蛇皮管
	内径40mm，壁厚2mm，单位米
	米
	100
	8
	13%

	71
	
	内径32mm，壁厚2mm，单位米
	米
	600
	4.04
	13%

	72
	
	内径25mm，壁厚2mm，单位米
	米
	300
	3.35
	13%

	73
	
	内径20mm，壁厚2mm，单位米
	米
	600
	2.6
	13%

	74
	
	内径18MM、壁厚2MM、单位米
	米
	300
	2.5
	13%

	75
	热缩管
	35kV MPG 50，收缩前内径50±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	个
	50
	12.4
	13%

	76
	
	35kV MPG 60，收缩前内径60±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	个
	50
	13.2
	13%

	77
	
	35kV MPG 50，收缩前内径30±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	个
	50
	12
	13%

	78
	丁晴橡胶管
	内径22mm，壁厚 2mm，单位米
	米
	200
	4.87
	13%

	79
	
	内径16mm，壁厚 2mm，单位米
	米
	200
	3.23
	13%

	80
	黑色橡胶板
	2mm厚，含胶量30%，按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	100
	14
	13%

	81
	
	5mm厚，含胶量30%，按尺寸裁剪，单位平方米
	平方米
	2000
	30.5
	13%

	82
	橡胶块
	含胶量30%，计量单位为kg
	kg
	3000
	12.5
	13%

	83
	EVA板
	5mm厚，单位平方米
	个
	10
	15.4
	13%

	84
	
	10mm厚，单位平方米
	个
	10
	29.5
	13%

	85
	
	20mm厚，单位平方米
	个
	500
	33.01
	13%

	86
	
	30mm厚，单位平方米
	个
	400
	44.01
	13%

	87
	
	40mm厚，单位平方米
	个
	100
	55.01
	13%

	88
	
	50mm厚,单位平方米
	个
	100
	80
	13%

	89
	毛毡布
	厚度3mm，浅灰色，单位平方米
	平方米
	700
	14.5
	13%

	90
	背胶毛毡
	厚度 2mm，浅灰色，单位平方米
	平方米
	1000
	13.63
	13%

	91
	
	厚度 5mm，浅灰色，单位平方米
	平方米
	1000
	25.6
	13%

	92
	刀刮布缝制成品
	按下订单时招标方提供的结构缝制，每格底部内置厚度5mmPP板，500g/㎡，灰色，边缘锁边，单位平方米
	个
	1500
	50
	13%

	93
	U型EVA防护条
	黑色, 密度60#，要求一体成型，60*50*1500（配置40*40金属方管使用）
	个
	5000
	40
	13%

	94
	
	黑色,密度60#，要求一体成型， 40*50*1500（配置20*40金属扁管使用）
	个
	3000
	30
	13%

	95
	黑色 U 形橡胶防护条
	高度 16mm*宽度8mm*壁厚 2mm
	米
	2000
	3.37
	13%

	96
	pp板
	5mm厚，按尺寸裁剪，单位平方米
	个
	300
	61.95
	13%

	97
	EVA背胶板
	5mm厚，单面胶粘，单位平方米
	个
	3000
	26.5
	13%

	98
	
	10mm厚，单面胶粘，单位平方米
	个
	400
	40.5
	13%

	99
	弹性扁带
	22mm（宽度）*1200mm（长度），配置挂钩和挂环
	个
	100
	10.38
	13%

	100
	聚氨酯条
	密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA.宽20mm、高30mm，长度按照需求截取，单位米
	米
	100
	25
	13%

	101
	PP条
	宽25mm、高60mm，自带沉孔（间隔200mm一个沉孔，沉孔大小上侧孔径15mm*孔高20mm、下侧孔径8mm，长度按照需求截取，单位米。
	米
	100
	20
	13%


说明：1、收货地主要集中在山东济南，其次少量在山东济宁、山西大同、浙江杭州、福建三明、四川成都、重庆等，中国重汽以上地区单位对项目中所列货物均有要货权力；
表中数据仅作参考，以实际购买数量为准。

以上货物为分批次采购。
四、项目“货物”详细要求及主要技术参数
1、塑料托盘技术要求

（1）规格、结构、荷载等见下表。
	货物名称
	规格
	技术要求

	平板塑料托盘
	1200*1000*150mm
	川字，平板，单面使用，四向进叉，至少内置4根2.0钢管，动载1.5t，静载6t，上货架荷载1.2t

	网格塑料托盘
	1200*1000*150mm
	川字，网格，单面使用，四向进叉，至少内置4根2.0钢管，动载1.5t，静载6t，上货架荷载1.2t


（2）材料：采用全新优质、环保、耐低温、耐用性较好的抗高冲击强度的国外进口全新低压高
密度聚乙烯（HDPE）原料。严禁使用回料和再生塑料，环保要求达到现行国家标准。

（3）颜色：选用蓝色RAL5010。
（4）标识：对称面双面印刷“**公司”和托盘投入年月，如202406，字体黑体，字号根据区域大小而定，字体颜色信号白RAL9003，见下图。
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塑料周转箱技术要求

[image: image57.png]


塑料周转箱包括三类：塑料周转箱（无盖）、塑料周转箱（带PVC防尘帘）、塑料周转箱（带PP防尘盖）。
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塑料周转箱（无盖）
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塑料周转箱（带PVC防尘帘）            塑料周转箱（带PP防尘盖） 

尺寸规格

	箱型
	外部尺寸(mm)
	内部尺寸(mm)

	
	长
	宽
	高
	长
	宽
	高

	A
	300
	200
	148
	260
	160
	128

	B
	400
	300
	148
	360
	260
	128

	C
	400
	300
	280
	360
	260
	260

	D
	600
	400
	280
	560
	360
	260

	H
	600
	400
	148
	560
	360
	128

	E
	800
	600
	280
	760
	560
	260

	F
	1000
	400
	280
	960
	360
	260

	G
	1200
	400
	280
	1160
	360
	260

	W
	1200
	500
	280
	1160
	460
	260

	M
	600
	400
	175
	560
	360
	155


2)结构
料盒底部四周有加强筋，底面有防滑波纹和排水孔，不同箱型可限位摞放，底部结构适用于多穿库存储和辊道输送。
带防尘帘的塑料周转箱，防尘帘通过中空板固定在料盒长边上。卡槽通过铆钉固定于料盒长边内侧面。
3)材料
箱体为PP（抗冲击改性聚丙烯）原料，可添加少量PE，不添加任何回料。
4）承重
单箱承重≥30kg，堆垛承重≥120kg。
5)颜色
浅灰色RAL7035 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


。
6)标识
(1)周转箱长-高面双面印刷“XX公司”，宽-高面双面印刷周转箱投入年月，如“202007”，字体黑体，字号160号，颜色蓝色RAL5010。
(2)箱体的两个长-高面和一个宽-高面均设看板座，并配以看板夹。长看板夹，所有箱型的长-高面和除A箱外其余箱型的宽-高面规格为215mm*60mm的看板夹，A箱的宽-高面选用规格为105mm*60mm的看板夹。如图所示。
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7）使用温度
-20℃-60℃。
8）承重、跌落及堆码试验
周转箱批量投入前需进行相关试验，试验检测方法应符合GB/T 5737的规定，基本试验方法及要求见表。
	测试项目
	要求

	承重试验
	周转箱堆放20kg的重物，静置48小时后取出，再自然放置2小时后，测试形变量≤5mm

	跌落试验
	﹣18℃条件下，4m高度自然跌落，角、面、棱均无损伤

	堆码试验
	2500N，持续72h，箱体长边中点处高度变化量≤3mm


9）其他
变速箱立库周转箱600*400*175mm的M箱图纸及技术要求，投标人向招标人索要。

3、围板箱及围板技术要求
	序号
	名称
	规格

	1
	围板箱
	1200*1000*750mm，单箱承重≥300kg，动态堆垛3层，静态堆垛4层

	2
	围板箱
	1200*1000*1100mm，单箱承重≥400kg，动态堆垛2层，静态堆垛3层


1）底托和顶盖: 低压高密度聚乙烯（HDPE），黑色RAL7021[image: image7.png]


，底托尺寸为1200mm×1000mm×155mm，顶盖尺寸为1200mm×1000mm×70mm；底托底部结构能和顶盖上的结构相互嵌合，防止上层滑动；底托和底托堆叠时，上下相互嵌合20cm，从而降低堆叠高度；底托两长边需要预留塑料卡扣预装机构。
2）围板：不小于3500g/㎡蜂窝状高强度聚丙烯（PP），不添加任何回料，厚度≥10mm，灰色RAL7035 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


。高度1100mm的围板箱长-高面对称面双面开帘尺寸为600mm×350mm。开帘打开后下翻，与围板之间用魔术贴粘住；开帘处在闭合时与围板间无缝隙；开帘折缝处须为双折痕结构，常温情况下，折叠次数不低于15000次，使用年限3年；围板边缘须封边。
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4、防尘帘技术要求

适用范围：配合长宽为600×400mm、400×300mm、300×200、800×600、1000×400、1200×400料盒使用。

规格尺寸：

	序号
	配合使用料盒规格
	防尘帘尺寸
	卡槽

	1
	配套600×400料盒
	550×380×0.3mm
	550×60×5mm

	2
	配套400×300料盒
	350×280×0.3mm
	350×60×5mm

	3
	配套300×200料盒
	250×180×0.3mm
	250×60×5mm

	4
	配套800×600料盒
	750×580×0.3mm
	750×60×5mm

	5
	配套1000×400料盒
	950×380×0.3mm
	950×60×5mm

	6
	配套1200×400料盒
	1150×380×0.3mm
	1150×60×5mm


3）结构：包括防尘帘和卡槽两部分。防尘帘通过一条宽度30mm、厚度4mm中空板固定在料盒长边上。卡槽通过铆钉固定于料盒长边内侧面。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4）材料：防尘帘材质为PVC网格布，厚度0.3mm，防尘帘两条长边各缝纫一条宽度30mm、厚度4mm中空板锁边，短边不锁边。

5）颜色：防尘帘为白色，中空板为浅灰色RAL7035。
5、料盒PP隔断技术要求
1）适用范围：配合料盒使用，用于产品单件隔离。
2）料盒PP隔断配合使用料盒尺寸如下，分为长隔断和短隔断两种。

	序号
	配合使用料盒
	长隔断尺寸
	短隔断尺寸

	1
	600×400×148mm料盒
	548×100×5mm
	355×100×5mm

	2
	600×400×280mm料盒
	548×160×5mm
	355×160×5mm

	3
	800×600×280mm料盒
	752×160×5mm
	547×160×5mm

	4
	400×300×148mm料盒
	356×100×5mm
	247×100×5mm


3）结构：
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4）材料：PP。

5）颜色：白色。
6、中空板隔断技术要求
	名称
	结构
	尺寸
	样式示意

	中空板料盒隔断
	4格
	540×340×105mm
	

	中空板料盒隔断
	6格
	
	

	中空板料盒隔断
	8格
	
	

	中空板料盒隔断
	9格
	
	

	中空板料盒隔断
	4格
	540×340×240mm
	

	中空板料盒隔断
	6格
	
	

	中空板料盒隔断
	8格
	
	

	中空板料盒隔断
	9格
	
	


中空板厚度4mm，熔焊一体式，底部无板。
[image: image17.png]


    

背挂式零件盒

外尺寸220*140*125mm，450*300*180mm，蓝色。

[image: image18.jpg]B1 »%MM%:450%300%180mm





独立防尘盖
1）适用范围：配合400×300、600×400料盒使用。 

[image: image19.png]



2)材料
箱体为PP（抗冲击改性聚丙烯）原料，可添加少量PE，不添加任何回料。
浅灰色RAL7035 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


。

9、防护类配件
	序号
	名称
	技术要求
	示例

	1
	EVA料盒隔断
	EVA，依据产品制作仿形，硬度50，长宽尺寸540×340mm，配合600×400×148mm料盒，结构依据放置的产品件制作仿形加工
	[image: image21.png]



图为示例，具体结构依据放置的产品件制作仿形加工

	2
	中空板
	厚度5mm，按尺寸裁剪，单位平方米
	[image: image22.png]




	3
	蜂窝中空板
	厚度5mm，尺寸按要求，单位平方米
	[image: image23.jpg]




	4
	聚氨酯板
	厚度2mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪，单位平方米
	[image: image24.jpg]




	5
	聚氨酯板
	厚度5mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按尺寸裁剪，单位平方米
	[image: image25.jpg]




	6
	聚氨酯板
	10mm厚，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	[image: image26.jpg]




	7
	聚氨酯板
	厚度15mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
	[image: image27.jpg]




	8
	聚氨酯板
	厚度20mm，密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA（根据订单要求），按订单要求的尺寸裁剪为块，单位平方米
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	9
	板带
	40*5mm，按尺寸裁剪，单位米
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	10
	板带
	100*5mm，按尺寸裁剪，单位米
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	11
	板带
	30*3mm，按尺寸裁剪，单位米
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	12
	板带
	50*3mm，按尺寸裁剪，单位米
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	13
	蛇皮管
	内径40mm，壁厚2mm，单位米
	

	14
	蛇皮管
	内径32mm，壁厚2mm，单位米
	

	15
	蛇皮管
	内径25mm，壁厚2mm，单位米
	

	16
	蛇皮管
	内径20mm，壁厚2mm，单位米
	

	17
	蛇皮管
	内径18MM、壁厚2MM、单位米
	

	18
	热缩管
	35kV MPG 50，收缩前内径50±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	[image: image33.jpg]




	19
	热缩管
	35kV MPG 60，收缩前内径60±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	[image: image34.jpg]




	20
	热缩管
	35kV MPG 50，收缩前内径30±2.0mm，壁厚1.9±0.5mm，单位米
	[image: image35.jpg]




	21
	丁晴橡胶管
	内径22mm，壁厚 2mm，单位米
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	22
	丁晴橡胶管
	内径16mm，壁厚 2mm，单位米
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	23
	黑色橡胶板
	2mm厚，含胶量30%，按尺寸裁剪，单位平方米
	

	24
	黑色橡胶板
	5mm厚，含胶量30%，按尺寸裁剪，单位平方米
	

	25
	橡胶块
	含胶量30%，计量单位为kg
	

	26
	EVA板
	5mm厚，单位平方米
	

	27
	EVA板
	10mm厚，单位平方米
	

	28
	EVA板
	20mm厚，单位平方米
	

	29
	EVA板
	30mm厚度，单位平方米
	

	30
	EVA板
	40mm厚度，单位平方米
	

	31
	EVA板
	50mm厚度，单位平方米
	

	32
	毛毡布
	3mm厚，单位平方米
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	33
	背胶毛毡
	厚度 2mm，浅灰色，单位平方米
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	34
	背胶毛毡
	厚度 5mm，浅灰色，单位平方米
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	35
	刀刮布缝制成品
	按下订单时招标方提供的结构缝制，每格底部内置厚度5mmPP板，500g/㎡，灰色，边缘锁边，单位平方米
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	36
	U型EVA防护条
	黑色, 密度60#，60*50*1500（配置40*40金属方管使用）
	[image: image42.png]




	37
	U型EVA防护条
	黑色,密度60#， 40*50*1500（配置20*40金属扁管使用）
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	38
	黑色 U 形橡胶防护条
	高度 16mm*宽度8mm*壁厚 2mm
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	39
	pp板
	白色，5mm厚，按尺寸裁剪，单位平方米
	

	40
	EVA背胶板
	5mm厚，单面胶粘，单位平方米
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	41
	EVA背胶板
	10mm厚，单面胶粘，单位平方米
	[image: image46.png]




	42
	弹性扁带
	22mm（宽度）*1200mm（长度），配置挂钩和挂环
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	43
	聚氨酯条
	密度≥1190kg/m³，材料TPU，颜色荧光黄，透明，无气泡，邵氏硬度70HA-80HA.宽20mm、高30mm，长度按照需求截取，单位米
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	44
	PP条
	宽25mm、高60mm，自带沉孔（间隔200mm一个沉孔，沉孔大小上侧孔径15mm*孔高20mm、下侧孔径8mm，长度按照需求截取，单位米。
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五、送货地点
中国重汽集团所属各单位厂区内或买方指定地点，中标人进入中国重汽厂区内应开中国重汽品牌车辆。
六、服务范围及要求
1.器具制作
（1）每一种器具首个样件投标人必须及时交付至招标人进行评审确认，评审内容包括：器具的质量、规格、性能、外观是否满足技术协议、合同规定的要求。评审会签确认合格后，投标人可进行批量制作。
（2）投标人在设计、制作过程中发现与招标人要求不符或确实达不到要求的及其它存在的技术问题，应及时以书面形式通知招标人。
2.器具运输
（1）清单：投标人需提供发货总清单方便招标人核对，提供分箱发货清单方便核对；提供到货验收单以便记录货物状态。
（2）投标人应考虑所运输器具、工装稳固牢靠，长途运输，防潮、防雨、防锈、防震、防粗暴装卸，能整体吊装和叉运，确保安全及完整；包装箱体积要符合道路运输要求。
（3）投标人负责将产品安全运至合同中指定的交货地点并负责与装卸搬运相关的一切事项。投标人应选择符合合同目的的运输方式，并提前两个工作日告知招标人预计到达时间。
3.器具交货
（1）招标人、投标人双方代表共同目检器具外观、清点器具数量是否与发货单一致，填入《到货验收单》。
（2）器具质量和数量的检查按发运清单核对并记入《到货验收单》。
4.器具评审验收
（1）投标人以书面信函通知招标人，验收前三天书面提交工位器具的最终版清单。经招标人确认达到预验收条件后即通知投标人组织人员验收，招标人派相应人员参加。
（2）验收地点：中国重汽集团所属各单位或招标人指定地点。
（3）验收内容：验收以技术协议及合同（含变更）、图纸方案、投标文件（含询标答疑）、会签纪要等文件为依据进行。主要验收内容：工位器具种类、结构、数量、主要零部件、质量等。塑料周转箱在该批次来货中随机抽取，做承重试验和跌落试验。

（4）投标人提供相应的验收用的检测工量具和仪器，器具预验收后，由双方授权代表签署预验收报告书。
（5）验收不合格，招标人有权拒收此批货物，投标人需在7个自然日内另外发货再次运送到招标人指定地点。

5.质保及售后服务
（1）投标人在招标人现场调试、试生产阶段，须协助招标人技术及物流人员进行器具的使用指导及问题解决。
（2）质保期至少1年。
（3）质保期内出现质量问题（非人为损坏），必须免费换新。
（4）质保期外，投标人有义务解答招标人所提出的技术问题并提供技术支持，可提供优质的售后服务及优惠的备件服务。
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