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第1部分 [bookmark: _Toc25915] 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	编  列  内  容

	1.项目说明

	1.1
	项目名称：济南商用车制造公司汕德卡驾驶室焊装关键尺寸检具开发项目

	
	采购形式编号：ZBGL2026080175

	1.2
	招标内容：汕德卡驾驶室焊装关键尺寸检具开发项目

	
	招标形式：公开招标

	1.3
	招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 
招标人地址：济南市章丘区圣井街道重汽工业园5号门 
商务联系人：高老师
电话：13335150390
邮箱： gaofeng2@sinotruk.com
技术联系人：高老师
电话：13345231268
邮箱：gaoziwei@sinotruk.com

	1.4
	资金来源：企业自筹，已落实。

	1.5
	报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随设备资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

	1.6
	投标人条件：
1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常；如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.不允许代理商投标。
14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

	2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名

	2.1
	发标时间：2026年 9 月 1 日;

	
	发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

	
	如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。
提交疑问时间：2026年 9  月 3 日17:00前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。
同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

	2.2
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年 9  月 4  日17:00前；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

	2.3
	报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

	
	应标截止时间：2026年 9  月  6  日19时00分00秒
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

	3.投标文件的组成、编制及投递

	3.1
	本项目投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。如线上开标不需要投递纸质文件。

	3.2
	投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。
 纸质版投标文件的份数要求为正本一份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。

	3.3
	纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。

	3.4
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。
技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。

	3.5
	投标文件递交截止时间：2026年 9 月 11 日下午19:00:00（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

	3.6
	投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。

	4.投标保证金及投标有效期

	4.1
	投标保证金的缴纳形式：电汇或网银

	4.2
	投标保证金的金额：人民币5000.00元
开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行
银行帐号：226005574527
联行号：104451040689
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，并将银行回单上传至应标资质文件中，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

	4.3
	保证金缴纳截止时间：（同应标截止时间）
供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。

	4.4
	对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将转为履约保证金，在项目验收后30个工作日内原路返还（无息）。

	5.开评标

	5.1
	开标时间：2026年 9 月 14 日9:30:00（暂定）。
开标地点：线上

	5.2
	评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”

	6.合同签订

	6.1
	见第二部分投标须知第七条。

	7.交货期及付款方式

	7.1
	交货期：
10月25日前设备至供货地点。
设备到货后，5个日历日之内安装调试完毕，并投入使用。
安装调试工期超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

	7.2
	交货方式：交钥匙方式；
交货地点：中国重汽济南商用车制造公司焊二车间

	7.3
	质保期：质保期均自终验收签字生效之日起12个月。

	7.4
	付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）：
1. 合同签订完成，图纸会签以后，买方收到合同全额增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，财务审核通过后支付金额为合同含税总价款30%，付款条件为发票挂账后30天到期；
2. 设备安装调试、验收合格后，买方收到合同全额增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，财务审核通过后支付金额为合同含税总价款60%，付款条件为发票挂账后30天到期；
3. 合同含税总价款的10%，作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备验收合格后12个月，卖方向买方提交质量保证金的收款凭证及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后支付，付款条件为发票挂账后立即到期。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

	7.5
	增值税专用发票开票信息：
见最终合同签订信息

	8.其它

	8.1
	设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。

	8.2
	中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。

	8.3
	中标方应在合同签订后30日内需根据设计提资要求提供详细的设备明细,设备参数,接口信息,规格,技术需求等资料，提交给买方。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。

	8.4
	1.投标人均到项目现场踏勘以充分了解施工位置、车间情况、道路、施工空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。施工期间服从、配合招标人厂区生产要求和允许施工时间段，夜间施工、交叉施工、施工降效、施工难度、成品保护等已充分考虑。
2.中标人自进场施工开始至施工撤场前负责施工范围内的成品保护工作，包括自身自己的成品及车间内的已有设备设施等，如因施工原因造成的损坏，由中标人负责免费进行恢复原状。
3.中标人自行负责进场设备材料物资的看护责任，若现场发生的丢失损坏，不得以此向招标人索赔工期和费用。
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[bookmark: _Toc15609]第二部分 投标须知
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：见《投标须知前附表》。
2、 招标内容及形式
见《投标须知前附表》。
对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。
具体要求详见《技术标书》。
3、 交货及付款	
交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。
四、投标说明
1.报名方式
投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。
投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。
不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。
2. 投标条件
对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。
3.报价
3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。
  投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随设备资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
3.2所有设备的报价货币单位为：元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。
4.设备要求：
4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；
4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；
4.3设备包装按国家或部颁标准执行；
4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；
4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；
4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；
4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070
—2020）。
5.其他要求
包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。
6.询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
五、议程安排
1.发标时间
见《投标须知前附表》2.1。
2.发标方式
中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。
3.答疑
见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。
4.投标报名
4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。
4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；
对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将自动转为履约保证金，在验收合格后30个工作日内原路返还（无息）；
4.3说明
4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标，建议以邮件方式发送至1.3的邮箱地址，便于招标人提前确认投标人资格并及时退付投标保证金；
4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
4.4投标报名截止时间
报名方式：见《投标须知前附表》2.3。
报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名，如XX公司资质标，XX公司技术标，XX公司商务标。
a) 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。
b) 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。
c) 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。
5.开标时间
见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。
6.开标方式
线上开标，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
[bookmark: _Toc33266914][bookmark: _Toc33285487][bookmark: _Toc33265653][bookmark: _Toc33266627][bookmark: _Toc33267001][bookmark: _Toc33266950][bookmark: _Toc33265752][bookmark: _Toc395116633]六、评价原则
1.评标
[bookmark: _Toc395116634][bookmark: _Toc33266915][bookmark: _Toc33265654][bookmark: _Toc33265753][bookmark: _Toc33266951][bookmark: _Toc33266628][bookmark: _Toc33285489][bookmark: _Toc33267002]本次招标采用综合评分法，技术标占比40%，商务标占比60%。综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
· 中标人确定：技术标入围后，采用综合评标法中标。
本项目每个分包a只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
七、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家（单一来源除外）；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）投标人报价均超过投标限价的；
（15）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
    3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司。
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[bookmark: _Toc22879]第三部分 投标文件编制
一、投标文件的编制
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件资料
1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；
2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：
A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。
B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。
C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。
D、日常维护保养及故障排除措施保证。
3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。
三、投标文件的组成
本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。
详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
1.《投标文件（资质标）》包括：
1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；
1.2投标函（附件1）；
1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；
1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；
1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图）
1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
1.9代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制（包括所代理品牌针对项目的唯一授权书）；
1.10企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.11保密承诺函（附件4）；
1.12 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
1.13投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
[bookmark: _Toc212369515]2.《投标文件（技术标）》：
2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；
2.3供货期及保证措施；
2.4产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.5交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.6投标产品技术支持材料；
2.7设备质量承诺函（附件7）；
2.8投标人需提交的其它资料。
3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：
3.1开标一览表（附件8）；
3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]3.3商务条款偏离表（附件10）； 
3.4投标人承诺（附件11）；
3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；
3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
四、投标文件格式
详见第六部分投标文件附件格式1—12，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
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设备采购合同



合同项目名称： 合同项目名称

甲方（买方）：中国重汽集团济南商用车有限公司

乙方（卖方）：乙方公司名称


合同签订地点：山东省济南市高新区/章丘区
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设备采购合同
专用条款
鉴于，买方向卖方购买设备名称概括等，就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装或指导安装、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，在自愿协商的基础上达成本合同。
1.合同设备标的
1.1合同总价：为共同完成合同项目名称，买方向卖方购买设备一宗，详见附件《设备清单明细表》，本合同不含税总价为   元，税额     元，含税总价    元（大写：XX元整）。
1.2交货方式：交钥匙方式。
1.3交货地点：交货详细地址信息，除列明省市县/区外，应填写至不致产生歧义的具体位置指向。    
1.4到货时间：    。
1.5 安装调试时长：卖方须在到货后  个日历日内完成设备安装，安装完成后  日历日内完成设备调试。
1.6调试消耗产品数量：若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量  件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。
1.7设备质量保证期：自最终验收报告签署之日（存在分批次到货安装调试情形的，以验收报告签署日期最晚者为准）起   个月。
2.结算付款约定
2.1结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
2.2结算币种：本合同使用人民币进行结算。
2.3合同价款支付：
2.3.1设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后买方收到合同全额增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，财务审核通过后支付金额为合同含税总价款　%即        元，付款条件为发票挂账后财务付款条件：30天到期。
2.3.3合同含税总价款的   %即      元作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备验收合格后   个月，卖方向买方提交质量保证金的收款凭证及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后支付，付款条件为发票挂账后财务付款条件：  天到期。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
2.3.4发票开具，具体为下述第二种形式：
第一种：前期卖方已开具包含质量保证金金额的全额增值税专用发票，则无需另行开具，买方凭已收到的全额发票及设备使用单位的使用情况说明提交报账流程，财务审核通过后支付；
第二种：卖方于买方付款前分别开具相应金额的增值税专用发票，买方收到发票及设备使用单位的使用情况说明提交报账流程，财务审核通过后支付。
2.4甲乙双方基本信息
	信息名目
	甲方基本信息
	乙方基本信息

	企业名称
	中国重汽集团济南商用车有限公司
	 乙方公司名称

	注册地址
	甲方注册地址，营业执照住所地
	乙方注册地址营业执照住所地

	通讯地址
	甲方通讯地址，实际联系地址
	乙方通讯地址联系地址

	法定代表人
	姓名
	姓名

	授权代表
	甲方授权代表姓名
	乙方授权代表姓名

	联系电话
	甲方电话号码
	乙方电话号码

	联系邮箱
	甲方授权代表联系邮箱（非必填）
	乙方授权代表联系邮箱（非必填）

	开户银行
	甲方开户银行规范全称（非必填）
	乙方开户银行规范全称

	开户行联行号
	甲方开户银行联行号（非必填）
	乙方开户银行联行号

	开户账号
	甲方银行账号（非必填）
	乙方银行账号

	其他信息
	甲方其他需列明企业信息（非必填）
	乙方其他需列明企业信息（非必填）


合同履行过程中，如甲乙双方基本信息发生变更，应及时以书面形式告知对方并就付款账户信息变更签署相关补充协议。
3.生效条款
3.1本合同经双方签署后生效。
3.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
4.特殊约定
设备采购合同
通用条款
[bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc16330018][bookmark: _Toc11823]1 合同设备
[bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc22800][bookmark: _Toc32510]1.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。
1.2本合同约定设备的技术规格及性能标准应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格及性能标准则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
[bookmark: _Toc16330019]2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
[bookmark: _Toc16330020][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc27144]3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
[bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc16330021][bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc10630]4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
[bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc16330022][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc19850]5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。
[bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc16330023]6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式的释义
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.6卖方在交付设备前需通知买方。
6.7风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
[bookmark: _Toc8024][bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc16330024][bookmark: _Toc2984]7 安装、调试
7.1 卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.2在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.3 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc16330025][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc14098]8 价款与支付
8.1合同价格以不含税价格为准。若因国家税收法律法规或政策调整对本合同业务的税目、税率等产生影响，双方确定本合同约定的各项业务的不含税价格不做调整，各项业务的含税价格依法依规进行调整。
8.2本合同约定的含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
8.3双方约定的付款条件执行中，满足付款条件后甲方在30日内完成付款不被视为付款延迟；若甲方在满足付款条件30日后尚未完成付款的，付款延迟违约计算从满足付款条件第31日起开始计算。
8.4乙方结算时，必须使用合法有效并经甲方认可的增值税专用发票，否则不予结算。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
[bookmark: _Toc24085][bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc16330026]9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.5卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.6质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.7质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
[bookmark: _Toc16330027][bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc10359]10法定责任及合规责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。
10.5卖方保证截至本合同签署之日，卖方及其子公司和关联公司未被列入任何国家或者地区的政府机构或者相关国际组织等发布的限制、制裁或反制清单，未隐瞒任何阻碍及可能阻碍此次交易的相关信息。如在本合同签署后发生上述情形，卖方应当在获知被列入清单后24小时之内以书面形式通知买方。
10.6卖方已经充分了解并确保会严格遵守开展业务所需适用国家或者地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规（简称“出口管制与制裁法律法规”）。卖方确认不存在任何因违反所需适用国家或者地区出口管制与制裁法律或其他因卖方原因导致本合同无法履行或者延迟履行的情形。如果卖方在本合同履行过程中发生或者预见到可能发生该等情形，应当及时以书面形式告知买方。如由于卖方未履行前述义务或其他可归责于卖方的原因导致延迟履行供货或无法按照本合同约定履行供货义务，卖方应承担违约责任，并承担买方因此受到的全部损失。
10.7如本合同项下卖方所销售或者提供的任何产品、零部件、软件、技术和服务（以下统称“物项”）有可能受任何国家或者地区出口管制与制裁法律法规管辖，卖方承诺遵守全部所需适用的有关规定，并确保向买方提供该等物项的合法性与合规性。对于受到出口管制管辖的物项，卖方应当书面告知买方受控物项的全部管制信息，包括但不限于原产国、发运国、ECCN、USML编码等方面的特殊限制、物项管控要求等。
10.8如因卖方不遵守销售物项所需适用国家或地区的出口管制与制裁法律法规及监管政策而使买方遭受任何损失、费用、索赔、处罚、诉讼因由、损害、责任和费用（包括但不限于律师费，所有诉讼和/或和解费用以及法院费用），卖方应当就此承担全部赔偿责任。买方有权视情况暂停或终止其对相关合同的履行。在该等情况下，买方不构成对相关合同的违约、且不免除卖方履行合同的义务。
10.9出于项目合作目的，买方已经或将要向卖方提供有关项目的保密信息。“保密信息”指买方现在或将来向卖方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。卖方承诺：
1）卖方仅能将买方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。
2）卖方将采取有效措施使用买方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，卖方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括卖方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。
3）如果卖方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则卖方应事先从买方得到书面同意。卖方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，卖方应与该第三方承担连带责任。
4）如卖方得悉买方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，卖方应立即通知买方。如果买方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，卖方尽最大限度予以协助。 
5）卖方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。
6）卖方应遵从买方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照买方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向买方汇报。 
7）卖方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。
8）双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。
10.10卖方在双方合作期间严格承诺遵循中国国家法律法规和政策规章的要求，确保数据合规，始终遵循数据搜集、存储、使用、处理、传输的合法性原则、正当性和必要性原则、透明度原则、安全性原则和数据主体权利保障原则，确保合同签约履约过程中所涉及到的所有个人隐私、个人信息与敏感信息、企业商业数据、大数据分析结果、公共数据等均得到尊重和保护。卖方承诺：
1）数据收集必须基于合法授权，卖方需向数据主体明确告知数据用途，并获得明确同意；卖方处理数据应当符合法律、法规和强制性标准的规定，不得从事危害国家安全、公共利益的数据处理活动，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供、公开他人个人信息，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。‌
2）卖方在存储数据时需采取严格的安全措施，通过加密、访问控制等措施确保数据的完整性和机密性；在使用和传输数据时，卖方需确保数据使用符合收集时的声明，不得超出必要范围；跨境数据传输时，需符合法律规定的合规要求。卖方需确保数据的收集、存储、使用、传输和销毁等过程符合法律要求，防止数据泄露、滥用和侵犯个人隐私，遵守相关的法律法规、行业准则和道德规范，以保护数据主体的合法权益。‌
3）如需要数据共享时需取得买方的书面同意并确保各方在使用数据时符合合规要求；当数据不再需要时，卖方需采取适当的措施彻底销毁数据，防止其被恢复和滥用。
[bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc16330028]11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后10日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后10日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
   11.4如卖方未按合同专用条款1.4、1.5条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的10‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的20%或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的50‰。
11.6如卖方违反合同通用条款9.4条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
11.8如果卖方违反本合同的上述约定或其他约定（包括本合同及所有附件）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于买方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用
[bookmark: _Toc16330029][bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc1827][bookmark: _Toc9172]12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行交货、安装、调试、培训等主要义务的，或足以影响买方使用设备的行为的；
12.3.2卖方所交付的设备不符合本合同约定的质量要求或屡次验收不合格或达不到验收标准的；
12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
[bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc8620][bookmark: _Toc16330030][bookmark: _Toc31945]13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
[bookmark: _Toc16330031][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc30389]14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
[bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc16330032]15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
[bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc16330033][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc18207]16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
[bookmark: _Toc16330034][bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc31331][bookmark: _Toc17656]17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
[bookmark: _Toc29136][bookmark: _Toc16330035][bookmark: _Toc17952][bookmark: _Toc19077]17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。
18 签署事项
本合同或协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
    
    若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方签署完毕。

甲方（盖章）

甲方代表（签字）：                 
                                


乙方（盖章）：

乙方代表（签字）：    
[bookmark: _Toc10272][bookmark: _Toc28611][bookmark: _Toc16330036][bookmark: _Toc15689] 
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[bookmark: _Toc29691][bookmark: _Toc14581]附件二  固定资产设备项目偏差索赔细则
为规范固定资产项目实施过程中，因卖方原因导致设备各项重要技术指标、项目进度出现偏差，造成项目延期交付或无法通过验收等情况，经协商一致，就索赔扣款事宜订立本细则，双方共同遵守。
一、固定资产投资项目偏差及索赔细则
（一）非标设备、产线等生产类固定资产投资项目
1、产能节拍偏差
1.1基准值：
产能节拍是指特定时间段内，生产线或生产工序必须完成一个单位产品所需要的时间间隔，以合同/技术协议内的节拍时间（秒/件）为准。
1.2节拍偏差率核算公式：
节拍偏差率=（实际节拍-约定节拍）÷约定节拍×100%
1.3扣款规则：
节拍偏差率≤3%：视为允许偏差，不扣款；
节拍偏差率3%＜偏差率≤10%：偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；
节拍偏差率10%＜偏差率≤30%：属重大偏差，偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；买方有权全部或部分不予验收付款，买方视情况选择解除合同或继续执行合同；
节拍偏差率＞30%：属根本违约，买方有权不予验收、不予付款，并有权单方解除合同。
当项目涉及多个产品需进行节拍验收时，参照双方在合同内约定的各个产品节拍偏离扣款基数；如无明确约定，按扣款比例=(节拍超差产品数量/需验收节拍产品数量)*100%进行折算。
2、自动化率偏差
2.1基准值：
自动化率是指设备在完成其预定功能时不需要人工干预的程度，以合同/技术协议约定的自动化率为准，按Q/ZZ 30096《产线自动化率核算规范》内规定的计算方法进行核算。
2.2自动化率偏差核算公式：
自动化率偏差=约定自动化率-实际达成自动化率
2.3扣款规则：
自动化率偏差率＜【5】%：视为允许偏差，不扣款；
【5】%≤自动化率偏差率＜【15】%：偏差每高1%，扣减对应合同价款的0.5%；
自动化率偏差率≥【15】%：视为重大偏差，买方有权选择以下任一种扣款方式：①按照额外增加的人工及设备使用年限核算扣款，人工成本按买方实际支出执行扣款，扣款不高于合同总价款的30%；②买方有权全部或部分不予验收付款，并单方解除合同。
3、功能及性能偏差
3.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心产能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分关键指标不达标但经买方认定不影响产品、产线使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
3.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
4、交付期偏差
4.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程周期超出合同约定的时间。
4.2扣款规则：到货或安装调试每迟1个工作日，扣减设备合同价款的1%作为违约金，如违约金超过合同总价款的20%或因卖方原因设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，返还买方已支付的设备款（如有），并赔偿由此给买方造成的一切损失。
（二）研发、检测类固定资产投资项目
1、功能及性能偏差
1.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心功能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分次要指标不达标但经买方认定不影响使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
1.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
2、交付期偏差
2.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程，因卖方自身原因造成周期超出合同约定的时间。
2.2扣款规则：交付期每迟1个工作日，扣减设备合同价款的0.5%，如扣款额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
2.3针对研发、检测类试验设备特殊卖方（技术垄断、进口）的超期情况，第一次卖方需提前两个月提出书面延期申请并附最新交货期，经买方研判后出具考核结论；第二次超期时，买方按上述扣款规则进行考核。
二、考核与执行流程
1、卖方同意，在买方就索赔扣款及违约金通知卖方后，买方有权直接从项目尾款、履约保证金或质保金中优先抵扣相应款项。若抵扣后仍不足以覆盖索赔扣款及违约金金额，卖方应就剩余部分另行向买方支付。
2、针对同一问题同时触发的多项索赔，不重复扣款，按照索赔金额较高的标准执行，但不同阶段重复发生的不在此限。所有索赔金额不超过合同总金额的30%。
三、附则
本细则作为主合同有效组成部分，与合同、技术协议具有同等法律效力；如本细则内容与合同、技术协议约定有冲突的，以本细则为准。



附件三 技术协议书【作为附件另附】
第六部分 投标文件附件
 
 
说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc212369550]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南商用车有限公司：
根据贵方                         招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份（线上招标不用）；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日
 
 
 
 
 
 
 
附件2 法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目　　　　　　　　　　　                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                （须为移动电话）    
投标人名称（公章）                       
      年   月   日
 

附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表(格式)
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 £自产 £总代理 £代理  £经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	

	企业行业水平及行业口碑
	

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	

	售后服务及质量
	

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	




表 2 资产情况汇总表
 
	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件4 保密承诺函
 
项目名称：                                                                
中国重汽集团济南商用车有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、汽车产品数模、数据、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
 
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件5 技术规格偏离表
 
项目名称：                                                                                                                  
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
 
日  期：       年    月    日

附件6 2023年1月1日以来同类项目业绩一览表
项目名称：                                                                                                                       
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2023年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
 

附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称:                                                     
中国重汽集团济南商用车有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：                                                                                                         
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	
	
	不含税价：
含税价格：
税率：
	
	
	
	

	投标总价（元，含税）大写
	


注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
3.需写明含税价、不含税价格、税率。
4.投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。
5.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
 

 
附件9 设备分项报价表
设备分项报价表
                                                                                                           第   页 共  页
	序号
	内容
	数量
	单位
	单价（万元/套，未税）
	总报价
（万元，未税）

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


 
注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：

授权代表(签字)：                          年    月    日


附件10 商务条款偏离表
 
	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
 

附件11 投标人承诺
 
项目名称：                                
日期：    年   月   日
 
 
	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。


 
 
 
投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

附件12 服务承诺函
 
项目名称：                                           
中国重汽集团济南商用车有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
 
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
 
 
 


附件15 SRM非生产供应商注册操作手册
 
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: ] 
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: ] 
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: ] 
4.点击新增
[image: ] 
5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：
用 户 名：gys+供应商代码
初始密码：scm@2022（注册成功后，请立即修改密码）
 
[image: ] 
[image: ] 
 
注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2.配套能力“供货类别”填“研发试验类”，业务主管部门为“产品试验检测中心”。

附件16 SRM系统供应商用户手册
系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/（以下内容可能非最新版本，仅供参考，请登录系统网址后，点检查看最新版供应商手册）
[image: ][image: ] 
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022（或注册成功后，新密码）
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: ] 
 
2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: ] 
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
 
[image: ] 
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，编辑技术标澄清函最后填写授权代表姓名及电话。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: ]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并填写商务澄清内容（最后填写授权代表姓名、电话），之后点击提交。
[image: ] 
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: ] 



中国重汽集团济南商用车有限公司
汕德卡驾驶室焊装关键尺寸检具开发项目


技
术
标
[bookmark: _GoBack]书

招标人：中国重汽集团济南商用车制造公司
2026年8月

第一章  采购货物概况
[bookmark: _Toc326840032]第一节  使用环境
    一、项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司汕德卡驾驶室焊装关键尺寸检具开发项目
二、建设地点：
中国重汽集团济南商用车有限公司
三、使用地点：
中国重汽集团济南商用车有限公司焊装二车间
四、工作制度和年时基数：
	No.
	产线名称
	全年工作日（d）
	班次
	每班小时

	
	
	
	
	

	1
	TGA驾驶室主焊线
	250
	单班
	8


五、使用地点区域自然环境：
1.三相交流电：380V±15%，50Hz±1%
2.单相交流电：220V±15%，50Hz±1%
3.压缩空气压力：0.4~0.7Mpa
4.冷却水温度：＜32℃
5.冷却水压力：入口压力0.3-0.4MPa
6.室外温度：-20℃~45℃
7.室内温度：-5℃~40℃
[bookmark: _Toc326840033]8.环境相对湿度：在20℃时最大湿度为90%
第二节  检具采购清单
	序号
	产品件名称
	产品件图号
	检具数量
	备注

	1
	前悬安装孔位检测检具
	/
	2
	

	2
	前风窗检测检具
	/
	2
	

	3
	工具箱安装点位检具
	/
	2
	

	4
	座椅安装孔检具
	/
	2
	


注：本次招标共包含8套检具，投标方应根据招标方提出的交货时间和实际工作量提出可以执行的工作计划。工作计划应包括但不限于设计、制造、调试、验收、运输、和安装等各阶段时间表。工作计划和交货期将作为评标的重要因素。



第二章、供货范围及供货方式 	
一、供货内容
1.招标方负责提供产品开发零件数模，投标方按检具采购清单（见第一章第二节）要求开发相应检具；
2.投标方投标方案中检具所用材料应充分考虑强度与轻便性，锁紧方式应设计合理，便于人员操作。
3.投标方应对招标方提供的技术文件进行仔细的检查及核对，如有疑问应及时提出，招标方将给予解释或进行修改。否则，投标方将承担因技术文件不正确或因技术文件修改而产生的一切可能增加的额外费用。
4.投标方应按照技术标书要要求，提供供货明细，不得缺项。
5.技术投标书应符合招标书的要求，当出现偏离时应在投标书中注明，如没有说明则视为对招标书的实质响应。
6.要求投标文件中提供检具主要部件、外购件明细表及备品备件清单。
7.在检具发运前提交以下资料：格式由招标方指定，没有规定格式的由投标方准备并通过招标方确认。
	序号
	货物名称
	数量
	备注
	软件版本

	1
	检具数模（3D）
	1套
	电子版
	CATIAV5R20

	2
	检具图纸（2D）
	1套
	纸质和电子版
	AutoCAD2007

	3
	检具作业指导书
	1套
	纸质和电子版
	/


表中列举了投标方的主要供货范围，表中内容不可能完全列举，应与本技术任务书的要求综合考虑，投标方应当明确理解与接受，如有疑问，应当在回标时及时提出，与招标方以书面形式达成一致。如果投标方未提出异议，则投标方有义务无条件完成本项目任务目标，由此增加的工作范围及相关费用属于投标方的范围，招标方不再为此支付额外费用。
二、采购货物特别说明
招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
招标过程中，投标方需按招标方要求提供设备零部件明细，并进行价格拆解。
本项目涉及的所有设备通讯协议需在技术方案评审时一并免费提交给招标方，并协助招标方开展设备集成工作。
各单元原理图、技术规格和指标、各部件型号和参数清单在协议签订7个工作日内提供。





[bookmark: _Toc169605880][bookmark: _Toc169605881]第三章  技术要求
一、特别提示
1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8.投标人预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。
9.投标方积极协助和提供招标方和招标方所委托的工程设计单位有关人员与标的物有关的工程设计资料。
10.投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。
11.投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。
12.投标方应满足招标方提出的各项技术要求，并为全新设备。
13.投标方应对招标方采购的设备所涉及的产品、技术、产能等信息负有保密义务。
14本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。
15.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。
16.投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、洁净气源等，均应在投标文件中予以充分说明。
17.投标方可以根据自身经验以及对招标文件的理解，写明买方招标设备（或材料）应进行的优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，买方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。
*18.投标时提供的内容必须进行详细说明。在投标时提供设备主要部件、外购件明细表、易损件备品备件清单和相应特殊维修工具明细等，要考虑这些部件在中国使用的可行性。并提供关键部件的质保周期和响应时间清单。
*19.在本标书中没有提及到的部分，所有供应商必须保证设备各部分功能齐全并便于使用，这部分价格应该包含在报价中，而不得另行加价。
20.本招标文件中所有加注“*”的条款为否决项，不允许出现偏离。
[bookmark: _Toc156556078][bookmark: _Toc155087160]三、技术要求（星号项为重要技术参数，若其中一项不满足则投标将被淘汰）
★1.检具设计、制造的技术要求
1.1检具设计要求。
1.1.1检具设计方案书应能体现检具整体及各部分结构,包括检具的基准孔、基准面的数量及位置，压紧点数量、位置及压紧方式等。要求确定各部分检测方式和检测要求，并用简图说明。检具方案及图纸确认按数模、GD&T图、测量计划、技术协议及其它有关检具双方签字确认的内容要求进行。按照附录A《检具设计检查表》的内容进行逐项检查
1.1.2检具图能完整地体现检具整体结构及各部分的具体结构及设计尺寸。
1.1.3安装的固定点处要留有足够的空间，以便于活动部件的拆卸和安装。
1.1.4检具检查面设计要求.
（1）检具检查面全部按产品实物轮廓面进行设计；
（2）检具检查面的标准间隙值和高差值与相应车身产品数模给定的理论值间无特别要求时分别按3mm和0mm进行设计；
（3）检具检查面设计宽度≥20mm，设计厚度≥10mm，设计长度≥80mm（复杂部位视情况而定）；
1.1.5检具应设置操作手柄，保证取放、装夹、搬运等操作方便。
1.1.6检查销及其导向套需与检测部位的面保持5mm标准间隙，以防止过约束出现。
1.1.7悬臂式结构及拆卸结构框架材质采用碳素纤维，以便减轻重量，减少自身变形；此类材质的构件上存在螺孔时，采用在镶块上加工螺孔。
1.1.8检测块需螺纹连接时，采用镶块上加工螺纹孔。
1.1.9在检具方案设计过程中，卖方需为买方人员免费提供一个月的协同设计培训。
1.1.10检具设计以在线检测为导向，结构设计更偏向于轻巧、简便、快捷，开口检具安装时间要求控制在120秒以内。
1.2检具功能要求
	序号
	检具名称
	检具数量
	功能要求
	备注

	1
	前悬安装孔位检测检具
	2
	具备前悬安装孔的检测功能
	

	2
	前风窗检测检具
	2
	具备前风窗开口尺寸与前挡风玻璃安装面检测功能
	

	3
	工具箱安装点位检具
	2
	具备工具箱安装点间隙和高差检测功能
	

	4
	座椅安装孔检具
	2
	具备座椅安装孔的检测功能
	


*各检具在满足表中功能要求的同时，投标方在投标时应提供检具的初步设计方案书（方案书要求图文并茂），并针对测量要求提供详细的测量方案。
1.3检具制造要求
1.3.1检具制造精度要求如下：
（1）底板平行度/垂直度：±0.05/1000 mm；
（2）底板工作表面粗糙度：Ra1.6 µm；
（3）基准面平行度/垂直度：±0.05/1000 mm；
（4）基准孔位置度：±0.05 mm；
（5）基准孔孔径尺寸：±0.01 mm；
（6）定位孔位置度：±0.05 mm；
（7）定位孔孔径尺寸：+0.02 mm；
（8）定位面、支撑面位置度：±0.10 mm；
（9）定位销尺寸：-0.02 mm；
（10）零件外轮廓测量面/型线位置度：±0.15 mm；
（11）零件外形测量面（3mm间隙面）位置度：±0.15 mm；
（12）造型面（非测量面）位置度：±0.30 mm；
（13）销孔位置度：±0.05 mm；
（14）划线孔位置度：±0.05 mm；
（15）划线孔直径误差：±0.05 mm；
（16）坐标线位置相对基准的误差：0.2/1000 mm；
（17）形状规/卡规误差：±0.20 mm。
1.3.2检具生产制造要求
（1）检具供方在设计会签通过后在数控加工之前，需向招标方提交机械加工申请单。供方应按照招标方确认一致的数据版本进行机械加工，版本不一致的应确认后再加工；
（2）焊接件及铸造件都应消除应力，保证检具使用过程中无变形；
（3）检具制造期间，应保证测量设备的精度在标定有效期内；
（4）检具制造符合检具的设计图纸要求、检具结构要求和检具精度要求；
（5）销（除划线销）、套和基准块等选用45#钢，热处理硬度为HRC43-HRC48；
（6）用划线器刻线，刻线深度和宽度均为0.1mm，应清晰可见，直线笔直，R圆滑，接头处无交叉和过线等缺陷；
（7）在选择导板、销、夹头等部件时，依据检具的使用环境，确保各部件在使用有效期内的功能性、重复性和再现性；
（8）检具表面无明显影响检具使用的缺陷，如划伤、腐蚀和尖角等；
（9）检具操作指导书根据技术要求制订，并固定在检具基板的合理位置；
（10）检具涂色正确、均匀，涂色规则无缺陷，符合技术协议涂色要求； 
（11）检具各工作表面应清洁、光整、无碰伤、无掉漆现象，检具整体无锈迹； 
（12）检具型块平整、棱角分明、无凹坑和裂痕等缺陷； 
（13）检具标注清晰，刻线粗细均匀、无间断等； 
（14）检具铭牌内容准确、完整、规范，内容应为机打； 
（15）采用焊接方式连接的部位应焊接牢固，无焊接缺陷；
（16）基板表面目视无较大凸包和凹坑； 
（17）左右件共用基板的检具应有左右区分标识；
（18）检具采用自动式三坐标测量仪测量：设备精度在±0.01mm 以内，在检定使用周期内且附有三坐标测量仪精度检定报告，测量位置包括检具定位销、导向轴套、划线孔的位置度、基准面及支撑面的位置等；
（19）检具原材料，如角架、堆积块、铰链、导板、螺钉和键等选用标准件。
（20）检具使用寿命：10万次以上。
（21）检具要求适用于手工操作，操作简单，检测频率满足生产节拍。
1.3.3检具/测量支架标牌和标识要求
（1）标牌内容：中国重汽LOGO、项目投资单位名称、产品名称、产品编号、车型代号、检具编号（项目投资单位固定资产编号-车型代号-产品编号）、检具重量及外形尺寸、测量基准、基准面符号、制造日期、制造厂商。小铭牌上标示版本号，设变后的小铭牌应及时更新。检具标牌示意如图所示；
（2）标牌为铝制，白底黑字，字体为宋体，大字体高8mm，小字体高3.5mm；
（3）检具标牌示意图上的“○” 符号为标牌安装定位孔，标牌安装位置应准确，不能歪斜，安装钉用四个；
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检具标牌示意如图
1.3.4检具材料要求
（1）检具定位销、检查销以及销套部分制作的材料要求全部采用45#钢；
（2）检具通用部分材料要求如下表所示；
	序号
	检具名称
	框架材料
	定位单元
	备注

	1
	前风窗检测检具
	碳素纤维
	航空铝
	总重≤10G


其他检具材料整体框架建议采用铝合金，检测定位销满足硬度要求，并需保证轻量化设计。
（3）航空铝材应满足：热胀系数≤23×10-6mm/mm℃；表面光滑，不能有气孔；
（4）碳素纤维材料应满足：所有性能需大于T300的标准（抗拉强度3000Mpa以上，抗拉弹性模量为200Gpa以上）；
（5）开口检具主框架碳纤维管尺寸要求直径大于等于30mm，壁厚大于等于2.0mm；
（6）有更好的材料方案可以在评标时提供参考方案。
1.4验收
1.4.1预验收
（1）检具供方在标牌固定、夹钳和样板安装、喷漆等完工后进行自验收，验收通过后，方可向招标方提交预验收申请；
（2）在进行预验收前，检具供方按数模及图纸在三坐标测量机上检验检具尺寸，且对检具进行重复性检验，编制自检报告，包含《检具测量记录表》、检测时的环境温度和相对湿度等内容；
（3）《检具测量记录表》包括检具精度（主要坐标和关键检验点坐标）自检报告、测量机精度报告和销子等附件测量报告等；
（4）预验收时双方依照检具技术资料：附录B《检具预验收检查表》、《检具设计变更记录表》等逐项对检具进行确认并进行复检。检具验收过程中的问题整改完毕，并经招标方检验确认后双方签署《检具预验收合格报告》。
1.4.2终验收
（1）终验收工作按照技术协议、预验收纪要和设计图纸进行；
（2）终验收发现尺寸不合格或不符合规定时，检具供方分析原因并完成整改；
（3）精度验收应以三坐标测量机进行检测，检测合格后，检具供方签署精度测量合格报告。精度测量报告内容包含定位基准和检具的功能特性，如数据采集装置、持平检测、支座点、检具销、定位销、匹配件的代表性和结构球等；
（4）功能验收检测合格后，检具供方提交终验收合格报告；
（5）最终状态检具的三维数模和二维图纸应与实物一致；
（6）招标方对检具技术资料逐项确认，问题关闭率100%，技术资料齐全，达到终验收标准后签署《检具终验收合格报告》。
2.设计变更管理
2.1投标方应建立合理、明确的设计变更管理流程，技术交流时，投标方提供设计变更管理流程供招标方确认、认可；
2.2投标方应严格按照认可后的设计变更管理流程进行设计变更管理和控制，招标方将不定期进行抽查；
2.3检具完成终验收前，投标方有义务负责招标方提供检具设计变更；
2.4因产品变更造成检具对应部分进行设计变更，投标方应予以充分理解和协助，并提供以下文件：
（1）因产品变更造成的检具变更的汇总表；
（2）因产品变更造成的费用汇总表；
（3）因产品变更造成的制造周期变化的清单；
（4）最新3D数模、2D图纸及检测报告。
第（2）条和（3）条需经招标方认可后方可生效，但更改工作继续，不能有任何理由的推脱；
2.5因使用问题（含设计不合理、与零件干涉及其它使用问题）造成对检具的设计更改，投标方应无条件更改，并向招标方提供：
（1）最新3D数模、2D图纸及检测报告；
（2）更改内容申请，并需经招标方同意。
2.6对于招标方要求更改的，投标方应建立使用问题清单，在终验收时提交给招标方。
3.其他
3.1服务要求
（1）检具发货后，在检具厂家或现场使用时出现问题，影响使用测量，检具厂家需安排售后人员去现场处理整改，现场无法整改则拉回厂处理，检具使用的正常损耗，由检具厂家无条件处理；
（2）检具发货后，出现数据设变、产品更改，检具厂家需安排检具回厂设变处理。
3.2保密要求
招标方向投标方提供的产品三维数学模型及其他技术资料为招标方所有，投标方不
得复制，未经招标方书面许可不得泄露给第三方，待检具终验收合格后，将招标方提供的所有技术资料返回招标方，如因投标方不遵守保密要求，投标方承担因泄密给招标方造成的一切损失。
3.3技术条款未涉及部分，以招标方检具技术标准为准；招标方检具技术标准未涉及部分，以投标方标准进行，但必须经招标方确认。
3.4本技术文件作为项目实施、验收的原则和依据，是最终合同的一部分。
3.5投标方一旦中标，即被认为已知工作范围，如果在项目进展过程中，双方在工作范围上发生分歧意见，解释权在招标方，投标方必须按招标方描述的范围工作，不得向招标方提出增加费用。
四、执行标准
1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。
3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。
4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。
5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。
6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
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（规范性附录）
检具设计检查表
A.1 检具设计检查表见表A.1。
表A.1  检具设计检查表
	车型代号
	
	零件号
	
	零件名称
	
	检验员
	

	检具编号
	
	检具名称
	
	厂家名称
	
	日期
	

	序号
	内容
	问题描述
	问题图片
	改进措施
	改进后图片
	完成时间

	1
	使用标准件；
	
	
	
	
	

	2
	零件放置于检具上的位置应和零件在驾驶室坐标系中的位置一致；
	
	
	
	
	

	3
	图纸中明确标注出加工和检验基准起始点；
	
	
	
	
	

	4
	图纸中检具整体结构及各部位的具体结构、性能、热处理方式、设计尺寸等内容完整；
	
	
	
	
	

	5
	检具说明表应包含零件状态、检具状态、材料、明细表、版本号、更改记录等信息；
	
	
	
	
	

	6
	操作说明和操作顺序是设计的一部分，图纸上应标注和说明；
	
	
	
	
	

	7
	夹头夹紧点应与支撑点一致；
	
	
	
	
	

	8
	定位基准点应与图纸一致；
	
	
	
	
	

	9
	活动部件（装拆零部件）留有足够空间；
	
	
	
	
	

	10
	检测点应能够实现检测，检测数据应易于获取；
	
	
	
	
	

	11
	可移动部件上能够避开检具的其他部件；
	
	
	
	
	

	12
	可移动导轨或部件在开启状态不应超过其底板范围；
	
	
	
	
	

	13
	可移动导轨或部件应具备平衡装置；
	
	
	
	
	

	14
	检具图应标注检测位置；
	
	
	
	
	

	15
	检具图应标注零件与检具的间隙基准；
	
	
	
	
	

	16
	检具图应标注零件的定位面和定位孔等信息；
	
	
	
	
	

	17
	检具总图、部件图、剖面图应按技术要求绘制，清楚表达零件在检具上的检测信息；
	
	
	
	
	

	18
	检具底座上应布置检测基准，且符合要求；
	
	
	
	
	

	19
	底板结构应符合技术协议要求；
	
	
	
	
	

	20
	对检具的搬运做出规定；
	
	
	
	
	

	21
	检具起吊点及吊绳应避开检具上所有的零件；
	
	
	
	
	

	22
	对安全操作事项进行说明。
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附 录 B
（规范性附录）
检具预验收检查表
B.1 检具预验收检查表见表B.1。
表B.1  检具预验收检查表
	车型代号
	
	零件号
	
	零件名称
	
	验收人员
	

	检具编号
	
	检具名称
	
	厂家名称
	
	验收日期
	

	序号
	内容
	问题描述
	问题图片
	改进措施
	改进后图片
	完成时间

	1
	有检测报告和操作指导书；
	
	
	
	
	

	2
	自检精度报告完整；
	
	
	
	
	

	3
	检测数据表应有理论值、实测值、偏差值；
	
	
	
	
	

	4
	检具制作材料、热处理工艺等应有检测报告；
	
	
	
	
	

	5
	检具自检报告；
	
	
	
	
	

	6
	操作指导书内容应与检具实物相符；
	
	
	
	
	

	7
	图纸、资料应齐全，且符合技术要求；
	
	
	
	
	

	8
	产品零件检测数据表应与实物相符；
	
	
	
	
	

	9
	有标准件清单；
	
	
	
	
	

	10
	总图、部件图、零件图齐全，尺寸及公差标注齐全；
	
	
	
	
	

	11
	检具附件清单、备件清单，易损件应提供备件；
	
	
	
	
	

	12
	检具应按最新数据制造。如有变更，提供变更记录表；
	
	
	
	
	

	13
	检具底座和型面的网格线已划出；
	
	
	
	
	

	14
	部件都已安装在检具上，并标明检具编号和部件编号；
	
	
	
	
	

	15
	定位销、锁紧销及滑动部件有适当的滑动配合；
	
	
	
	
	

	16
	各种标识清楚明了；
	
	
	
	
	

	17
	工件与检具无干涉；
	
	
	
	
	

	18
	工件应易于安装；
	
	
	
	
	

	19
	划线销硬度满足技术协议要求，经过检测且有检测报告；
	
	
	
	
	

	20
	带螺纹的基准销应拧到位；
	
	
	
	
	

	21
	销子长度符合技术协议要求；
	
	
	
	
	

	22
	检测基准应加防护；
	
	
	
	
	

	23
	加工基准应与产品要求一致；
	
	
	
	
	

	24
	夹紧臂与工件无干涉；
	
	
	
	
	

	25
	夹紧时，工件无松动；
	
	
	
	
	

	26
	夹紧顺序号标记在检具上；
	
	
	
	
	




表B.1  检具预验收检查表（续）
	车型
	
	零件号
	
	零件名称
	
	验收人员
	

	检具编号
	
	检具名称
	
	厂家名称
	
	验收日期
	

	序号
	内容
	问题描述
	问题图片
	改进措施
	改进后图片
	完成时间

	27
	应配备专用或特殊量具；
	
	
	
	
	

	28
	测量量具与检具无干涉；
	
	
	
	
	

	29
	检测部位应容易检测；
	
	
	
	
	

	30
	量具应能顺畅进入到测量位置；
	
	
	
	
	

	31
	所有定位基准点和检测点等标识都按技术协议要求进行标识；
	
	
	
	
	

	32
	检具附件齐全完好并带防丢失链；
	
	
	
	
	

	33
	安装储存划线销等零件的防丢盒；
	
	
	
	
	

	34
	检具标牌已安装，标识正确，标牌清晰；
	
	
	
	
	

	35
	检具上具备适宜安全移动的装置，检具起吊与检具零部件无干涉；
	
	
	
	
	

	36
	按要求提供检具运输注意事项；
	
	
	
	
	

	37
	检具外观颜色应按技术要求喷涂；
	
	
	
	
	

	38
	外观无磕碰、破损、锈蚀等现象。
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