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第一章  招标公告
一、项目名称

项目名称：风机维修维保项目
二、招标内容
1、项目内容：

1.1风机运行过程中容易出现轴承磨损损坏、机体震动超标、运行异响、叶轮积尘脏污、叶轮磨损失衡等各类故障隐患，导致风机无法正常运行，影响生产线正常运行。

1.2该项目为确定年度风机维修维保分项单价，便于对存在故障的风机进行维修维保。
建设方案：

2.1将存在故障的风机进行检修，确定故障原因，对存在故障的风机进行维修。

2.2风机维修完成后对风机整体运行情况进行测试，保证风机运行正常。

3.本项目年度维修维保项目，实施周期一年。

4.质保期：维修完成，最终验收后12个月。

5.交货及最终验收地点：中国重汽集团济南商用车有限公司。
三、招标形式

招标形式：公开招标。
四、议程安排

1.发标时间：本项目于2026年8月18日10：00在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）；重汽E采通发布招标公告。

2.报名截止时间 ：截止至2026年9月10日10：00前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：孔跃 13455170373 索利锋13406952008
3.开标时间：2026年9月11日13：30时（若有变动另行通知）。

4.投标地点：济南市章丘区世纪大道7777号重汽章丘工业园5号门济南商用车有限公司。

5.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

6.招 标 单 位：中国重汽集团济南商用车有限公司
地 址：山东省济南市章丘区世纪大道7777号
邮 政 编 码：250220
电 话：13455170373
联系 人：孔跃
Email：kongyue@sinotruk.com

招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司
招标单位开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行
招标单位银行账号：226005574527

五、报名及招标文件的获取

意向参加投标的投标人，请于2026年9月11日上午10:00前，按照序号1-3顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱kongyue@sinotruk.com并电话联系工作人员查收（孔跃：联系方式：13455170373），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）《空压机维修维保项目》报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

1.投标人报名表（见附件13）；

2.营业执照副本及相关资质；

3.投标保证金回执单
4.信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）。

5.请在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）；重汽E采通http://ecaitong.sinotruk.com获取招标公告
注意：本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过。

第二章、投标须知

一、投标人资格要求

1.合格投标人：

1.1项目施工方营业执照经营范围应满足招标项目要求，提供近三年相关的成功案例和相关业绩证明。（若无法提供相关成功案例，资质审查将不予通过）；需要提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章、骑缝章包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.2公司成立三年以上，注册资金不能少于200万；（以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）；

1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.4企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银 行信用代码证+征信报告）；

1.5年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

1.6企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

1.7具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等，投标单位需提供银行审计或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标。

1.8投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

1.9投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件。

1.10在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；

1.11供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.12投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

1.13投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

二、投标保证金

1.投标保证金金额：5000元人民币(伍仟元整)，投标保证金应于2026年9月11日10：00时前到达招标人账户。

2.投标保证金有效期同投标有效期

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：226005574527

开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

开户行行号：104451040689

(注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出)

3.投标人提交的投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

4.如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与其他投标人或者招标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。逾期的投标文件招标人不予受理。
三、结算

1.本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

2.所有投标均以人民币报价,且必须按项目进行分项报价，报价内容应包含不含税金额、税率及价税合计金额。

3.付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（13%税率），无预付款，维修完毕经双方验收通过后按月进行结算，先付至当月维修价款的90% ；当月维修项目总价款的10%作质保金，验收完成后12个月后付款。
四、技术规范及服务

1.投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

2.投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“投标文件编制”要求，在标书中说明。
五、其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“投标文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

第三章、评标过程
一、开标

1.本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

2.开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。

3.开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封标书文件，由评标专家组对所有投标方的标书文件综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

注：标书文件需要加盖骑缝章
（6）由工作人员当众拆封入围投标方的开标一览表和标书文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认。

（7）进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据合理最低价选择中标厂家。

（8）所有报价货币单位均为：元（人民币，含税。税率：%）。

（9）投标文件的澄清，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标现场对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

二、评标
1.评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，即由评标专家小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

2.本次招标无技术标部分，直接进行商务标评标

3.商务标原则上按照采取合理最低价方式选择中标厂家，项目评标采取投标单位多轮报价逐级淘汰的方式。

4.投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。
三、评分标准
1.工作小组进行开/唱标工作，唱标人/记录人/监标人进行签字，(开标一览表、电子U盘各单独一个信封封存)。
2.商务标开标，按照合理最低价确定中标人。
3专家进行商务标价格审核，商务标专家确认无异议后报主管领导审核。
注明：电子标书一定要提供U盘（8G以上正规品牌），U盘内分别存入本次招标投标方所提供的电子版和PDF版，如有病毒造成设备损坏一切后果由投标方负责。不提供电子标书将不退还保证金。

四、定标

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排，不对未中标人做任何解释。
2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，对条款作出较大变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤销中标单位的“中标通知书”，招标人有权取消其中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任，投标保证金不予返还。招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

五、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

1.5投标人串通投标；

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.7投标人被举报，检举，并经招标方查实无误的
1.8中标人不按规定签订合同；

1.9法律、法规规定的其他情况。

1.10投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

2.3因重大变故，采购任务取消的。

2.4有效参与投标的单位不足三家以上的。

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订
1.中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订中标维修合同，否则按开标后撤回投标处理。

2. 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3. 合同以双方最终签署的版本为准

第四章  投标文件编制

一、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，并加盖骑缝章，以下不再逐条款列示此项要求）
1.资质文件
1.1企业简介
1.2投标单位情况表
1.3营业执照及相关资质（复印件）
1.4法人授权委托书

1.5信用中国截图（加盖公章）

1.6经审计的近3年财务报表
1.7投标保证金银行转账凭证
重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。
2.标书文件
2.1法人授权委托书
2.2开标一览表、分项报价清单
2.3服务和质量承诺函

2.4标书文件条款偏离表

2.7经营业绩一览表

2.8近三年的财务报表

2.9投标人认为需要提交的其它文件

4.需单独密封的文件
资质文件（内装1份）
标书文件（内装1正、3副）
开标一览表（内装1份，需单独包装）
USB接口设备存储的电子版（包含投标文件全部内容，PDF（签字盖章版）及word格式各一份）

二、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

三、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真
1.3表明文件类型（如标明 “资质证明”，“投标一览表”，“标书文件”等字样）
2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于xxxx年 xx月xx日 xxxx 时（开标时间）之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。
四、投标文件格式要求详见附件

附件1
法人授权委托书
致中国重汽集团济南商用车有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的风机维修维保项目的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）


附件2   
开标一览表

项目名称：风机维修维保项目
金额单位：       万元

	开/唱标项目
	开/唱标内容

	投标人名称
	

	投标总报价

（不含税）
	人民币（小写）：




元，（大写）：




元

	投标总报价

（含  %增值税）
	人民币（小写）：




元，（大写）：




元

	交货期
	

	质保期
	

年

	付款方式有无偏离
	

	对招标文件的认同程度
	

	备注
	


注：1、本表与投标文件一起装订，同时为方便开标，请另将此表一式一份单独密封。

投标报价为项目总价（包含但不限于材料、质检、运输等全部费用）

投标单位：（盖章）

投标代表人：（签字）

年

月

日

附件3
投标明细分项报价一览表

	序号
	名称
	规格型号
	设备品牌
	数量单位
	报价单价（元/不含税）
	预计用量
	总价（元/不含税）
	预计用量说明
	备注

	1
	轴承
	风机规格型号：4-72-8C
风机风量（m3/h）：19646-36427
风机功率（kw）：37
	江苏恒康机电有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	2
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	3
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	4
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	5
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	6
	轴承
	风机规格型号：CH2800E
风机风量（m3/h)：280000
风机功率（kw）：90
	大连冰山
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	7
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	8
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	9
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	10
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	11
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	12
	风机拆检
	风机规格型号：4-72  8C
风机风量（m3/h）：20237
风机功率（kw）：7.5
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	13
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	14
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	15
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	16
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	17
	风机拆检
	风机规格型号：4-72  8C
风机风量（m3/h）：25297
风机功率（kw）：11
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	18
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	19
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	20
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	21
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	22
	风机拆检
	风机规格型号：4-72  10C
风机风量（m3/h）：21557
风机功率（kw）：7.5
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	23
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	24
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	25
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	26
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	27
	风机拆检
	风机规格型号：4-72  10C
风机风量（m3/h）：26268
风机功率（kw）：11
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	28
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	29
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	30
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	31
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	32
	风机拆检
	风机规格型号：4-72  10C
风机风量（m3/h）：36100
风机功率（kw）：15
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	33
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	34
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	35
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	36
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	37
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	38
	风机拆检
	风机规格型号：4-72  12C
风机风量（m3/h）：40290
风机功率（kw）：15
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	39
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	40
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	41
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	42
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	43
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	44
	轴承
	风机规格型号：4-72  12C
风机风量（m3/h）：53966
风机功率（kw）：30
	上海通用风机股份有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	45
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	46
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	47
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	48
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	49
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	50
	风机拆检
	风机规格型号：B4-72 
风机风量（m3/h）：1400
风机功率（kw）：0.75
	南通百事得风机有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	51
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	52
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	53
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	54
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	55
	轴承
	风机规格型号：B4-72 10C
风机风量（m3/h）：32625
风机功率（kw）：18.5
	南通百事得风机有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	56
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	57
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	58
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	59
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	60
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	61
	风机拆检
	风机规格型号：BD4-72 8C
风机风量（m3/h）：20237
风机功率（kw）：7.5
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	62
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	63
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	64
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	65
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	66
	风机拆检
	风机规格型号：BF4-72 8C
风机风量（m3/h）：20237
风机功率（kw）：7.5
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	67
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	68
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	69
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	70
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	71
	风机拆检
	风机规格型号：BGM 4.5C
风机风量（m3/h）：6000
风机功率（kw）：5.5
	南通百事得风机有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	72
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	73
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	74
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	75
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	76
	调整动平衡
	风机规格型号：BOCF54 1600D
风机风量（m3/h）：170000
风机功率（kw）：220
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	77
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	78
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	79
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	80
	风机拆检
	风机规格型号：BOCF55 560D
风机风量（m3/h）：10800
风机功率（kw）：18.5
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	81
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	82
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	83
	防爆风口检修
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	84
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	85
	轴承
	风机规格型号：BOCF64 1120D
风机风量（m3/h）：37200
风机功率（kw）：55
	上海通用风机股份有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	86
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	87
	防爆风口检修
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	88
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	89
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	90
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	91
	风机室清理
	风机规格型号：BOCF64 1400D
风机风量（m3/h）：58000
风机功率（kw）：160
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	92
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	93
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	94
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	95
	轴承
	风机规格型号：CF73  710A
风机风量（m3/h）：3700
风机功率（kw）：22
	上海通用风机股份有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	96
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	97
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	98
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	99
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	100
	轴承
	风机规格型号：CH1700E
风机风量（m3/h）：170000
风机功率（kw）：110
	大连冰山
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	101
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	102
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	103
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	104
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	105
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	106
	轴承
	风机规格型号：CH2100E
风机风量（m3/h）：210000
风机功率（kw）：132
	大连冰山
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	107
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	108
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	109
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	110
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	111
	轴承
	风机规格型号：GW-12c
风机风量（m3/h）：54100
风机功率（kw）：37
	南通苏通风机
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	112
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	113
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	114
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	115
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	116
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	117
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	118
	轴承
	风机规格型号：BO4-72  12C
风机风量（m3/h）：36430-61730
风机功率（kw）：37
	上海通用风机股份有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	119
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	120
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	121
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	122
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	123
	风机拆检
	风机规格型号：B04-72  8C
风机风量（m3/h）：10080-17600
风机功率（kw）：4
	上海通用风机股份有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	124
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	125
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	126
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	127
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	128
	轴承
	风机规格型号：4-68-6.3C
风机风量（m3/h）：12623-22369
风机功率（kw）：18.5
	江苏恒康机电有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	129
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	130
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	131
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	132
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	133
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	134
	风机拆检
	风机规格型号：MHT-900C
风机风量（m3/h）：23000
风机功率（kw）：22
	江苏恒康机电有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	135
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	136
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	137
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	138
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	139
	风机拆检
	风机规格型号：DHF-TH 1000E
风机风量（m3/h）：32000
风机功率（kw）：11
	上海德惠特种风机有限公司
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	140
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	141
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	142
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	143
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	144
	轴承
	风机规格型号：4-72  8c
风机风量（m3/h）：19610
风机功率（kw）：30
	上海通用风机股份有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	145
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	146
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	147
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	148
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	149
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	150
	风机拆检
	风机规格型号：HTXY-11
风机风量（m3/h）：11000
风机功率（kw）：11
	恒态环保
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	151
	轴承
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	152
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	153
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	154
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	155
	轴承
	风机规格型号：GP-355
	大连宏大特种风机有限公司
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	156
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	157
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	158
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	159
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	160
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	161
	轴承
	风机规格型号：25.5BFBC
风机风量（m3/h）：13000
风机功率（kw）：5.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	162
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	163
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	164
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	165
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	166
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	167
	轴承
	风机规格型号：38 B8LBC
风机风量（m3/h）：48000
风机功率（kw）：30
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	168
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	169
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	170
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	171
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	172
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	173
	轴承
	风机规格型号：43.5 B8LBC
风机风量（m3/h）：50000
风机功率（kw）：18.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	174
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	175
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	176
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	177
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	178
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	179
	轴承
	风机规格型号：40.5 B8LBC
风机风量（m3/h）：60000
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	180
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	181
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	182
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	183
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	184
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	185
	轴承
	风机规格型号：24 BFBC
风机风量（m3/h）：11000
风机功率（kw）：4
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	186
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	187
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	188
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	189
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	190
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	191
	轴承
	风机规格型号：18 BFBC
风机风量（m3/h）：7000
风机功率（kw）：7.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	192
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	193
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	194
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	195
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	196
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	197
	轴承
	风机规格型号：39 BLBC
风机风量（m3/h）：47701
风机功率（kw）：37
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	198
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	199
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	200
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	201
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	202
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	203
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	204
	轴承
	风机规格型号：52.5 BLBC
风机风量（m3/h）：71220
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	205
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	206
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	207
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	208
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	209
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	210
	轴承
	风机规格型号：56.75 BLBC
风机风量（m3/h）：96947
风机功率（kw）：75
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	211
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	212
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	213
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	214
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	215
	轴承
	风机规格型号：33"BLBC
风机风量（m3/h）：24000
风机功率（kw）：15
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	216
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	217
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	218
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	219
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	220
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	221
	轴承
	风机规格型号：45" B8LBC
风机风量（m3/h）：79800
风机功率（kw）：75
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	222
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	223
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	224
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	225
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	226
	轴承
	风机规格型号：64.5”B8LBC
风机风量（m3/h）：150000
风机功率（kw）：132
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	227
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	228
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	229
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	230
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	231
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	232
	轴承
	风机规格型号：47B8LBC
风机风量（m3/h）：92500
风机功率（kw）：90
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	233
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	234
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	235
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	236
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	237
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	238
	轴承
	风机规格型号：24.5 CNZTS
风机风量（m3/h）：1293
风机功率（kw）：11
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	239
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	240
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	241
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	242
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	243
	轴承
	风机规格型号：39 CSTC
风机风量（m3/h）：50821
风机功率（kw）：185
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	244
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	245
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	246
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	247
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	248
	轴承
	风机规格型号：53"BLBC
风机风量（m3/h）：116644
风机功率（kw）：160
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	249
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	250
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	251
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	252
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	253
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	254
	轴承
	风机规格型号：23.5 CSTC
风机风量（m3/h）：8169
风机功率（kw）：15
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	255
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	256
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	257
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	258
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	259
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	260
	轴承
	风机规格型号：13.75 CSTS
风机风量（m3/h）：1293
风机功率（kw）：1.1
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	261
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	262
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	263
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	264
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	265
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	266
	轴承
	风机规格型号：19.5 BLBC
风机风量（m3/h）：8000
风机功率（kw）：11
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	267
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	268
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	269
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	270
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	271
	轴承
	风机规格型号：24 BLBC
风机风量（m3/h）：9000
风机功率（kw）：3
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	272
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	273
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	274
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	275
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	276
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	277
	轴承
	风机规格型号：24.5 BLBC
风机风量（m3/h）：12000
风机功率（kw）：3
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	278
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	279
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	280
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	281
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	282
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	283
	轴承
	风机规格型号：36.5"BLBC
风机风量（m3/h）：26000
风机功率（kw）：7.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	284
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	285
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	286
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	287
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	288
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	289
	轴承
	风机规格型号：33"BLBC
风机风量（m3/h）：24000
风机功率（kw）：15
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	290
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	291
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	292
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	293
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	294
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	295
	轴承
	风机规格型号：40.5B8LBC
风机风量（m3/h）：60000
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	296
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	297
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	298
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	299
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	300
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	301
	轴承
	风机规格型号：40.5B8LBC
风机风量（m3/h）：60000
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	302
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	303
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	304
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	305
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	306
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	307
	轴承
	风机规格型号：29.5BLBC
风机风量（m3/h）：20000
风机功率（kw）：11
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	308
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	309
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	310
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	311
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	312
	轴承
	风机规格型号：40.5"B8LBC
风机风量（m3/h）：60000
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	313
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	314
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	315
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	316
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	317
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	318
	轴承
	风机规格型号：37.5B8LBC
风机风量（m3/h）：45000
风机功率（kw）：30
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	319
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	320
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	321
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	322
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	323
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	324
	轴承
	风机规格型号：20.75 B8LBC
风机风量（m3/h）：13000
风机功率（kw）：15
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	325
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	326
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	327
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	328
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	329
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	330
	轴承
	风机规格型号：43.5 B8LBC
风机风量（m3/h）：50000
风机功率（kw）：18.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	331
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	332
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	333
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	334
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	335
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	336
	轴承
	风机规格型号：49 B8LBC
风机风量（m3/h）：101000
风机功率（kw）：110
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	337
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	338
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	339
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	340
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	341
	轴承
	风机规格型号：64.5"B8LBC
风机风量（m3/h）：154000
风机功率（kw）：132
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	342
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	343
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	344
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	345
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	346
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	347
	轴承
	风机规格型号：49 B8LBC
风机风量（m3/h）：105000
风机功率（kw）：110
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	348
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	349
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	350
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	351
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	352
	轴承
	风机规格型号：39 B8LBC
风机风量（m3/h）：45500
风机功率（kw）：37
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	353
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	354
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	355
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	356
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	357
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	358
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	359
	轴承
	风机规格型号：40.5 B8LBC
风机风量（m3/h）：60000
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	360
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	361
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	362
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	363
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	364
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	365
	轴承
	风机规格型号：18 BFBI
风机风量（m3/h）：7000
风机功率（kw）：7.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	366
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	367
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	368
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	369
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	370
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	371
	轴承
	风机规格型号：43.5 B8LBC
风机风量（m3/h）：50000
风机功率（kw）：18.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	372
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	373
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	374
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	375
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	376
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	377
	轴承
	风机规格型号：37" BLBC
风机风量（m3/h）：41800
风机功率（kw）：30
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	378
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	379
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	380
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	381
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	382
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	383
	轴承
	风机规格型号：56"BLBC
风机风量（m3/h）：89300
风机功率（kw）：75
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	384
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	385
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	386
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	387
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	388
	轴承
	风机规格型号：55"BLBC
风机风量（m3/h）：89100
风机功率（kw）：75
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	389
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	390
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	391
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	392
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	393
	轴承
	风机规格型号：55"B8LBC
风机风量（m3/h）：81800
风机功率（kw）：55
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	394
	叶轮磨损及喷漆补焊加工
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	395
	防爆风口检修
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	396
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	397
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	398
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	399
	轴承
	风机规格型号：52 B8LBC
风机风量（m3/h）：69200
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	400
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	401
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	402
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	403
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	404
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	405
	轴承
	风机规格型号：22" B8LBC
风机风量（m3/h）：15100
风机功率（kw）：15
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	406
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	407
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	408
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	409
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	410
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	411
	轴承
	风机规格型号：36.5 B8LBC
风机风量（m3/h）：45000
风机功率（kw）：37
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	412
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	413
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	414
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	415
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	416
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	417
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	418
	轴承
	风机规格型号：43.5 B8LBC
风机风量（m3/h）：50000
风机功率（kw）：18.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	419
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	420
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	421
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	422
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	423
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	424
	轴承
	风机规格型号：39" B8LBC
风机风量（m3/h）：48000
风机功率（kw）：37
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	425
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	426
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	427
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	428
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	429
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	430
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	431
	轴承
	风机规格型号：17.5 BLBC
风机风量（m3/h）：8200
风机功率（kw）：5.5
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	432
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	433
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	434
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	435
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	436
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	437
	轴承
	风机规格型号：39" BLBC
风机风量（m3/h）：34700
风机功率（kw）：37
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	438
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	439
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	440
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	441
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	442
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	443
	轴承
	风机规格型号：41" BLBC
风机风量（m3/h）：41800
风机功率（kw）：45
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	444
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	445
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	446
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	447
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	448
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	449
	轴承
	风机规格型号：24 BFBC
风机风量（m3/h）：11000
风机功率（kw）：4
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	450
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	451
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	452
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	453
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	454
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	455
	轴承
	风机规格型号：14.75 BLBC
风机风量（m3/h）：5000
风机功率（kw）：2.2
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	456
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	457
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	458
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	459
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	460
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	461
	轴承
	风机规格型号：15.5BLBC
风机风量（m3/h）：6000
风机功率（kw）：3
	哈利法克斯Halifax
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	462
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	463
	风机轴
	
	
	件
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	464
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	465
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	466
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.01
	
	年度预计用量，据实结算
	

	467
	轴承
	风机规格型号：4-72NO8C
	江苏恒康机电
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	468
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	469
	风机室清理
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	470
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	471
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	472
	轴承
	风机规格型号：Y5-48 5C
风机风量（m3/h）：4811
风机功率（kw）：5.5
	南通苏通风机厂
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	473
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	474
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	475
	清理扇叶
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	476
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	477
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	478
	轴承
	风机规格型号：Y5-48 63C
风机风量（m3/h）：12935
风机功率（kw）：11
	南通苏通风机厂
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	479
	风机轴修复
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	480
	风机轴
	
	
	件
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	481
	风机拆检
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	482
	调整动平衡
	
	
	台.次
	
	0.1
	
	年度预计用量，据实结算
	

	483
	防爆铜圈
	通用
	通用
	米
	
	2
	
	年度预计用量，据实结算
	费用含人工

	484
	运输费
	/
	/
	台.次
	
	2
	
	年度预计用量，据实结算
	

	485
	普通人工费
	/
	/
	人/天
	
	2
	
	年度预计用量，据实结算
	

	486
	焊工人工费
	/
	/
	人/天
	
	2
	
	年度预计用量，据实结算
	

	487
	电工人工费
	/
	/
	人/天
	
	2
	
	年度预计用量，据实结算
	

	未税合计
	
	
	

	税费
	13%
	
	
	

	总计（含税）
	
	
	


注：1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。2、此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
附件4
服务和质量承诺函

项目名称：风机维修维保项目        
                   :（招标人全称）
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务和质量作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件5
标书文件条款偏离表

项目名称：风机维修维保项目
	序号
	招标文件条款号
	招标文件条款内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
附件6 

经营业绩一览表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）
	序号
	项目名称
	签约
日期
	同类或相似项目合同价
	业主名称
	地址/电话/传真

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　


附件7                    近三年的财务报表

单位：万元
	序号
	名称
	
	
	

	1
	注册资本
	
	
	

	2
	实收资本
	
	
	

	3
	全部资产总值
	
	
	

	4
	固定资产总值
	
	
	

	5
	流动资产
	
	
	

	6
	平均流动资产余额
	
	
	

	7
	速动资产
	
	
	

	8
	流动负债
	
	
	

	9
	年末所有者权益
	
	
	

	10
	营业收入
	
	
	

	11
	净利润
	
	
	

	12
	现金净流量
	
	
	

	13
	流动比率  %
（流动资产/流动负债）
	
	
	

	14
	速动比率  %
（速动资产/流动负债）
	
	
	

	15
	资产负债率  %
（总负债/总资产）
	
	
	

	16
	应收账款周转率  %
（收入总额/平均应收账款）
	
	
	

	17
	存货周转率  %
（销售成本/平均存货）
	
	
	

	18
	资产报酬率  %
（收入/资产）
	
	
	

	19
	净资产收益率
（净利润/平均净资产）
	
	
	


注：需要提供经会计师事务所审计且出具 无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。
 投标人代表（签字）：             
附件8 

封面格式（参考）
	技术投标文件
项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 
	商务投标文件
项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 


	开标一览表              
项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：

	电子版投标文件

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：


封口格式：
	……………………于 xxxx年xx月xx日xx:xx时之前不准启封（公章）…………………


第五章  技术要求
一、项目名称

项目名称：风机维修维保项目
二、主要技术状态说明
1、维修单位
济南商用车有限公司
2、关键备件要求：

（1）项目实施过程中需更换的备件，原则上要求与原品牌一致，若为非标定制备件，所提供备件必须满足当前技术参数及要求，并提供全尺寸图纸。

（2）乙方根据现场要求制定维修方案，施工前做好人员的安全教育，及时做好安全防护措施，防止违规作业，造成人员伤害。

（3）维修时保证现场环境，避免对其他工作产生影响。

（4）维修完成后，风机风量不得低于额定风量，风机运转正常，无异响震动，各部分转动机构润滑正常并加注足量润滑油；设备维修完成后，达到国家规定的设备安全要求。

三、质量要求
包括招标技术文件、工程变更单、以及以下规范及标准的最新版本，包括但不限于：
（1）GB 50275-2010‌：《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

（2）GB 50243-2016‌：《通风与空调工程施工质量验收规范》
（3）基础与找平‌：基础需验收合格，风机就位后用‌成对斜垫铁找平‌，纵向水平度偏差≤0.2/1000，横向≤0.3/1000

（4）管路连接‌：进出风管应设‌单独支撑‌，不得使机壳承受重量，连接法兰需对中贴平，建议加装‌软接头‌减振

（5）传动装置‌：外露部分必须装设‌防护罩‌，直通大气的进出口需加装保护网

（6）轴承温度‌：滑动轴承最高温度不超过 70℃，滚动轴承最高温度不超过 80℃

（7）振动与间隙‌：叶轮与机壳间隙应均匀，符合设备技术文件规定，振动值需满足 ISO 14694 或国标要求
四、服务范围及要求
（一）、技术指导和培训服务
1、承揽方应按要求，免费积极协助和提供委托方和委托方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和项目有关的工程设计资料、技术咨询等；【针对于非标产品】
2、若承揽方提供技术质量等，与承揽方外购的技术质量等有较大或直接关联时，承揽方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；【针对于非标产品】
3、承揽方负责制定对委托方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导委托方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。【针对于非标产品】
（二）、运输服务
承揽方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至 招标方指定地点 。
（三）、安装调试服务【针对于非标产品】
1、根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；委托方将予以积极配合，协助承揽方达到设备的各项技术要求和性能；
2、安装调试与验收期间，若承揽方提供设备的技术质量等，与承揽方外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，承揽方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供安装使用现场的指导与协调；
3、承揽方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询，负责开车调试直到设备的终验收；
4、承揽方是否提供有偿的还是免费的、指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明。

5、由于承揽方责任，造成委托方设备的损坏、丢失的，应当赔偿委托方因此造成的损失。赔偿金额视设备的损坏程度及价值而定。

4、承揽方人员在委托方现场进行施工时，须遵守委托方的规章制度，服从委托方指定人员的安排。

5、在施工过程中，由于承揽方原因造成车间地面损坏的，由承揽方负责维修至车间地面新建状态，费用由承揽方自理。

6、承揽方施工过程中，负责设备施工场地的清理工作。

（四）、售后服务【特别是非标产品】

1、在质保期之内，如发现承揽方所提供的设备（或材料）存在问题，需要承揽方配合解决时，承揽方须在接到通知后2小时响应，24小时内派有关人员到达现场，解决问题；如承揽方24小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，委托方可自行处理由此产生的一切费用由承揽方承担。 

2、在质保期之后，如发现承揽方所提供的设备（或材料）存在问题，需要承揽方配合解决时，承揽方须在接到通知后2小时响应，24小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

3、所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4、承揽方应为委托方提供最佳的服务。

5、承揽方完成的工作少于合同规定时，委托方仍然需要的，应当照数补齐，补齐部分按逾期交付处理；少交迟交部分委托方不再需要的，承揽方应承担因此造成的损失。

6、承揽方保证全部按照合同条款规定和交货期向委托方主提供上述合格的设备和服务，并对材料及安装服务提供6个月的质保，质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内发生质量问题由承揽方负责免费整改

（五）、其它服务
1、若承揽方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；
2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，承揽方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；
3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，承揽方不可另行收取的费用。
五、验收标准及规则
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
1、终验收规程：
项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
a)在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；
b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；
c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。
2、一般标准与要求：
① 预验收的一般标准与要求
a.资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；
b.产品（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
c.产品（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；
d.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
e.产品（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；
②终验收时的一般验收标准与要求：
a.资料齐全性、完整性和有效性。
b.产品（或材料）应运行稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
③ 终验收条件
依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。
若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的设备大修、项修，以通过相关检查校准，作为项目终验收合格的依据。
六、其他
1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。
2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
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