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第1部分 [bookmark: _Toc25915] 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	编  列  内  容

	1.项目说明

	1.1
	项目名称：中国重汽孟加拉KD项目检测线设备招标项目

	
	采购形式编号：ZBGL2026090129

	1.2
	招标内容：检测线、淋雨间、安规检测设备、气动打刻机及备品备件1套。

	
	招标形式：公开招标

	1.3
	招标人名称：中国重汽集团国际有限公司
招标人地址：山东省济南市历城区华奥路777号
商务联系人：张晓庆    技术联系人：刘洋
电话：17860607738     电话： 18305318801 

	1.4
	资金来源：企业自筹，已落实。

	1.5
	报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、人身保险、税费、包装、装箱、集装箱偏重配重费用、安装调试(含人员过境机票、签证)、与其他专业配合、配合办理竣工验收（交钥匙）手续及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。


	1.6
	投标人条件：
1.对于中国境内投标人，投标条件如下：
1.1.拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；投标人为该标的物的制造商或其在中国境内有完善的技术以及售后服务体系； 
1.2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
1.3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
1.4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；
1.5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
1.6.拟投标人应提供2023年1月1日至今经会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、损益表、现金流量表），且未显示异常；
1.7.拟投标人近3年（2023年1月1日至采购截止时间，以销售合同签订时间为准）所投标段同类业绩。须提供中标通知书（如有）、合同协议书扫描件（须包含合同标的、签字盖章等关键页）等相关证明材料，且近2年内无因服务不当而造成重大事故；
1.8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
1.9.拟投标人财务状况良好，最近半年纳税正常；
1.10.拟投标人没有被我公司列入黑名单；
1.11.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；
1.12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
1.13.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位；不允许代理商投标。
1.14.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
1.15.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。
1.16.投标方应保证所供货物（或设备）必须符合当前国家或地方最新安全、环保、消防、职业健康最新法律法规及《机械制造企业安全生产标准化规范》各项要求。确保货物在使用管理过程中满足《职业健康安全管理体系》《环境管理体系》等方面的国家标准、规范及地方规章要求。


	2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名

	2.1
	发标时间：2026年 9 月 16 日;

	
	发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

	
	如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。
提交疑问时间：2026年 9 月 24 日17:00:00前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。
同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

	2.2
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年 9 月 24 日17:00:00前；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

	2.3
	报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

	
	应标截止时间：2026年 9 月 21 日17:00:00前
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

	3.投标文件的组成、编制及投递

	4.1
	本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》、《开标一览表》文件组成，共计4个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），
《投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），
《投标文件（商务标）》一个文件（里面是全部商务投标书），
《开标一览表》一个文件（里面是全部开标一览表）
具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。

	3.2
	投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
 纸质版投标文件的份数要求为正本一份、副本四份，资质投标书、技术投标书、商务投标书及开标一览表分别包封，包封表面按照附件13标注文件信息；共计四个包封。

	3.3
	纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。

	3.4
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装。
技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。

	3.5
	投标文件递交截止时间：2026年 9 月 28 日上午 9:30:00
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

	3.6
	投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。

	4.投标保证金及投标有效期

	4.1
	投标保证金的缴纳形式：电汇或网银

	4.2
	投标保证金的金额：人民币20000.00元
开户名称：中国重汽集团国际有限公司
开户银行：兴业银行济南天桥支行
银行帐号：3760 7010 0100 0248 75
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

	4.3
	保证金缴纳截止时间：2026年 9 月 27 日9:30:00前
供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。

	4.4
	对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

	5.开评标

	5.1
	开标时间：2026年 9 月 28 日9:30:00。
开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦。（以实际通知为准）

	5.2
	评标方法：资质标审核→技术标评审→唱标→商务标评审。项目采用综合评分法。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。

	6.合同签订

	6.1
	见第二部分投标须知第七条。

	7.交货期及付款方式

	7.1
	交货期：
1.自中标通知书发出之日起50日历日内在投标方加工厂内提货。
2.自项目现场开始安装之日起30日历日内安装调试完成。 
3.连续10个日历日之内完成终验收
4.连续20个日历日之内完成陪产
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

	7.2
	交货方式：交钥匙方式；
交货地点：国内交货地点为卖方加工厂；最终交钥匙地点为项目所在地。

	7.3
	质保期：全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起不少于12个月或货物到安装现场后24个月，二者以先到者为准。

	7.4
	付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
（1）设备制造完成、设计图纸等资料完成，经买方出厂预验收合格，并在买方指定出口港完成报关手续后30日内,买方支付给卖方合同价格60% ，合计      万元人民币，卖方提供相应金额的收据凭证，同时卖方提供以下A、B、C三项文件：
A 金额为该套合同设备价格100%的增值税发票；
B 该套合同设备预验收证明的复印件；
C相应金额的收据凭证。
（2）设备安装调试完成终验收合格后 30 日内, 买方支付给卖方合同价格 30% ，合计      万元人民币，同时卖方提供以下A、B二项文件：
A 该套合同设备终验收证明的复印件；
B相应金额的收据凭证。
（3）货物到安装现场12个月后，因招标人原因不具备安装或调试条件，视同验收合格,提供第(3)条款B项文件。待条件具备后，投标方应按招标方要求，无偿履行安装调试及验收义务。完成后提供第(3)条款A项文件。
（4）合同总价10% ，合计      万元 人民币作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保期内不计利息，经双方共同验收确认合格且符合合同约定的要求，待签署项目整体终验收报告之日起不少于12个月或货物到安装现场后24个月后（二者以先到者为准），买方向卖方支付质量保证金，卖方提供相应金额的收据凭证。

	7.5
	增值税专用发票开票信息：
公司名称： 中国重汽集团国际有限公司
纳税识别号： 913701007326277570
地址: 山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦14层、15层
开户行: 兴业银行济南天桥支行
帐号： 376070100100024875

	8.其它

	8.1
	设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。

	8.2
	中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。

	8.3
	中标方应在合同签订后规定时间内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。



第2部分 


[bookmark: _Toc15609]第二部分 投标须知
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：见《投标须知前附表》。
2、 招标内容及形式
见《投标须知前附表》。
对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。
具体要求详见《技术标书》。
3、 交货及付款	
交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。
四、投标说明
1.报名方式
投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。
投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。
不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。
2. 投标条件
对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。
3.报价
3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。
 如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、人身保险、税费、包装、装箱、集装箱偏重配重费用、安装调试(含人员过境机票、签证)、与其他专业配合、配合办理竣工验收（交钥匙）手续及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。
4.设备要求：
4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；
4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；
4.3设备包装参考技术标书中包装要求；
4.4设备交货，招标方安排集装箱到投标方加工厂提货及运输，投标方负责货物包装、集装箱装箱，否则买方有权拒绝接受货物；
4.4投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；
4.5设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；
4.7设备设施颜色依据招标方要求。
5.其他要求
包装、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。
6.询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
五、议程安排
1.发标时间
见《投标须知前附表》2.1。
2.发标方式
见《投标须知前附表》2.1。
3.答疑
见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。
4.投标报名
4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。
4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；
对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；
4.3说明
4.4.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；
4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
4.4投标报名截止时间
报名方式：见《投标须知前附表》2.3。
报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。
a) 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。
b) 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。
5.开标时间
见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。
6.开标方式
技术标现场参与开标，商务标原则上现场或视频开标。
[bookmark: _Toc33267001][bookmark: _Toc33266914][bookmark: _Toc33266950][bookmark: _Toc33265653][bookmark: _Toc33285487][bookmark: _Toc33266627][bookmark: _Toc33265752][bookmark: _Toc395116633]六、评价原则
1.评标
[bookmark: _Toc33266628][bookmark: _Toc33266951][bookmark: _Toc33285489][bookmark: _Toc33265753][bookmark: _Toc33265654][bookmark: _Toc395116634][bookmark: _Toc33266915][bookmark: _Toc33267002]本次招标采用综合评分法（技术标权重40%，商务标权重60%；技术标得分按百分制打分，技术标得分80分及以上入围商务标。商务标得分=（当前轮次最低价/供方投标价）×100；综合评分=技术标得分×40%+商务标得分×60%）。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择综合评分最高分确定中标人，对未中标方不做任何解释。
评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》、《开标一览表》，共计四个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，合格投标人不足 3家的，不得评标（竞争性谈判、单一来源除外）。进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 商务标评审：商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。
· 注意：①投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
 ②投标人未按招标人规定的时间、地点及要求派员参加现场开标、踏勘、答疑或其他现场活动的，视为自动放弃本次投标，其投标无效，招标人有权不予受理其投标文件，招标人不再接受其后续任何形式的补充、修改或异议。
中标人确定：技术入围后，综合评分最高分中标。
本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
七、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
[bookmark: OLE_LINK4]5. 投标人若未对合同条款进行偏离，后续合同签订视同完全响应，不再对合同条款进行更改！！！合同以双方最终签署的版本为准！！！
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）投标人报价均超过投标限价的；
（15）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
    3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
九、本次招标最终解释权归中国重汽集团国际有限公司。
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[bookmark: _Toc22879]第三部分 投标文件编制
一、投标文件的编制
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件资料
1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；
2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：
A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。
B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。
C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。
D、日常维护保养及故障排除措施保证。
3.投标人关于包装、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。
三、投标文件的组成
本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》、《开标一览表》文件组成，共计4个文件。
投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。
详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
1.《投标文件（资质标）》包括：
1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；
1.2投标函（附件1）；
1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；
1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表，且未显示异常
1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明； 
1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
1.9企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.10保密承诺函（附件4）；
1.11 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
1.12投标保证金缴纳凭证。(应标时不作要求，须随投标文件一同上传）
[bookmark: _Toc212369515]2.《投标文件（技术标）》：
2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；
2.3提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
2.4供货期及保证措施；
2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.6交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.7投标产品技术支持材料；
2.8设备质量承诺函（附件7）；
2.9投标人需提交的其它资料。
3.《投标文件（商务标）》：
3.1投标报价明细表（附件9-1至9-5）；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]3.2商务条款偏离表（附件10）； 
3.3投标人承诺（附件11）；
3.4服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；
3.5按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
3.6开标一览表（附件8）
4.《开标一览表》：
4.1开标一览表（附件8）
四、投标文件格式
详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

第四部分 技术标书
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第一章采购货物概况
第一节使用环境
一、项目名称：中国重汽孟加拉KD项目检测线设备招标项目
二、建设地点：孟加拉国达卡通吉‑戈拉沙尔公路
三、使用地点：孟加拉达卡市KD工厂（室内+室外）
四、工作制度：全年工作291天、2班制（8小时/班）、设备年时基数 4700 小时。
五、使用地点区域自然环境：
5.1温度：年平均温度21.5-30.6℃；
5.2湿度：全年相对湿度超过65%，雨季最高相对湿度95%。
六、能源环境：
6.1电力：同中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。
6.2压缩空气：招标方提供压缩空气，压力范围0.5~0.6MPa。

第二节采购货物概况
一、货物（或生产线）：检测线、淋雨间、安规检测设备、气动打刻机及备品备件 （详见下表）
二、货物（或生产线）数量：1（条/套）（详见下表）
采购货物（或生产线）主要构成一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	供货方式

	1
	整车检测线
	套
	1
	招标方安排集装箱到投标方加工厂提货及运输，投标方负责货物包装、集装箱装箱，设备的安装调试，最终以交钥匙方式交货。

	1.1
	滚筒反力式加载制动及ABS检测试验台
	套
	1
	

	1.2
	前照灯检测仪
	台
	1
	

	1.3
	车速检验台
	套
	1
	

	1.4
	声级计
	只
	1
	

	1.5
	轮重仪
	台
	1
	

	1.6
	汽车侧滑试验台
	台
	1
	

	2
	四轮定位
	套
	1
	

	3
	淋雨间
	套
	1
	

	4
	安规检测设备
	套
	1
	

	5
	车架气动打刻机
	套
	1
	

	6
	备品备件
	套
	1
	


备注：本表所列采购货物仅为货物（或生产线）的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、包装、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
招标方安排集装箱到投标方加工厂提货及运输，投标方负责货物包装、集装箱装箱，设备的安装调试，最终以交钥匙方式交货。
三、采购货物特别说明
招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
第二章技术要求
一、特别提示
1.1、本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
1.2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
1.3、投标方认为所供货物（或生产线）必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
1.4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
1.5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。
1.6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
1.7、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。
二、基本要求
2.1、投标方所供的货物（或生产线），必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.2、投标方所供货物（或生产线）涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
2.3、投标方应保证所供货物（或生产线）的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
2.4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
2.5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国公布的非淘汰货物（或设备），并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
2.6、投标方应保证所供货物（或生产线）的完整性和成套性，能保证货物（或生产线）的正常运行、使用。
2.7、投标方应对招标方采购的货物（或生产线）所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。
三、执行标准
3.1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
3.2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物（或生产线）通过招标方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。
3.3、采购货物（或生产线）的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。
3.4、采购货物（或生产线）没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，投标方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给招标方确认。
3.5、采购货物（或生产线）如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。
3.6、采购货物（或生产线）所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
	序号
	标准名称
	标准编号

	1
	电工成套装置中的导线颜色
	GB/T2681-81

	2
	电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
	GB/T2682-81

	3
	电能质量公用电网谐波
	GB/T14549-93

	4
	机械设备防护罩安全标准
	GB8196-2003

	5
	机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
	GB/T23821-2022

	6
	机械安全 双手操纵装置 设计和选择原则
	GB/T19671-2022

	7
	机械安全 安全防护的实施准则
	GB/T30574-2021

	8
	机械安全 接近机械的固定设施 
	GB/T 17888-2020

	9
	《工业企业设计卫生标准》
	GBZ 1-2002

	10
	《工业企业噪声控制设计规范》
	GB/T50087-2013

	11
	《工业企业噪声测量规范》
	GBJ122-88

	12
	工作场所物理因素测量
	GBZ/T189.1-2007

	13
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）
	工业和信息化部

	14
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）
	工业和信息化部

	15
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）
	工业和信息化部

	16
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）
	工业和信息化部

	17
	节能机电设备（产品）推荐目录
	工业和信息化部

	18
	用能单位能源计量器具配备和管理
	GB17167-2006

	19
	《工作场所物理因素测量》第8部分噪声
	GBZ/T189.8-2007

	20
	机械安全 接近机械的固定设施 
	GB/T 17888-2020

	21
	运转振动测试标准
	VDI-2056(德国工程师协会标准)

	22
	机械密封技术条件
	JB/T 4127.1-2013

	23
	《压力容器》
	GB 150.1～4-2024

	24
	《优质碳素结构钢》
	GB/T 699-2015

	25
	《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》
	GB/T 711-2017

	26
	《承压设备用钢板和钢带》
	GB/T 713-2023

	27
	《钢制管法兰、垫片、紧固件》
	HG/T 20592～20635-2009

	28
	《压力容器法兰、垫片、紧固件》
	NB/T 47020-47027-2012

	29
	《承压设备焊接工艺评定》
	NB/T 47014-2011

	30
	《承压设备无损检测》
	NB/T 47013.1～47013.13-2015（JB/T 4730）

	31
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
	GB50168-92

	32
	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	GB50169-92

	33
	《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
	GB50254-96

	34
	《工业安装工程质量检验评定统一标准》
	GB50252-94

	35
	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
	GB50231-98


四、技术规范
在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的货物（或生产线）的技术及使用等方面作出如下要求：
4.1整车检测线技术要求
4.1.1用于中国重汽重卡、中卡、轻卡整车检测，节拍10min，采用13t轴重整车检测线。
4.1.2能适应最大车外形：12m×2.55m×4m，最大车自重：20t,轴荷13t。
4.1.3检测线组成：由滚筒反力式加载制动及ABS检测试验台、前照灯检测仪、车速表检验台、声级计、轮重仪、汽车侧滑试验台、检测线设备控制系统等组成，另外还包括部分辅助设备。工位布局要求合理、环保，满足节拍要求。投标方可对工位顺序及布局进行优化。
4.1.4每工位设置55寸彩色显示屏，显示内容可中/英文切换。
4.1.5工艺流程：通过扫码枪读取车辆VIN码或人工输入车辆VIN码→系统调出检测内容→工位计算机根据车型调整检测参数→进行正常检测工作→检测完毕发送结果到主控机→检测数据合格→打印合格证、检测报告单。若检测不合格：打印检测单→下线调整→进行复检→合格→打印合格证。
4.1.6采用设定车辆参数的业务管理模式，针对不同的车型，检测系统能自动从设备系统数据库中获取车辆的特征参数，并能根据特征参数自动选择检测标准、检测方法和项目，设备应留有制造厂数据库中获取车辆的特征参数的接口。软件（中/英文切换）可以由客户执行一键式自动安装（光盘或者U盘），无需任何设置即可进行正常使用。
4.1.7检测线上线登录配备扫码枪、可直接录入车辆信息，扫码枪品牌建议斑马或同等品牌。
4.1.8整车检测结果可自动打印，打印机选用惠普或同等品牌。
4.1.9本次项目报价需包含5套ABS通讯协议开发的费用，重汽集团国内开发过的免费升级，数量不限，时间不限，同时3年内因国标法规变化导致软件升级，投标方负责免费开发升级。
4.1.10设备需具备MES联网通讯功能。
4.1.11本次项目报价需包含1套检测线标定工具。
4.1.12配备标定工具，详见明细表，标定工具须带具有资质的第三方机构出具的检定证书。
	序号
	名称
	具体要求
	数量

	1
	车速台
	转速表：1块
	1套

	2
	轮重台
	轴重标定工具：1套，反力架，传感器，显示仪表，千斤顶
	1套

	3
	制动台
	制动标定工具：1套，含传感器、显示仪表、标定工具等
	1套

	4
	侧滑台
	百分表：1块，磁力表座：2套，弹簧拉力计：1根，微动器：1件
	1套

	5
	声级计
	声级校准器
	1台

	6
	大灯仪
	校准光源
	1台


4.2四轮定位技术要求
4.2.1用于中国重汽重卡、中卡、轻卡汽车检测，节拍30min。
4.2.2设备利用三维照相机技术和倾角传感器，以车辆的车架中心线作为定位基准。测量时，照相机照射到前后标靶上，检测车桥相对于前后标靶的相对位置，从而测量前束。照相机传感器里的高精度角度传感器可以将车轮外倾角测出。主销内倾角、主销后倾角、转向角差、最大转向角是在利用检测转向桥在不同转角下的前束与车轮外倾角数值通过系统测量而出。
	项目
	数值

	照相机操作时间
	8小时

	照相机充电时间
	4小时

	照相机距标靶的最大距离
	15m

	照相机距标靶的最小距离
	350mm

	前束精度
	0.4mm/m

	垂直角度精度
	3’


4.2.3转向桥需检测项目为：单轮前束、总前束、车轮外倾角、主销后倾角、主销内倾角、转向角差、最大转向角、车轮偏斜、车桥偏置；非转向桥需检测项目为单轮前束、总前束、车轮外倾角、车桥偏斜、车桥偏置。
4.2.4设备测量精度见下表：
	测量项目
	测量范围
	测量精度

	总前束
	99mm/m
	0.4mm/m

	单轮前束
	99mm/m
	0.2mm/m

	车轮外倾角
	10
	3’

	主销后倾角
	20
	3’

	主销内倾角
	20
	3’

	单轮转向角
	65
	3’

	最大转向角
	65
	3’

	转向角差
	20
	3’

	转向桥平行度
	99mm/m
	0.4mm/m

	多后桥平行度
	99mm/m
	0.4mm/m

	车桥偏斜
	99mm/m
	0.4mm/m

	车桥偏置
	50mm
	1mm


4.2.5该设备建议选用瑞典TRUCKCAM或同等品牌。
4.2.6整套设备要求在司机前上方配备大于50英寸的液晶显示屏(立柱由甲方完成)，以方便司机观测操作提示。在地沟(甲方完成,乙方提供图纸)里配备有显示器，以便地沟调整人员可以清晰地看见需要的调整量以及调整是否合格。
4.2.7双前桥轴距1700-2200mm、前轮距范围1530mm-2050mm，设备配置四个低摩擦转盘（转盘直径≥650mm），以满足各种轴距及轮距变化要求；单个转盘承重需大于5吨，转盘结构要求可靠。
4.2.8该设备配套2套照相机。
4.2.9四轮定位上线登录配备扫码枪、可直接录入车辆信息，扫码枪品牌建议斑马或同等品牌。
4.3淋雨间技术要求
4.3.1用于中国重汽重卡、中卡、轻卡汽车淋雨检测，燃油车节拍6min、新能源电车节拍15min。
4.3.2用途：用于中国重汽重卡、中卡、轻卡整车淋雨检测。淋雨间系统具备扫码识别车辆信息（或人工输入车辆信息）后自动调整功能，并可在启动前选择车型、喷淋区域功能（后背电池车辆淋雨时驾驶室后喷具备移动至后背电池后侧喷淋功能），具备图形化选择功能，淋雨结束后所有淋雨间内所有设施能够自动复位。
4.3.3功能需满足招标方提供的以下技术条件：
1）每辆车试验时间为燃油车6分钟、新能源电车15分钟。
2）喷嘴喷射压力为69-150kPa。
3）试验部位为驾驶室的前部、侧面、后部、顶部以及整车底盘底部和侧部区域。
4）喷嘴布置应保证驾驶室外表面都被人工雨均匀覆盖，不存在死区，喷嘴间距40cm，喷嘴距离车体为500-900mm。
5）喷嘴布置，建议顶部喷嘴高度离地高度4400mm左右，左右喷嘴间距3900mm左右。
4.3.4设备的生产工艺及操作方式要求：将试验车停放在淋雨间指定位置→检验员进入驾驶室→启动淋雨设备→5分钟后观察渗水情况→在到淋雨时间自动关闭淋雨设备，结束试验→整车倒出驶离淋雨间。
4.3.5降雨强度:
1）车身前部平均淋雨强度为（12±1）mm/min,车身侧面、后部、顶部平均淋雨强度为（8±1）mm/min；
2）底盘底部喷淋区域长约12m，宽约2.55m，要求覆盖底盘投影面积，喷嘴间距0.4m，喷嘴出水压力调节范围为0.15～0.3Mpa，喷嘴按QC/T476-2007要求进行布置，淋雨强度为50-55mm/min,允许高于此强度。
3）底盘顶部喷淋区域长约10m，宽约2.55m，要求覆盖底盘上面投影面积，喷嘴间距0.4m，喷嘴出水压力调节范围为0.15～0.3Mpa，喷嘴按QC/T476-2007要求进行布置。淋雨强度为（8±1）mm/min。
4）底盘侧面喷淋区域长约10m，高度1.5m，喷嘴间距0.4m，喷嘴出水压力调节范围为0.15～0.3Mpa，喷嘴按QC/T476-2007要求进行布置，淋雨强度为50-55mm/min,允许高于此强度。
[image: 图示, 工程绘图&#xA;&#xA;描述已自动生成]
图1   车辆顶部喷淋区域

图2   底盘喷淋区域
4.3.6淋雨间为抽屉式结构，淋雨完毕后整车倒车驶离淋雨间。
4.3.7淋雨系统根据车型外型尺寸不同，前后风窗喷淋装置应具备自动打开和调整功能，前后距离3000-5000mm（且角度可调）；顶盖喷淋装置采用固定喷淋4460mm，左右宽度3900mm，后围喷淋装置具备自动打开和调整功能；要求后喷淋机构可移动调整及锁止平顺、安全可靠，距离车体700mm自动停止。底部喷淋宽度暂定2800mm，位于-0.2m。
4.3.8淋雨间室体：
1）淋雨间室体尺寸：约长16m×宽5m×高5m。
2）淋雨间室体采用镀锌型材骨架内铺阳光板的形式，型材骨架立柱采用80×80×4mm，梁采用80×40×4mm镀锌矩形钢管，墙板、屋面板采用6mm厚阳光板。
3）室体进口采用PVC快速卷帘门（设透明观察窗）。
4）室体内部配有照明灯具，照明灯具建议选用飞利浦品牌产品或同等品牌。
4.3.9淋雨间由投标方负责设计、制作、安装。淋雨管路及喷嘴均采用304不锈钢；水泵采用一用一备，选用上海凯泉、南方泵业或国内同等知名品牌。
4.3.10排污系统
1）排污系统由底阀，排污进水管，排污泵，排污出水管道等组成。
2）排污泵型号：50ZW30-15。
3）排污泵有缺水自动停机功能。
4.3.11过滤装置
过滤装置包括：回水沟过滤，循环水池二级过滤，进水管过滤，水泵出水过滤装置等。出水过滤装置为全自动自清洗过滤装置。
4.3.12自动补水装置
1）自动补水装置由DN50电磁阀，手动阀门，液位计，电气控制系统等组成。
2）液位计包含4个状态，超低水位，低水位，高水位，超高水位。
3）超低水位和超高水位会自动报警。
4）水位低于低水位，自动补水。
5）水位高于高水位，自动停止补水。
4.3.13主要元器件、零部件的应选用国内知名品牌。
4.3.14检修、维修、使用方便。
4.3.15安全防护、环境保护、节能等方面符合国家的有关标准和规范要求。
4.3.16设备系统能记录淋雨过程车身前部、顶部、侧面以及新能源整车底盘底部和侧部区域的淋雨强度平均值。
4.3.17其他要求：
1）水的压力和流量能够调节，以保证喷淋强度，喷淋管路需设置有排污口。
2）检修、维修、使用方便，使用寿命大于10年。
3）淋雨水循环使用，且经两级以上的沉淀和两级以上的滤网过滤，喷淋系统过滤器采用全自动自清洁过滤器，过滤精度不低于200um。
4）安全保护设施齐全，使用可靠。
5）设计合理，经久耐用，节约能源，符合环境保护的有关规定。
6）设计参照《客车防雨密封性试验方法》QC/T476-2007。
7）《新能源中重型载货汽车淋水试验规范》Q/ZZ65090-2025。
4.3.18淋雨试验配置清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	水泵及喷淋系统
	非标
	1
	套

	2
	电控系统
	非标
	1
	套

	3
	室体
	16m
	1
	套

	4
	排污系统
	非标
	1
	套

	5
	过滤装置
	非标
	1
	套

	6
	自动补水装置
	非标
	1
	套


4.4安规检测设备技术要求
4.4.1安全要求
1）设备应符合GB 18384《电动汽车安全要求》、GB 38032《电动客车安全要求》、GB/T 44500《新能源汽车运行安全性能检验规程》等相关标准要求。
2）高压测试回路具备双重绝缘保护，测试线缆采用双重绝缘高压线缆，所有高压外露部分设置防护罩和警示标识。
3）设备配置紧急停止按钮（线边操作盒、主机柜、遥控器各设置1个），按下急停后立即切断高压输出并放电。
4）设备具备过压、过流、短路、漏电保护功能，故障时自动切断输出并报警。
5）设备应通过3C认证或具备同等资质，提供产品合格证、使用说明书、校准证书等技术文件。
4.4.2新能源安规检测设备，设备检测项目及检测内容件下表：
	序号
	测试项目
	描述

	1
	整车绝缘电阻检测
	车辆上电，用以检测整车级含源的B级高压回路绝缘电阻阻值检测

	2
	整车绝缘监控功能检测
	车辆上电，检测整车绝缘监测功能是否正常

	3
	充电口绝缘电阻检测
	用于检测两个直流充电口绝缘性能

	4
	电位均衡测试
	检测车辆高压部件金属外壳与电平台之间的电位均衡

	5
	电容耦合
	设备自动检测，第一步要求设备设置小于2uF合格；同时开通功能：重汽可自行输入电容值及车型，用于后续测试。

	6
	耐压检测
	检测充电接口耐电压强度

	7
	CAN数据读取
	根据客户提供的文档，读取并解析车辆报文，可读取VCU基本信息、读取并清除车辆故障码，实现CAN线上的功能配置数据读取，根据报文分析车辆动作是否合格


4.4.3设备组成
1）设备为落地式检测机柜，主要组成：控制柜、工业控制计算机、UPS不间断电源、19.5英寸工业级液晶显示器、检测结果声光报警装置、测试功能检测模块、检测随行机构以及检测线束、打印机、扫描枪、鼠标和键盘、电源插座等。设备要求便携可移动，能够快速移动在不同地点使用，设备样图如下（仅供参考，实物图以中标后会签资料为准）。

          [image: ef91ead1d1eb03653d00811892fbfd5e]
2）一套采用具有耐磨、抗拉伸特性的工业级专用测试线缆，和被测车辆之间通过坚固耐用的工业级插头连接，测试线束放置在工艺吊架挂钩上；测量绝缘时采用标准的交、直流充电枪，可满足100万次插拔不损坏。线缆与车身内外饰件接触处进行防护处理，具有防划伤内外饰件功能。
3）具备与MES交互功能：可以通过扫码枪联通MES获取车辆配置信息以及VIN码、整车编号信息，测试完成后在本地数据库自动存储被测车辆的全部检测数据、可用EXCEL表格形式导出，应具备主动向MES系统上传指定格式的信息的功能。
4.4.4新能源安规检测设备组成如下表：
	序号
	货物分项名称
	单位
	数量
	备注

	1
	机柜
	台
	1
	前后及侧面配置带锁的可开门机柜，内置自动灯光方便检修。配置急停开关。配散热风扇。

	2
	工控机
	台
	1
	内存不低于 16G，硬盘不小于 2T，处理器 Intel i7。

	3
	工控机显示器
	台
	1
	不低于19.5寸，支持界面操作。户外可清晰显示。

	4
	等电位测试模块
	套
	1
	直流测试，遥控测试

	5
	测试管理软件
	套
	1
	根据需方要求开发　

	6
	UPS
	台
	1
	1000VA，30分钟延时

	7
	扫码枪
	把
	1
	无线扫码，满足一维二维扫码

	8
	万用表
	台
	2
	整车绝缘双表法，内阻≥10M，5位半精度

	9
	绝缘监控可调负载模块
	台
	1
	1KΩ-10MΩ，连续可调，分辨率1KΩ

	10
	直流耐压测试模块
	套
	1
	绝缘10KV，100GΩ，耐压DC10KV,10mA

	11
	测试管理软件
	套
	1
	根据需方要求开发　

	12
	CAN通讯模块
	套
	1
	CAN,CANFD通讯满足现有重汽新能源车通讯需求

	13
	欧标快充枪
	把
	2
	满足双枪插座的相关绝缘测试要求

	14
	测试附件
	套
	1
	包含所需的设备电源线、接插件、测试转接线束等

	15
	无线OBD模块
	套
	1
	无线模块，满足CAN通讯要求

	16
	多通道控制模块
	套
	1
	多通道控制切换，双枪切换

	17
	挂线装置
	套
	1
	悬臂方式，悬挂测试线束

	18
	遥控测试工装
	套
	1
	等电位遥控测试棒，测试棒上有遥控按钮开关及三色灯，合格/报警颜色显示

	19
	接触电流测试模块
	台
	1
	满足GB18384-2025接触电流测试要求

	20
	充电测试模块
	台
	1
	满足GB18384-2025测试要求

	21
	充电枪放置工装
	套
	1
	充电枪及遥控测试棒可存放工装，如图

	主要元器件推荐如下品牌或同等品牌：
1）UPS: SANTAK（山特）、APC、SIEMENS（西门子）
2）工控机：ADVANTECH（研华）、SIEMENS（西门子）、 Apchi（阿普奇）
3）显示器：DELL（戴尔），LG，PHILIPS（飞利浦），联想
4）扫描枪：SYMBOL（讯宝）、ZEBRA（斑马）、摩托罗拉
5）打印机：（标签打印机）：EPSON（爱普生）、HP（惠普）、ZEBRA（斑马）
6）绝缘测试模块：KIKUSUI（菊水），CHROMA（致茂），科威尔，AIP（艾普欧盛），ITECH（艾德克斯）
7）等电位测试模块：KIKUSUI（菊水），CHROMA（致茂），科威尔，AIP（艾普欧盛），ITECH（艾德克斯）
8）耐压测试模块：KIKUSUI（菊水），CHROMA（致茂），科威尔，AIP（艾普欧盛），ITECH（艾德克斯）
9）接触电流测试模块:KIKUSUI（菊水），CHROMA（致茂），科威尔，AIP（艾普欧盛），ITECH（艾德克斯）
10）充电测试模块：KIKUSUI（菊水），CHROMA（致茂），科威尔，AIP（艾普欧盛），ITECH（艾德克斯）
11）绝缘监控可调负载模块：KIKUSUI（菊水），CHROMA（致茂），科威尔，AIP（艾普欧盛），ITECH（艾德克斯）
12）万用表：是德，福禄克，固纬
13）接触器：西门子，施耐德  
14）高压继电器：松下，欧姆龙，拓伟
备注：
1、投标供应商需选择上述推荐品牌中任一品牌。
2、以上配置清单为参考执行内容，投标供应商根据自身情况自行补齐其他必要部件。


4.4.5电位检测满足如下参数：
	电位均衡测试参数要求

	通道输出
	多通道

	测试方法
	四线制测量

	额定输出
	电流最大60A，电阻最大8000mΩ，开路电压低于12V。线路补偿功能

	输出电流
	范围：（2.0 A~60.0 A)DC，分辨率：0.1A，误差：±（1%×设定值+2个字）

	电流波动
	≤0.4%×设定值/分钟

	输出电压
	范围：（3.0~10.0)VDC，分辨力：0.1V，误差：±（1%×设定值+2个字），开路 情况下

	电阻测量
	范围：（10.0~99.9)mΩ,(100~8000)mΩ，分辨力：0.1/1 mΩ;

	
	测量误差：<100mΩ时，±(1%×设定值+1mΩ);≥100mΩ时，±（1%×设定值+2 个字）

	电阻补偿
	(0~1000)mΩ

	测试时间
	范围：0,(0.5~999.9)s,0为无限长，分辨力：0.1s，误差：±1%×设定值+1 个字


4.4.6绝缘电阻测试满足如下参数：
	绝缘电阻测试参数要求

	绝
缘
电
阻
测
试
仪
	额定输出负载
	10KVDC/100GΩ

	
	输出电压设定范围
	DC:100-10000V 

	
	输出电压分辨率
	1V 

	
	输出电压精度
	±（1.0%设定值+5V）

	
	绝缘电阻测量范围
	0.1M-100G 

	
	绝缘电阻测量分辨率
	0.001MΩ/0.01MΩ/1MΩ/0.001GΩ

	
	电阻补偿
	无需补偿

	
	绝缘电阻测量精度
	100V~499V：
 0.100MΩ~2.000GΩ，±（5%×读数值+2字）
500V~10000V：
0.100MΩ~999.9MΩ，±（2%×读数值+2字）
1.000GΩ~5.000GΩ，±（5%×读数值+2字）
5.000GΩ~100.000GΩ，±（15%×读数值+2字）

	
	延迟时间设置范围
	0，0.5-999.9S，0为无限长，分辨率0.1s，误差±0.1%x设定值+2个字                                                          

	直流耐压
	额定输出负载
	10KVDC/10mA

	
	输出电压设定范围
	DC:100-10000V 

	
	输出电压分辨率
	1V 

	
	输出电压精度
	±（1.0%设定值+5V）

	
	电流测量范围
	0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 10.00mA

	
	测试时间范围
	0，0.5-999.9S


   4.4.7程控电阻测试模块满足如下参数：
	绝缘监控可调负载模块
	输出电阻Rx设定范围
	1KΩ-10MΩ 连续可调

	
	输出精度
	分辨率1KΩ  ±（5%设定值）

	
	测试时间设置范围
	0.1-999.9S    0.0=持续输出

	
	测试时间分辨率
	0.1S

	
	测试时间精度
	±（0.1%设定值+0.05s）


   4.4.8安规检测设备推荐青岛艾普欧盛、青岛睿能，或国内同等知名品牌。
4.5气动打刻机
4.5.1功能用途说明：实现车架底盘号标记。
4.5.2技术性能参数：
1）刻印深度：0.1-0.5mm（依材质而定）
2）打印速度:10-100 字符/分
3）重复打印精度：不大于0.02mm
4）工件硬度：≤HRC45
5）标记范围：100×200mm
6）标记内容:各种数字、字符、商标图形、字母，大小可以调节。
4.5.3油漆质量应光滑平整，无流挂、鼓泡、裂纹、皱褶、漏涂、剥落等。
4.5.4不得有漏气现象及其它影响使用的缺陷。
4.5.5要求检修、维修、使用方便。
4.5.6车架气动打刻机配备电磁吸附工装、配备电磁吸附工装及小车。
4.5.7结构要求、布局、安装空间限制、外形尺寸要求等，投标方应绘制方案图，并在图中标出所有技术参数。
4.5.8设备需具备MES联网通讯功能。
4.6电控总体要求
4.6.1设备操作界面要求中、英两种文字，界面可切换。
4.6.2电控柜订做时，要充分考虑其美观性，电线编号须齐全，同时柜内配线按国际色标规定执行，各类导线能以颜色区分。
4.6.3所有的电控柜外饰为烤漆或喷塑，外型、颜色一致，美观大方。柜门上设置放置计算机的操作台，柜内设置照明及空调。照明灯为节能灯，采用门开关控制。
4.6.4低压电气产品施耐德、欧姆龙同等知名公司产品，总线I/O采用国际知名品牌的产品。
4.6.5现场的电缆、电线等均采用封闭式电缆桥架走线保护，出桥架部分均穿钢管保护，出钢管至负荷端或信号端的电缆电线均穿金属软管保护，现场电缆管线为全封闭安全结构形式。
4.6.6 检测线、安规检测设备、打刻机设备中电脑、工控机需配备UPS电源保证30分钟延时。
4.7其他要求
4.7.1设备设计由投标方负责，应根据招标方提供有关资料，满足招标方要求。会签图纸经招标方会签后方可加工制作。
4.7.2根据提供的工艺平面图和工件尺寸，设计各设备图纸，投标报价时应附以设备方案图纸。
4.7.3要求电机使用国家节能机电设备（产品）目录内产品。电动机等部件的能效等级不低于国家现行标准二级能效。进口产品的能效不应低于原产国现行能效标准二级能效。如：对应欧洲标准电动机的能效等级不低于IE4。
4.7.4气动元件选用SMC、Festo同等知名品牌，投标方需提供设备压缩空气入口处气动三联件。
4.7.5生产线的传感器、感应开关、按钮开关、限位开关、使用turck、P+F等国际知名品牌,具体选用品牌需在标书中明确。
4.7.6设备操作面板、按钮、显示屏、操作说明文字以及其他在操作中标注的文字应采用中英文对照。
4.7.7所有现场标识、设备及配件的说明书、维护手册等应提供中英文对照版本。
4.7.8设备颜色选用由招标方指定。
4.7.9主要外购件、原材料选用行业认知度较高的产品，并注明生产厂家。
4.7.10提供详细的施工组织计划及施工人员安排。
4.7.11备品备件按投标标的货值3%报价。
主要配套外购件品牌清单
	序号
	名称
	品牌
	备注

	1
	气动三联件
	SMC、费斯托
	或同等品牌

	2
	轴承
	SKF、NSK
	或同等品牌

	3
	水泵
	凯泉、南方
	或同等品牌



工程界面
	序号
	工作内容
	招标方
	投标方
	备注

	1
	电气
	√
	
	非标设备电控柜上端一次侧供电

	
	
	
	√
	各非标设备电控柜至设备用电点之间的电气配线，动力柜及动力柜至设备配电由投标方负责

	2
	压缩空气
	√
	
	公用动力管道送至生产线主用气点附近，预留阀门（用气点由投标方提资）

	
	
	
	√
	由主用气点至各分使用点之间用气管路

	3
	照明工程
	
	√
	设备、室体、工位照明设施

	
	
	√
	
	车间内部厂房照明工程

	4
	图纸设计
	
	√
	招标方负责图纸的校核工作

	5
	施工现场临时用动力管线（含所有水、电、气、分电箱等），现场施工临时照明。
	
	√
	所有用电要求规范接地

	6
	未安装设备临时堆放场地
	√
	
	

	7
	施工现场临时防护设施
	
	√
	含所工程周边的各种安全防护临时设施

	8
	施工用检测仪器、仪表
	
	√
	

	9
	特构验收
	√
	√
	招标方施工，双方共同验收

	10
	施工放线基准确定
	√
	√
	招标方和施工方共同确定施工放线基准

	11
	设备施工放线
	
	√
	招标方监督/检查施工放线作业

	12
	设备外观颜色的确定
	√
	
	招标方需提前提供色卡

	13
	设备表面涂底漆、面漆
	
	√
	

	14
	设备铭牌制作、安装
	
	√
	含管道、阀门、安全指示牌的内容、材质、颜色、格式、尺寸等等

	15
	施工环境、存放环境清理，加工余料、生产垃圾清运
	
	√
	

	16
	工程移交用户前设备内外清洁
	
	√
	

	17
	施工服装及劳保用品
	
	√
	仅含投标方施工人员所需用品

	18
	设备所需润滑油、脂
	√
	√
	一次加注由投标方负责，设备试生产后由招标方负责，投标方负责提供润滑油的标号等资料

	19
	材料报告
	
	√
	投标方提供原产地证明材料

	20
	外购件合格证
	
	√
	含维修手册、配套光盘

	21
	设备调试仪器
	
	√
	仅为本次项目使用

	22
	设备制造、预组装
	
	√
	

	23
	设备预验收
	√
	√
	

	24
	设备运输、包装、防护、卸货、转运
	√
	√
	设备安装过程中的转运、卸货、防护由投标方负责

	25
	设备现场保管
	√
	
	

	26
	设备安装、调试
	
	√
	招标方提供辅助人员

	27
	工程进度保证
	
	√
	

	28
	人员培训
	√
	√
	

	29
	竣工资料的整理及移交
	
	√
	含各种程序软件

	30
	售后服务
	
	√
	

	31
	生产陪伴
	
	√
	

	32
	设备终验收
	√
	√
	

	33
	压缩空气系统管路施工
	√
	√
	投标单位施工至储气罐口、招标方负责车间内系统管路对接



第三章供货范围及供货方式
第一节供货范围
一、一般界定
1.1、包括本技术标书所列明的主要货物以及货物（或生产线）正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。
1.2、包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料等。
1.3、如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
1.4、包括货物维护维修所必需的专用工具。
1.5、包括货物为达到产品标准以及劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
1.6、如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
二、供货范围边界界定
2.1、招标方提供货物（或生产线）所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。
2.2、招标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。
2.3、对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
2.4、以“交钥匙”方式采购的货物（或生产线），在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物（或生产线）正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。
三、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
3.1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物（或生产线）质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。
3.2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。
3.3、投标方需保证可以按照市场价格提供10年以上的备品备件及易损件。
四、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
4.1、在签订技术协议后15个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读，进口货物、设备应有中英文对照。
4.2、在预验收前，提供货物（或生产线）各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中、英文对照）。
4.3、在终验收前，提供为保证货物（或生产线）后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
4.4、在终验收前，提供确定的维修所需要且招标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
4.5、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物（或生产线）的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
4.6、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物（或生产线）的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料），提供关于采购货物（或生产线）的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物（或生产线）还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中、英文资料说明。
4.7、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供2套，其中1套为电子版光（U）盘；另一套为纸质版资料，纸质版技术文件应装有目录清单。
4.8、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。
五、供货范围特别提示
如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节供货方式
一、供货方式：招标方安排集装箱到投标方加工厂提货及运输，投标方负责货物的包装、集装箱装箱，设备的安装调试，最终以交钥匙方式交货。
二、供货地点：国内交货地点为投标方加工厂；最终交钥匙地点为项目所在地。
三、供货时间
3.1、国内交货时间：自中标通知书发出之日起50日历日内在投标方加工厂内提货。
3.2、国外安装调试时间：现场开始安装之日起30个日历日之内安装调试完毕。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]3.3、终验收时间：安装调试完成10日历日之内完成终验收。
3.4、陪产时间：自货物终验收合格之日起20日历日。
四、包装
4.1、设备的包装由投标方负责，需采用国家出口标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。采用的包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。投标方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
4.2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
4.3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
4.5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
4.6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物（或生产线）名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
4.7、应按照不同的装运要求在包装箱上用中、英文标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
4.8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
4.9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
5.1、招标方负责安排集装箱到投标方加工厂提货，投标方负责货物的包装并按照集装箱装箱方案将货物装集装箱并对货物有效加固，确保在正常的陆运、海运运输过程中“不偏重、不窜动、不散架”。投标方应承担由于其装箱、加固不妥而引起的二次加固、货物损伤等任何损失的责任和费用。从集装箱装箱后至项目现场的运输、卸货及保险等均由招标方负责。
5.2、货物在项目现场安装过程中的二次转运由投标方负责，招标方协助提供相应的转运机械设备。
第四章质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起不少于12个月或货物到安装现场后24个月，二者以先到者为准。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
1.2、质保期之内，如果货物（或生产线）出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物（或生产线）重新正常运行使用之日起重新计算。
1.3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。
1.4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
二、技术及培训服务
2.1、应在项目工厂负责对招标方技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术、操作、维修等方面的技术指导和培训。
2.2、应负责在招标方货物使用现场，进行免费的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。
2.3、投标方应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物（或生产线）有关的工程设计资料、技术咨询等。
2.4、若投标方提供货物（或生产线）涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。
2.5、投标方负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
三、安装调试及验收服务
3.1、投标方负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。
3.2、若投标方提供的货物（或生产线）涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。
3.3、根据货物（或生产线）的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到货物（或生产线）的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。
3.4、在投标方所提供货物（或生产线）需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
3.5、投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
3.6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
4.1、投标方提供的货物（或生产线）涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在 24 小时内予以答复。
4.2、如发现所提供的货物（或生产线）存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 24 小时内做出响应；在质保期之外，应在接到通知后  48 小时内做出响应。
4.3、投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。
五、其它服务
5.1、若投标方所提供货物（或生产线）有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，招投标双方共同办理。
5.2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物（或生产线）的检验、试验、化验等直接费用。
5.3、本节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。
第五章预验收和终验收
一、验收依据和验收标准
1.1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
1.2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
2.1、国产货物（或生产线）的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.2、进口货物（或生产线）的检验，投标方需要按照下述要求进行：
2.2.1进口货物（或生产线）发货前，应对货物（或生产线）的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物（或生产线）符合合同规定。
2.2.2应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物（或生产线）的验收标准和装箱单，作为招标方检验的依据。
2.2.3进口货物（或生产线）到达目的地后，招标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物（或生产线）的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在货物（或生产线）到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。
三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物（或生产线）完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
3.1、预验收一般条件
3.1.1投标方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
3.1.2货物（或生产线）应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏水、漏液、漏气（汽）、漏电等现象。运动的零部件（如链条、联轴器、离合器、主轴、工作台等）动作平稳、灵活运动准确。
3.1.3货物（或生产线）应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
3.1.4一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。
3.1.5货物（或生产线）的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。
3.1.6使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。
3.1.7货物（或生产线）的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
3.1.8货物（或生产线）标牌完整、清晰、明确。
3.1.9地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。
3.1.10货物（或生产线）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。
3.2、终验收一般条件
3.2.1经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。
3.2.2货物（或生产线）安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。
3.2.3货物（或生产线）正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。
3.2.4计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。
3.2.5试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
3.2.6货物（或生产线）质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。
3.3、终验收基本要求
3.3.1货物（或生产线）允许情况下，一般先连续空运转8小时，然后再进行负荷运行（无需进行空载运行的除外）。
3.3.2负荷运行时，货物（或生产线）应连续运行5天，每天连续8小时。或长时间连续运行24小时。
3.3.3出现下列问题之一，视作验收失败：
(1)在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；
(2)一般性故障超过5次；
(3)所有出现的维修调整，每次时间均不超过30分钟；所有维修调整时间的总和不超过总运行时间的2%；
3.3.4累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定；
3.3.5终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；
3.3.6终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。
3.3.7货物到安装现场12个月后，因招标人原因不具备安装或调试条件，视同验收合格。待条件具备后，投标方应按招标方要求，无偿履行安装调试及验收义务。
第六章投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件，技术标书中不得出现任何与价格相关的内容或信息。
1.2、投标技术文件至少应对投标货物（或生产线）的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
1.3、投标技术文件至少应根据投标货物（或生产线）的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。
1.4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
1.5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
1.6、投标的货物（或生产线），应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
1.6.1投标货物（或生产线）配置一览表：
投标货物（或生产线）配置一览表                
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	制造商

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.6.2备品备件、易损件和专用耗材明细表：
备品备件、易损件和专用耗材明细表               
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	制造商

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.6.3“一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。
1.6.4应当尽可能将货物（或生产线）的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。
1.6.5本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第七章其它要求
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物（或生产线）的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国外供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。
1.2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。
1.3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。
1.4、应附有其它与投标单位、采购货物（或生产线）有关的荣誉证书或资料。
1.5、必须附有投标货物（或生产线）涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：
1.5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。
1.5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。
1.5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等
1.5.4其它能够证明所供货物（或生产线）的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。
1.5.5该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！
1.6、必须附有：与本采购货物（或生产线）相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物（或生产线）的市场销售业绩清单，清单中应具备：招标方单位名称、销售货物（或生产线）的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
二、说明
2.1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物（或生产线）的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。
2.2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。
2.3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物（或生产线），招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。
2.4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。
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设备采购合同



合同项目名称： 合同项目名称

甲方（买方）：甲方单位全称

乙方（卖方）：乙方单位全称


合同签订地点：填写甲方所在县级行政区划，如“山东省济南市高新区/章丘区”等

合同签订时间：按****年**月**日形式据实填写
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设备采购合同
专用条款
鉴于，买方向卖方购买设备名称概括等，就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装或指导安装、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，在自愿协商的基础上达成本合同。
1.合同设备标的
1.1合同总价：为共同完成合同项目名称，买方向卖方购买设备一宗，详见附件《设备清单明细表》，本合同不含税总价为不含税总价小写，数值，小数点后保留两位元，税额合计税额小写，数值，小数点后保留两位元，含税总价含税总价小写，数值，小数点后保留两位元（大写：含税总价大写）。
1.2交货方式：据实选择，可填写“交钥匙方式”“指定地点交货”“自提”任一方式，其他情况请据实填写。
1.3交货地点：交货详细地址信息，除列明省市县/区外，应填写至不致产生歧义的具体位置指向。    
1.4到货时间：填写具体年月日。存在分批次到货情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定。
1.5 安装调试时长：卖方须在到货后填写时长，单位“日历日”。存在分批次安装调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个日历日内完成设备安装，安装完成后填写时长，单位“日历日”。存在分批次调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定日历日内完成设备调试。
1.6调试消耗产品数量：若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量甲方提供调试产品的件数，不需要的，此处填写“0”件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。
1.7设备质量保证期：自最终验收报告签署之日（存在分批次到货安装调试情形的，以验收报告签署日期最晚者为准）起卖方承诺的质保期月数。存在分批次设备质保期约定分批次到期情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个月。
2.结算付款约定
2.1结算方式：填写“半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）”“转账”“财司内转”三种方式任一种。
2.2结算币种：本合同使用币种进行结算。
2.3合同价款支付：
2.3.1填写第一笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题”。若存在价款支付的发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定，买方收到合同相应金额的增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，财务审核通过后支付金额为合同含税总价款第一笔付款的比例，数值%即第一笔付款金额元，付款条件为发票挂账后【SAP付款条件，例：立即到期、30天到期等】。
2.3.2填写第二笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后”。若存在价款支付的发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定，买方收到合同全额增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，财务审核通过后支付金额为合同含税总价款第二笔付款的比例，数值%即第二笔付款金额元，付款条件为发票挂账后【SAP付款条件，例：立即到期、30天到期等】。
2.3.3合同含税总价款的第三笔付款的比例，数值%即第三笔付款金额元作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备验收合格后【按月数填写支付质量保证金的时长】个月，卖方向买方提交质量保证金的收款凭证及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后支付，付款条件为发票挂账后【SAP付款条件，例：立即到期、30天到期等】。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
2.4甲乙双方基本信息
	信息名目
	甲方基本信息
	乙方基本信息

	企业名称
	甲方单位全称
	乙方单位全称

	注册地址
	甲方注册地址，营业执照住所地
	乙方注册地址，营业执照住所地

	通讯地址
	甲方通讯地址，实际联系地址
	乙方通讯地址，实际联系地址

	法定代表人
	甲方法定代表人姓名
	乙方法定代表人姓名

	授权代表
	甲方授权代表姓名
	乙方授权代表姓名

	联系电话
	甲方授权代表手机号码
	乙方授权代表手机号码

	联系邮箱
	甲方授权代表联系邮箱（非必填）
	乙方授权代表联系邮箱（非必填）

	开户银行
	甲方开户银行规范全称（非必填）
	乙方开户银行规范全称

	开户行联行号
	甲方开户银行联行号（非必填）
	乙方开户银行联行号

	开户账号
	甲方银行账号（非必填）
	乙方银行账号

	其他信息
	甲方其他需列明企业信息（非必填）
	乙方其他需列明企业信息（非必填）


合同履行过程中，如甲乙双方基本信息发生变更，应及时以书面形式告知对方并就付款账户信息变更签署相关补充协议。
3.生效条款
3.1本合同经双方签署后生效。
3.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
4.特殊约定
特殊约定事项，据实填写：4.1                ;4.2              ;……。若无，填写“无”。专用条款、通用条款中需进行修改的部分应在此处予以体现。







甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：     

            
                                
乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：  
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设备采购合同
通用条款
[bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc16330018][bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc17619]1 合同设备
[bookmark: _Toc32510][bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc22800]1.1本合同约定设备的技术规格详见附件《技术协议书》。
1.2本合同约定设备的技术规格及性能标准应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格及性能标准则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
[bookmark: _Toc16330019]2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
[bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc16330020]3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
[bookmark: _Toc16330021][bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc10630][bookmark: _Toc16133]4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
[bookmark: _Toc19850][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc16330022][bookmark: _Toc11217]5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。
[bookmark: _Toc16330023][bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc14809]6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式的释义
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.6卖方在交付设备前需通知买方。
6.7风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
[bookmark: _Toc16330024][bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc8024][bookmark: _Toc2984]7 安装、调试
7.1 卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.2在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.3 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc16330025][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc14098]8 价款与支付
8.1合同价格以不含税价格为准。若因国家税收法律法规或政策调整对本合同业务的税目、税率等产生影响，双方确定本合同约定的各项业务的不含税价格不做调整，各项业务的含税价格依法依规进行调整。
8.2本合同约定的含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
8.3双方约定的付款条件执行中，满足付款条件后甲方在30日内完成付款不被视为付款延迟；若甲方在满足付款条件30日后尚未完成付款的，付款延迟违约计算从满足付款条件第31日起开始计算。
8.4乙方结算时，必须使用合法有效并经甲方认可的增值税专用发票，否则不予结算。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
[bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc16330026][bookmark: _Toc24085]9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.5卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.6质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.7质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
[bookmark: _Toc10359][bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc16330027][bookmark: _Toc15570]10法定责任及合规责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。
10.5卖方保证截至本合同签署之日，卖方及其子公司和关联公司未被列入任何国家或者地区的政府机构或者相关国际组织等发布的限制、制裁或反制清单，未隐瞒任何阻碍及可能阻碍此次交易的相关信息。如在本合同签署后发生上述情形，卖方应当在获知被列入清单后24小时之内以书面形式通知买方。
10.6卖方已经充分了解并确保会严格遵守开展业务所需适用国家或者地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规（简称“出口管制与制裁法律法规”）。卖方确认不存在任何因违反所需适用国家或者地区出口管制与制裁法律或其他因卖方原因导致本合同无法履行或者延迟履行的情形。如果卖方在本合同履行过程中发生或者预见到可能发生该等情形，应当及时以书面形式告知买方。如由于卖方未履行前述义务或其他可归责于卖方的原因导致延迟履行供货或无法按照本合同约定履行供货义务，卖方应承担违约责任，并承担买方因此受到的全部损失。
10.7如本合同项下卖方所销售或者提供的任何产品、零部件、软件、技术和服务（以下统称“物项”）有可能受任何国家或者地区出口管制与制裁法律法规管辖，卖方承诺遵守全部所需适用的有关规定，并确保向买方提供该等物项的合法性与合规性。对于受到出口管制管辖的物项，卖方应当书面告知买方受控物项的全部管制信息，包括但不限于原产国、发运国、ECCN、USML编码等方面的特殊限制、物项管控要求等。
10.8如因卖方不遵守销售物项所需适用国家或地区的出口管制与制裁法律法规及监管政策而使买方遭受任何损失、费用、索赔、处罚、诉讼因由、损害、责任和费用（包括但不限于律师费，所有诉讼和/或和解费用以及法院费用），卖方应当就此承担全部赔偿责任。买方有权视情况暂停或终止其对相关合同的履行。在该等情况下，买方不构成对相关合同的违约、且不免除卖方履行合同的义务。
10.9出于项目合作目的，买方已经或将要向卖方提供有关项目的保密信息。“保密信息”指买方现在或将来向卖方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。卖方承诺：
1）卖方仅能将买方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。
2）卖方将采取有效措施使用买方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，卖方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括卖方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。
3）如果卖方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则卖方应事先从买方得到书面同意。卖方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，卖方应与该第三方承担连带责任。
4）如卖方得悉买方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，卖方应立即通知买方。如果买方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，卖方尽最大限度予以协助。 
5）卖方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。
6）卖方应遵从买方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照买方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向买方汇报。 
7）卖方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。
8）双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。
10.10卖方在双方合作期间严格承诺遵循中国国家法律法规和政策规章的要求，确保数据合规，始终遵循数据搜集、存储、使用、处理、传输的合法性原则、正当性和必要性原则、透明度原则、安全性原则和数据主体权利保障原则，确保合同签约履约过程中所涉及到的所有个人隐私、个人信息与敏感信息、企业商业数据、大数据分析结果、公共数据等均得到尊重和保护。卖方承诺：
1）数据收集必须基于合法授权，卖方需向数据主体明确告知数据用途，并获得明确同意；卖方处理数据应当符合法律、法规和强制性标准的规定，不得从事危害国家安全、公共利益的数据处理活动，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供、公开他人个人信息，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。‌
2）卖方在存储数据时需采取严格的安全措施，通过加密、访问控制等措施确保数据的完整性和机密性；在使用和传输数据时，卖方需确保数据使用符合收集时的声明，不得超出必要范围；跨境数据传输时，需符合法律规定的合规要求。卖方需确保数据的收集、存储、使用、传输和销毁等过程符合法律要求，防止数据泄露、滥用和侵犯个人隐私，遵守相关的法律法规、行业准则和道德规范，以保护数据主体的合法权益。‌
3）如需要数据共享时需取得买方的书面同意并确保各方在使用数据时符合合规要求；当数据不再需要时，卖方需采取适当的措施彻底销毁数据，防止其被恢复和滥用。
[bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc16330028][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc30381]11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后10日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后10日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.4如卖方未按合同专用条款1.5条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的10‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的20%或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的50‰。
11.6如卖方违反合同通用条款9.4条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
11.8如果卖方违反本合同的上述约定或其他约定（包括本合同及所有附件）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于买方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用
[bookmark: _Toc16330029][bookmark: _Toc1827][bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc9172]12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行交货、安装、调试、培训等主要义务的，或足以影响买方使用设备的行为的；
12.3.2卖方所交付的设备不符合本合同约定的质量要求或屡次验收不合格或达不到验收标准的；
12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
[bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc16330030][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc8620]13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
[bookmark: _Toc30389][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc16330031]14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
[bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc16330032][bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc12984]15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
[bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc16330033][bookmark: _Toc23906]16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
本合同及上述附件内容与固定资产设备项目偏差索赔细则有冲突的，以固定资产设备项目偏差索赔细则约定为准。
[bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc16330034][bookmark: _Toc31331][bookmark: _Toc17656]17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
[bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc17952][bookmark: _Toc29136][bookmark: _Toc16330035]17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。
18 签署事项
本合同或协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
    
    若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方签署完毕。


甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：                 
                                


乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：   


附件一：设备清单明细表【作为附件另附】
	设备价格
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价   
 （万元）
	总价    （万元）
	备注

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计（万元）
	

	费用
	工具费
	
	

	
	备品备件费
	
	

	
	包装费
	
	

	
	安装调试费
	
	

	
	人员签证费
	
	

	
	过境机票
	
	

	
	工程机械租赁费
	
	

	
	税费
	
	

	
	小计（万元）
	

	合计（万元）
	





甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）： 



乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）： 
























附件二  固定资产设备项目偏差索赔细则
为规范固定资产项目实施过程中，因卖方原因导致设备各项重要技术指标、项目进度出现偏差，造成项目延期交付或无法通过验收等情况，经协商一致，就索赔扣款事宜订立本细则，双方共同遵守。
一、固定资产投资项目偏差及索赔细则
（一）非标设备、产线等生产类固定资产投资项目
1、产能节拍偏差
1.1基准值：
产能节拍是指特定时间段内，生产线或生产工序必须完成一个单位产品所需要的时间间隔，以合同/技术协议内的节拍时间（秒/件）为准。
1.2节拍偏差率核算公式：
节拍偏差率=（实际节拍-约定节拍）÷约定节拍×100%
1.3扣款规则：
节拍偏差率≤3%：视为允许偏差，不扣款；
节拍偏差率3%＜偏差率≤10%：偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；
节拍偏差率10%＜偏差率≤30%：属重大偏差，偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；买方有权全部或部分不予验收付款，买方视情况选择解除合同或继续执行合同；
节拍偏差率＞30%：属根本违约，买方有权不予验收、不予付款，并有权单方解除合同。
当项目涉及多个产品需进行节拍验收时，参照双方在合同内约定的各个产品节拍偏离扣款基数；如无明确约定，按扣款比例=(节拍超差产品数量/需验收节拍产品数量)*100%进行折算。
2、自动化率偏差
2.1基准值：
自动化率是指设备在完成其预定功能时不需要人工干预的程度，以合同/技术协议约定的自动化率为准，按Q/ZZ 30096《产线自动化率核算规范》内规定的计算方法进行核算。
2.2自动化率偏差核算公式：
自动化率偏差=约定自动化率-实际达成自动化率
2.3扣款规则：
自动化率偏差率＜【5】%：视为允许偏差，不扣款；
【5】%≤自动化率偏差率＜【15】%：偏差每高1%，扣减对应合同价款的0.5%；
自动化率偏差率≥【15】%：视为重大偏差，买方有权选择以下任一种扣款方式：①按照额外增加的人工及设备使用年限核算扣款，人工成本按买方实际支出执行扣款，扣款不高于合同总价款的30%；②买方有权全部或部分不予验收付款，并单方解除合同。
3、功能及性能偏差
3.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心产能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分关键指标不达标但经买方认定不影响产品、产线使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
3.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
4、交付期偏差
4.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程周期超出合同约定的时间。
4.2扣款规则：到货或安装调试每迟1个工作日，扣减设备合同价款的1%作为违约金，如违约金超过合同总价款的20%或因卖方原因设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，返还买方已支付的设备款（如有），并赔偿由此给买方造成的一切损失。
（二）研发、检测类固定资产投资项目
1、功能及性能偏差
1.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心功能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分次要指标不达标但经买方认定不影响使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
1.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
2、交付期偏差
2.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程，因卖方自身原因造成周期超出合同约定的时间。
2.2扣款规则：交付期每迟1个工作日，扣减设备合同价款的0.5%，如扣款额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
2.3针对研发、检测类试验设备特殊卖方（技术垄断、进口）的超期情况，第一次卖方需提前两个月提出书面延期申请并附最新交货期，经买方研判后出具考核结论；第二次超期时，买方按上述扣款规则进行考核。
二、考核与执行流程
1、卖方同意，在买方就索赔扣款及违约金通知卖方后，买方有权直接从项目尾款、履约保证金或质保金中优先抵扣相应款项。若抵扣后仍不足以覆盖索赔扣款及违约金金额，卖方应就剩余部分另行向买方支付。
2、针对同一问题同时触发的多项索赔，不重复扣款，按照索赔金额较高的标准执行，但不同阶段重复发生的不在此限。所有索赔金额不超过合同总金额的30%。
三、附则
本细则作为主合同有效组成部分，与合同、技术协议具有同等法律效力；如本细则内容与合同、技术协议约定有冲突的，以本细则为准。






附件三 技术协议书
作为附件另附
[bookmark: _Toc29691]                     
廉洁诚信协议
甲方：
乙方：
乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。
1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。
2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。
3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪委监察部门备案）。
4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。
5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：
a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；
b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；
c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；
d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；
e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；
f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；
g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。
6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。
7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪委监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。
8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪委监察部门检举并提供证据。
9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。
10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。
11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。
12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。
本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。
13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。
14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：


法定代表/授权代表	法定代表/授权代表


日 期:	日 期:
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第六部分 投标文件附件


说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc212369550]附件1 投标函
致：中国重汽集团国际有限公司：
根据贵方             招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份、副本四份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日







附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就               （招标编号   ）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表
	企业名称
	
	联系人
	

	企业地址
	
	联系人电话
	

	企业性质
	
	注册时间
	

	企业法人代表
	
	企业资质
	

	品牌区分
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	







表 2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件4 保密承诺函

项目名称：               
中国重汽集团国际有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件5技术规格偏离表
项目名称：                                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
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附件6  2023年1月1日至今同类项目业绩一览表
项目名称：                                                                         
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2023年1月1日至今所有业绩合同汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同汇总，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称:             
中国重汽集团国际有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：                                                                       
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	       项目
	1套
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
3.需写明含税价、不含税价格、税率。
4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件9 设备分项报价表

	设备价格
	序号
	设备名称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	
	1
	整车检测线
	
	
	
	
	
	

	
	2
	四轮定位
	
	
	
	
	
	

	
	3
	淋雨间
	
	
	
	
	
	

	
	4
	气动打刻机
	
	
	
	
	
	

	
	5
	安规检测设备
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计（万元）
	

	费用
	工具费
	
	

	
	备品备件费
	
	

	
	包装费
	
	

	
	安装调试费
	人×   元/人×   天=   万元
	

	
	税费
	万元
	13%

	
	小计（万元）
	

	合计（万元）
	





附件10 商务条款偏离表（本标的付款方式及比例不允许偏离）

	    
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


37
附件11 投标人承诺

项目名称：                
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
65

附件12 服务承诺函

项目名称：               
中国重汽集团国际有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务/开标一览表文件

（1正本/4副本）


项目名称： 
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：
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附件14评分标准
	评标因素
	总分
	评审内容
	最高
得分
	评分标准

	技术因素
	80
	技术方案
	10
	投标人的装备制造能力、生产设备、加工工艺先进、完善程度，视情况得0-10

	
	
	
	40
	产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势，节能环保，视情况得0-40

	
	
	
	10
	易于维修、操作方便，产品附件配置齐全，质量可靠，设备在使用期内的维护费用，视情况得0-10

	
	
	
	10
	安装、调试方案合理、完善、切实可行，安全、工期、质量保证措施合理可行能确保安全，安装、调试人员的配备、技术经验、技术水平等，视情况得0-10

	
	
	质量保障
	6
	具有良好的质量管理体系和完备的检测体系，保证设备造质量符合要求（提供相应证明材料）。根据提供的资料从优到劣进行综合评审排序，自主赋分。

	
	
	项目组织实施及计划控制
	4
	项目人员配备情况，有详细可行的实施计划能保证项目进度，有风险管理。根据从优到劣进行综合评审排序，自主赋分。

	
	20
	售后服务
	10
	根据投标文件中提供的售后服务方案、保证措施等的响应情况综合评审，依次赋分。

	
	
	业绩
	10
	最近连续三年有国内或国外知名品牌商用车或乘用车相关经历和经验，提供3份及以上投标同类产品开发合同证明材料（包含1例海外项目），得10分；提供3份及以上（不含海外项目）得7分；提供2份得5分；提供1份证明材料的，得2分；无证明材料的，不得分。

	二
	商务标

	评标基准价： 
1、评标基准价为本轮次所有合理有效的最终投标报价的最低价。
2、有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。
注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。

	三
	综合得分

	综合得分=技术分×40%＋商务标得分×60%


注：
[bookmark: _GoBack]1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。
2、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分80分（含）以上的投标人入围。
3、技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。
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附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

[image: descript]
[image: descript]

注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2、配套能力中供货类别为：直管单位非生产招标/工艺设备/产线建设



附件16 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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