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[bookmark: _Toc47976588]济南轻卡制造公司光伏发电系统目增加“四可”装置项目
项目名称及项目编号
项目名称：中国重汽集团济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
项目编号：ZBGL2026090120
[bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
1. 招标内容：光伏发电系统增加“四可”装置
招标形式：公开招标
[bookmark: _Toc47976590]投标人资格要求：
1. [bookmark: _Toc47976591]投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于200万人民币（或等值其他货币）；公司成立  3  年以上（以营业执照成立日期到开标当日满 3 年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力，且满足技术、质量、资金等要求；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
4. 拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；
5. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
6. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
7. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的声明；
8. 公司经营范围满足招标项目需求；
9. 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；
10. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
11. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
12. 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
13. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
14. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
15. 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
16. 本次招标项目不接受联合体投标；
17. 法律、行政法规规定的其他条件；
报名及招标文件的获取
中国重汽官网+重汽e采通
[bookmark: _Toc47976592]投标文件的递交
1、报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件16）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件17）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时查阅审核状态并及时补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。
请投标人自行确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
已注册的投标人注意去重汽e采通平台检查更新近三年的经营概况，财务信息更新到近三年，且不许有空余，若因此造成应标不成功，后果由投标人自行承担。（更新路径：重汽e采通-供应商中心-供应商变更-供应商财务数据变更管理-右上角：发起变更；详见SRM系统供应商用户近三年财务数据更新附件17）
2、应标截止时间：2026年10月7日17时00分00秒
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
3、投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
纸质版投标文件的份数要求为正本一份，副本二份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。
如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。
如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。
邮寄地址：山东省济南市章丘区潘王路东园区十一号路北，济南轻卡制造公司
联系人及联系方式：贺西忠/15153153519
纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。
4、投标文件递交截止时间：2026年10月7日17:00:00（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。
开标时间和地点
开标时间：2026年10月9日14:00:00。
开标地点：山东省济南市章丘区潘王路东园区十一号路北，济南轻卡制造公司/网络
[bookmark: _Toc47976593]招标公告发布媒介
中国重汽官网+中国重汽e采通等公开媒体公布
[bookmark: _Toc47976594]联系方式
招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 
招标人地址：山东省济南市章丘区潘王路东园区十一号路北，济南轻卡制造公司
商务联系人：贺西忠
电话：15153153519
邮箱：hexizhong@sinotruk.com
技术联系人：胡安业
电话：15564167576


第一部分  投标人须知
1. [bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
2. 项目编号：ZBGL2026090120
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：光伏发电系统增加“四可”装置。
5. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
6. 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额
招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司
[bookmark: _Toc47976598]商务联系人：贺西忠
电话：15153153519
邮箱：hexizhong@sinotruk.com
技术联系人：胡安业
电话：15564167576
合格的投标人。
18. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
19. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于200万人民币（或等值其他货币）。
20. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
21. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
22. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
23. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
24. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
25. 公司经营范围满足招标项目需求；
26. 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；
27. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
28. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
29. 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
30. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
31. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
32. 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
33. 本次招标项目不接受联合体投标；
34. 法律、行政法规规定的其他条件；
35. 投标人是招标货物的制造商或制造商授权的经销商；一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年9月15日
2. 招标文件领取方式：线上
地点：中国重汽e采通平台
领取截止时间：2026年10月7日
3. 答疑时间：2026年10月7日9：00前
4. 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5. 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年10月6日17:00:00前：
6. 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7. 报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名
8. 应标截止时间2026年10月7日17:00:00前
投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
1. 资质文件：
(1) 法定代表人身份证明；
(2) 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
(3) 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
(4) 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
(5) 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
(6) 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
(7) 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
(8) 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
(9) 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
(10) 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
(11) 投标保证金银行转账凭证；（应标时可不提供）
(12) 招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2. 技术标：
(1) 技术配置对比表。
(2) 投标设备配置明细表；
(3) 技术规格偏离表；
(4) 技术性能、参数的描述； 
(5) 备品备件工具材料明细表； 
3. 商务标：
(1) 开标一览表
(2) 投标函（格式见附件）;
(3) 商务条款偏离表；
(4) 投标货物分项报价表；
(5) 备配件目录价格及折扣报价表
（2） 投标文件的投递
1. 投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标；若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
纸质版投标文件的份数要求为正本一份，副本四份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息;共计三个包封。”
如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。
如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。
2.邮寄地址：济南市章丘区潘王路11号中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司
3.联系人及联系方式：贺西忠/15153153519
4.投标文件递交截止时间：2026年10月7日17:00:00
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
(1) 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
(2) 投标保证金的金额：人民币 5000 元
(3) 开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司济南分行
银行帐号：237744219844
开户行联号：104451039687
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(4)保证金缴纳截止时间：2026年10月7日9：00前（同投标文件递交截止时间）
2. 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
3. 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
4. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期个工作日内原路返还（无息）。
5. 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
开评标
（1） 开标时间：2026年10月9日14:00:00（暂定，以实际通知为准）
（2） 开标地点：济南市章丘区潘王路11号中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司
（3） 开标方式：
· 现场招标：原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
· 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
（4） 评标
1. 评标方法
· 合理最低价中标
本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2.评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；供应商需在系统上完成财务数据的填写，如因未在系统上提供财务数据，导致应标不通过，所造成的后果由供应商自行承担。
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标
本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；
(5)投标人串通投标；
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
(9)有效投标不足三家；
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
交货及付款
1. 交货期：
1.1.自合同签订之日起，10个日历日之内交货至供货地点。
1.2.接续15个日历日之内安装调试完毕。
2. 交货地点：济南市章丘区潘王路11号济南轻卡制造公司
3. 交货方式：交钥匙方式
4. 付款方式：
半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；
5.付款节点：
3:6:1 ：
A.设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款90%的收据并提供合同价款100%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；
B.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。质保期届满后支付。
质保金
本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司。



[bookmark: _Toc10507]技术规格及技术要求
第一章  采购货物概况
第一章  采购货物概况
[bookmark: _Toc326840032]第一节  使用环境
一、项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
二、建设地点：济南轻卡制造公司
三、使用地点：济南轻卡制造公司轻卡公司。
四、工作制度：全年工作 300 天、年时基数 5000 小时
五、使用地点区域自然环境：
1、 海拨高度：4000m以下
2、 环境温度：室外极端最低温度-20℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃。
3、 相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。
4、 大气压强：80kPa～110kPa。
六、能源环境：
1、 电力：中国制式，三相五线制供电，供电电压380V±10%/220V±10%，供电频率50Hz±0.5Hz。
2、 水：市政自来水0.25MPa(0.15-0.35MPa)，。
3、 非采暖季：动力站房供高温热水，供回水温度80℃/60℃。
4、 压缩空气：厂区空压机自产压缩空气，0.55～0.7 Mpa。

[bookmark: _Toc326840033]第二节  采购货物概况
一、货物名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目

采购货物主要构成一览表

	[bookmark: _Hlk219988597]序号
	设备名称
	主要组成部分
	单位
	数量
	备注

	1
	四可装置
	路由器
	套
		1
	

	
	
	纵向加密装置
	
	
	

	
	
	群调群控装置
	
	
	

	
	
	交换机
	
	
	

	
	
	通讯机柜
	
	
	

	
	
	显示屏（65英寸）
	
	
	



备注：
1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
2. 本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
3. 采购货物特别说明：招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
二、采购货物特别说明
[bookmark: _Toc169605880][bookmark: _Toc169605881]招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第二章技术要求
一、特别提示
    1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
    2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
    5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8.投标人预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。
9.投标人应提供设备的第三方检定校准报告，检定费用含在报价中。
[bookmark: _Hlk219988788]10.程序权限要求：
10.1供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。
10.2供方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。
11.接口协议要求 
11.1 供方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS 等常见接口，以及设备特有的专用接口。 
11.2 供方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。 
11.3 供方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。 
11.4 设备使用周期内，供方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。
三、技术要求
[bookmark: _Hlk219989000]1.工期要求：供方必须满足需方对工期的要求，自合同签定生效之日起，10个日历日之内交货至供货地点，接续15个日历日之内安装调试完毕。
2.“四可”装置功能要求：
数据采集与上传‌：通过RS-485、LoRa等方式采集逆变器、电表等设备数据，经协议转换后，用4G/5G或专网上传至调度主站，实现“可观、可测”。
‌指令执行与调节‌：接收调度下发的AGC/AVC指令，分解后调节逆变器有功/无功出力，实现“可控、可调”。
‌安全防护‌：内置纵向加密模块，和调度主站建立加密隧道，满足电力监控系统安全要求。
‌本地自治‌：断网时按预设策略维持电站稳定运行，不依赖云端。
显示屏：显示光伏发电系统运行情况。‌‌
3.主要设备功能参数：
3.1路由器：应支持宽电压 DC9~36V 供电；应支持串口、以太网设备接入，实现数据透明传输与路由；应支持静态 IP、DHCP、L2TP、PPTP、PPPOE、2.5G/3G/4G/5G 等多种 WAN 接入方式；应支持 VPN 客户端与服务端（PPTP、L2TP、IPSEC，VPN 版本提供），应具备 WEB、CLI 本地及远程配置维护手段，应支持 SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD、HTTPS 远程管理、本地 / 远程在线升级、配置文件导入导出、NTP 及内置 RTC 时钟、DDNS、MAC 地址克隆、多种上下线触发模式。
3.2纵向加密装置：具备 2 个 RJ45 网口、1 路 RS232 终端接口、1 路 USB 接口，单 DC24V 电源输入，具备高 MTBF 可靠性指标；可在‑10℃～55℃、5‑95% RH（非冷凝）、70kPa‑106kPa 环境稳定运行，支持最大并发加密隧道 128 条，加密隧道建立、数据包转发延迟、吞吐及丢包率满足本项目安全网关性能要求。
3.3群调群控装置：
（1）功能要求
▲1）实时运行信息采集转发功能
应具备分布式电源实时运行信息采集功能，支持通过104协议与站控层设备采集实时运行数据，包括站内并网运行信息、装置下辖逆变器、无功补偿设备等站内设备，可接入四遥功能等。
应支持设置运行数据的周期性上送、数据变化上送及总召等方式。满足DL/T634 5104-2009远动设备及系统第5-104部分中的:遥信、遥测支持变化上送，数据支持主站总召或及循环上送，循环周期可设置。
应支持数据远传功能、多主站通信采集转发功能。
▲2）远方控制功能
采集控制装置应支持主站遥控远方控制，如遥控AGC功能投入退出、逆变器群控启停控制等，具备远方控制操作全过程的日志记录功能。
采集控制装置应支持主站遥调远方控制，支持调度功率调节指令自动分解至各分布式电源(逆变器/变流器)。具备远方调控操作全过程的日志记录功能。
▲3）参数配置功能
支持系统参数配置、通讯参数配置等功能。
▲4）SOE事件记录功能，支持SOE事件记录功能。
（2）电磁兼容要求
▲1）静电放电抗扰度要求
需满足以下标准检验要求:GB/T 15153.1-2024远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容性；GB/T 17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验。
▲2）浪涌(冲击)抗扰度
需满足以下标准检验要求:GB/T 15153.1-2024远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容性；GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验。
（3）技术参数要求
1）应采用国产高性能3核微处理器，主频≥1.2GHz；
▲2）通信接口：以太网口≥2路，RS485≥8路；
▲3）AGC调节性能指标：系统指令响应时间毫秒级、控制周期秒级或分钟级可调整、对主站的有功控制指令执行时间不超过30秒；有功功率控制功能年可用率大于等于99.9%；
▲4）AVC调节性能指标：系统指令响应时间毫秒级；控制周期秒级或分钟级可调整；对主站电压指令执行时间不超过30秒，无功指令响应时间不超过一分钟；无功电压控制功能年可用率大于等于99.9%；
6）历史数据存储功能。对有功功率控制关键数据（如控制对象的有功功率实测值和设定值、有功可调上/下限、有功功率控制功能投/退状态、远方/就地方式等）进行历史存储，数据存储时间间隔小于1分钟，数据存储时间长度大于等于1年；
7）通过 IRIG-B同步，对时精度≤1 ms；
8）没有外部时钟源校正时，24小时守时误差应不超过 1s；
9）整机功耗：≤50W;
▲10）设备额定电压为 DC12V，当电源电压在80%U~120%U变化时，装置应可靠工作。
3.4交换机：设备应配置不少于 5 路百兆以太网电口；整机外形尺寸为 102mm×33mm×78mm，允许 ±2mm 工程公差；采用 35mm 标准 DIN 卡轨式导轨安装；外壳为高强度铝合金壳体，整机防护等级 IP40；设备通电工作温度‑40℃～+75℃，非通电存储温度‑40℃～+85℃，可在相对湿度 5%～95% RH（无凝露）环境条件下正常工作与存放。
   主要指标（注：“▲”号项为设备重要指标，投标人提供的四可边缘网关或分布式电源采集控制装置或采集终端等设备需实质性满足并提供CMA/CNAS检测机构出具的检测报告。）


[bookmark: _Hlk219989623]4其它要求
本项目为交钥匙工程，投标方应充分考虑现场情况，做好策划、施工。

第三章供货范围及供货方式

[bookmark: _Toc169605882]第一节  供货范围
1、 供货范围
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	四可装置
	非标
	套
	1
	


（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
1.对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
2.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
无
三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
1.在合同签订后，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3.在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供3套，其中2套为电子版光盘或U盘；每份技术文件应装有目录清单。
8.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
四、供货范围特别提示
[bookmark: _Toc169605883]如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：
济南轻卡制造公司
三、供货时间
1.自合同签定生效之日起，10个日历日之内交货至供货地点。
2.接续15个日历日之内安装调试完毕。
3.接续90个日历日之内完成终验收。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。



[bookmark: _Toc169605884]第四章质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。给招标方造成的直接经济损失由投标方承担。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
二、技术及培训服务
1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于2个日历日。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
3.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。
4.负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
5.应按要求免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。
6.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。
三、安装调试及验收服务
1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因投标方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。
2.若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。
3.买方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，投标方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。
4.在投标方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
5.投标方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。
2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 24 小时内提供免费技术支持（不限于电话、远程 、邮件、视频等方式）；在质保期之外，应在接到通知后 48 小时内提供免费技术支持（不限于电话、远程 、邮件、视频等方式）。
3.投标方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
五、其它服务
1.若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。


[bookmark: _Toc465187646]第五章  终验收
一、验收依据和验收标准
1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.进口货物的检验，投标方需要按照下述要求进行：
2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。
2.3 进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。
三、验收基本条件
[bookmark: _Toc465187647]买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1.外观检查及供货清单确认：投标方提供的设备内容及数量应满足标书中的要求，文档资料应满足标书中的要求；设备应是全新的、完好的、无破损、无裂纹等；。
2.设备运行时，货物应连续运行30天，每天连续10小时或单次连续运24小时。
3. 出现下列问题之一，视作验收失败：
3.1 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；
3.2 一般性故障超过2次；
3.3 所有出现的维修调整，每次时间均超过90分钟；所有维修调整时间的总和超过总运行时间的5%；
3.4 更换的零部件货值超过总货值的1%。
4.累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定。
5．系统完整性验收
a）对照技术要求中的供货范围，对提交的设备进行确认需提供完整的项目资料。甲方对所提交的工程文件、文档资料进行确认。
b）乙方提供完整的验收测试服务。



第3部分　 [bookmark: _Toc47976609][bookmark: _Toc20595]合同主要条款
详情见附件1《设备采购合同》（模板）
1. [bookmark: _Toc47976610]标的、数量、交货期
[bookmark: _Toc47976611]交货地点
[bookmark: _Toc47976612]价款及付款方式
[bookmark: _Toc47976613]质量要求、保修期及售后服务
[bookmark: _Toc47976614]安装、调试及验收要求
违约责任
争议解决方式






第4部分　 [bookmark: _Toc5925]投标文件附件
说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

详情见附件2《投标文件附件》
[bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc212369550][bookmark: _Toc25811]附件1投标函
致：中国重汽集团济南商用车有限公司：
根据贵方济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目招标公告，投标公司，法人代表人为，正式授权提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
邮编：
电话：传真：
投标人代表姓名：职务：
开户银行：
银行帐号：
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：年月日



附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：性别：年龄：
单位：部门：职务：
法定代表人签字或盖章
被授权人签字
被授权人电话：
投标人名称（公章）
年月日
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附件3：投标人基本情况及资产情况汇总表
表1投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、实验、生产设备
	　

	近年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	










表2资产情况汇总表

	公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日

4

5

附件4保密承诺函

项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
中国重汽集团济南商用车有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。














投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日

6
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附件5技术规格偏离表
项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）


8

21

附件6：设备质量承诺函

项目名称: 济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
中国重汽集团济南商用车有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：



















投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日
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附件7：开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
	报价单

	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	单价（元 不含税）
	数量
	合计（元 不含税）
	备注

	1
	四可装置
	非标
	/
	
	1
	
	

	小计
	[bookmark: _GoBack]0
	

	其他费用

	序号
	项目
	单价（元 不含税
	数量
	合计（元 不含税）
	备注

	1
	现场安装，三方网关转发并调试
	
	1
	
	

	小计
	0
	

	不含税总计
	0.00 
	

	税费（税率13%）
	0
	

	含税总计
	0
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
3.需写明含税价、不含税价格、税率。
4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日


附件10商务条款偏离表

	济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：授权代表签字：日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


37
附件11 投标人承诺

项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
18

附件12服务承诺函

项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
中国重汽集团济南商用车有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：


















投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日



附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（1正本/0副本）


项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：授权代表签字：日期：

附件14技术要求承诺书
项目名称：济南轻卡制造公司光伏发电系统增加“四可”装置项目
中国重汽集团济南商用车有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
我司提供的产品完全相应并满足本次项目招标文件的技术要求。
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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