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[bookmark: _Toc48210110]第一章   招标公告
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司针对行车、地轨车维修及行车搬迁委外服务项目，以公开招标的方式组织招标。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的投标人参加投标。
1、项目名称及项目编号
项目名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司行车、地轨车维修及行车搬迁委外服务项目
2、 招标内容
	序号
	维修货物名称
	数量
	委外维修方式
	具体要求

	1
	起重设备
	88台
	全天候响应方式
	详见招标文件及技术文件

	2
	地轨车
	34台
	
	


本次招标为行车、地轨车维修及行车搬迁委外服务项目，包括：
（1）、2人驻厂维修费、移动举升平台使用费用、税费、单价小于500元备品备件（更）换备品、备件应填写单价，不在500元以上明细中备品备件默认为500元以下备品备件）、指导培训等年度费用；
（2）、500元以上各型号行车与地轨车备品备件的详细分解明细（据实结算，预估年度费用，且不应超出年度预估费用，超出部分由乙方承担）；
（3）、行车搬迁服务：根据甲方生产调整需求，对厂区内指定行车进行拆卸、移位、安装、调试等全流程作业（根据按台/次综合单价报价，需在报价表中明确，据实结算，年度费用封顶10万元）；
（4）、备件的详细分解明细中如与甲方集团统一招标结果中型号相同行车、地轨车配件，执行甲方集团统一招标价格。
日常维修服务、定期检查服务，具体内容见招标文件及技术文件。
所有投标均以人民币报价：元（含税，税率13%）。
3、 投标人资格要求
3.1 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于1000万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），具有的起重机维修与安装（含搬迁）资质、安装资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
3.2 拟乙方应提供营业执照副本扫描件（需盖章）；
3.3 拟乙方应提供法定代表人资格证明文件；
3.4 拟乙方不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
3.5 拟乙方有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
3.6拟乙方须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
3.7 拟乙方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
4、报名及招标文件的获取
4.1 报名时间： 2026 年 10月 20日前（节假日除外）。
4.2 报名方式：
拟投标人可采取以下方式并填写《投标人报名表》（附件格式十二）进行报名
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见招标文件中投标人须知前附表第12项。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、 联系方式
招 标 单位：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
技术事宜联系人：侯  波   联系电话：15864774483 
商务事宜联系人：谷  盟   联系电话：15069834446
投标邮箱：wangzekai@sinotruk.com（请备注投标单位及项目名称，否则视为投标无效）
地    址： 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号 
[bookmark: _Toc48210111][bookmark: _Toc42331251]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc48210112][bookmark: _Toc42331252]投标人须知前附表
本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：中国重汽集团泰安五岳公司行车与地轨车委外维修服务项目

	2
	招标单位名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
项目地址：泰安五岳公司厂区 
联系人：谷  盟   15069834446
侯  波   15864774483

	3
	3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满 3年（以营业执照成立日期到2025年9月30日满 3年为准），注册资本金不低于1000万元，具有相应的特种设备制造、维修或售后资质（含搬迁资质、供货及安装能力）。
3.2 投标人所投设备配件属特种设备生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有特种设备生产许可证或强制性认证证书；
3.3 公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；
3.4 法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
3.5投标文件递交截止时间：2026年10月20日前

	招标文件的答疑、澄清和修改

	4
	提交疑问时间：  2026 年 10月18日17时00分前；
提交疑问方式：将答疑问题发邮件至wangzekai@sinotruk.com并电话通知招标人。
注：如果投标人对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。

	5
	领取答疑、澄清和修改文件时间：开标前 3 天；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱。

	投标文件

	6
	“投标文件组成”详见“投标人须知”第8条。

	7
	投标文件份数：
技术文件、商务报价文件一式五份，其中正本一份和副本四份；USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及EXCEL格式各一份）；招标人留存
单独密封的开标一览表一式两份。

	8
	投标文件密封和标记：
投标人应将投标文件的正本和所有副本、及开标一览表分别密封后再密封在一个包封内，并在封面明显处注明以下内容：
1) 项目编号、项目名称
2)招标文件正本和副本、电子版或开标一览表
3) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真
4）每一密封件在封口处注明“于    年  月   日  时  分之前不准启封”字样。
注：未按以上要求密封和标记的按无效投标处理。

	9
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

	投标保证金及投标有效期

	10
	1、 投标保证金的形式：银行转账
2、投标保证金的金额：人民币  10000  元
3、投标保证金需在2026年10月18日16点前以银行转账形式交公司财务部，并备注泰安五岳公司行车与地轨车委外维修服务项目，逾期缴纳的投标方将无法参与招投标。
公司名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
开户行：交通银行泰安分行
账号：379006111018000061904  
行号：301463000018
注：无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标方提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，并取消该投标人的中标资格，该投标人2年内不得参与招标方类似产品的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标方最迟在确定中标方后1个付款周期内无息退还投标保证金本金。

	11
	投标有效期：自开标之日起90日历天

	投标文件的递交

	12
	投标文件递交时间：2026年10月20日上午9:00（北京时间，暂定，以电话通知为准）；                  

	
	投标文件递交地点： 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司301会议室

	开标

	13
	[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年10月21日9:30:00。
开标地点：山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号泰安五岳公司301会议室（暂定）。

	14
	开标资格审查资料：
开标时将核验投标人的以下资格证件原件或公证件：
①营业执照副本；
②法定代表人证书或法定代表人授权委托书；
③法人或授权代表身份证；
④特种设备（起重机械）维修资质证书；
⑤信用中国截图（加盖公章）。
注：资格审查未通过，视为无效投标。

	评标

	15
	评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关制造、设备、财务、采购方面专家和招标人代表等五人或以上单数组成。

	16
	评标方法：综合评审法。具体详见第三章评审方法。
招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序，最终确定推荐中标人。

	授  予  合  同

	17
	在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。

	其他

	18
	交货期：自接到中标通知之日起，派2名持高空作业证及电工证员工进驻我公司，且提供移动举升平台（产权归乙方所有）并具备随时响应行车搬迁任务的能力
（投标人可在不偏离商务条款的前提下竞报）

	19
	质保期：自设备维修、调试最终经甲方验收合格，签署验收单之日起执行国家配件标准机械件质保期1年，电器件质保期半年。                     
（投标人可在不偏离商务条款的前提下竟报）

	20
	1、合同价款的结算方式：半年期银行承兑汇票 
2、设备维修完毕，经维修、调试最终经甲方验收合格后，甲方出具验收单，乙方提供含税13％的全额增值税专用发票，发票挂账后三个月付款。中标单位的投标保证金转换为合同履约保证金，无质量问题质保金壹年后无息退还。质保期为自设备验收文件最终签署之日起执行机械件质保期1年，电器件质保期半年。

	21
	1、投标报价总价包括：本次报价为行车、地轨车维修及行车搬迁委外服务项目，        （1）、2人驻厂维修费、移动举升平台使用费用、税费、单价小于500元备品备件（更换备品、备件应填写单价，不在500元以上明细中备品备件默认为500元以下备品备件）、指导培训等年度费用；
（2）、500元以上各型号行车与地轨车备品备件的详细分解明细（据实结算，预估年度费用，且不应超出年度预估费用，超出部分由乙方承担）；
（3）、行车搬迁服务费用（据实结算，根据按台/次综合单价报价，预估年度费用，且不超过10万元，需在报价表中明确）；
（4）、备件的详细分解明细中如与甲方集团统一招标结果中型号相同行车配件，执行甲方集团统一招标价格。
2、招标文件中以及技术要求中与本附表不一致的，以本附表约定要求为准。



总  则
[bookmark: _Toc42331253][bookmark: _Toc48210113]一、说明
[bookmark: _Toc346372877][bookmark: _Toc346306730][bookmark: _Toc352332851]1.  招标单位
详见投标人须知前附表第2项。
[bookmark: _Toc352332852][bookmark: _Toc346306731][bookmark: _Toc346372878]2.  招标代理机构
[bookmark: _Toc346306732][bookmark: _Toc352332853][bookmark: _Toc346372879]无。
3.  合格的投标人
详见投标人须知前附表第3项。
[bookmark: _Toc352332854][bookmark: _Toc346372880][bookmark: _Toc346306733]4.  投标费用
无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。
[bookmark: _Toc48210114][bookmark: _Toc42331254]二、招标文件
[bookmark: _Toc352332856][bookmark: _Toc346372882][bookmark: _Toc346306735]5.  招标文件组成
本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。
[bookmark: _Toc346306736][bookmark: _Toc352332857][bookmark: _Toc346372883]6.  招标文件答疑
投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第4项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第5项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。
[bookmark: _Toc346372884][bookmark: _Toc346306737][bookmark: _Toc352332858]7.  招标文件澄清和修改
7.1  招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已收到招标文件的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
7.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。
7.3  投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。
[bookmark: _Toc42331255][bookmark: _Toc48210115]三、投标文件编写
[bookmark: _Toc92678113][bookmark: _Toc212369512]8、投标报价语言及计量单位
8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
8.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc212369513][bookmark: _Toc92678114]9、投标文件组成
投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：
[bookmark: _Toc212369516]9.1 资格证明文件包括：（与招标公告第3条内容一致）
（1）营业执照副本；
（2）法定代表人身份证或授权代理人身份证；
（3）法定代表人授权委托书；	
（4）投标人基本情况表；
（5）质量体系认证证书；
（6）有效期内的特种设备（起重机械）维修资质证书；
（7）产品的检测、检验报告复印件（权威部门出具）；
（8）近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料；
（9）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；
（10）招标文件要求的其它必要资格文件；
（11）投标人认为对其投标有利的其他资料。
[bookmark: _Toc212369514]9.2商务部分：
（1）投标函；
（2）开标一览表；
（3）投标分项报价表；
（4）技术规格偏离表；
（5）商务条款偏离表；
（6）经营业绩一览表；
（7）服务承诺函；
（8）设备质量承诺函；
（9）对本项目招标文件及“合同条款”的认同及优惠条件说明；
（10）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明；
（11）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
[bookmark: _Toc212369515]9.3技术部分：（顺序与评分办法一致）
为提高评标效率，请投标人按照技术部分所列的资料清单内容及顺序编制技术部分投标文件，如投标人未按照以下内容及顺序编制招标文件技术部分，可能会影响技术部分得分，请各投标单位务必注意。
（1）各项维保服务项目：证明其维保及制造保障能力证明材料；能够提供最佳服务配置方案，方案完善且可行，符合本次委外维修服务任务实际情况的说明及证明材料,能提供证明其维保及制造保障能力证明材料。
（2）服务方案、产品质量及保证措施：产品质量、性能稳定可靠，品牌市场认可度较高，使用寿命长且有完善的生产保证措施及质量保证体系等方面的说明及证明材料，相关特种设备作业资质、遵守招标方的有关管理制度及现场的清洁、清理工作等方面的说明及证明材料，响应维修时间基本要求。应提供详细的维修计划，有详细的确保满足维修基本要求或能在保证质量的前提下提前维修完毕措施的说明及证明材料。
（3）类似业绩注册资本金及近三年营收情况、履约能力等：满足资格要求，提供成功业绩（以提供验收报告及服务单位合同原件为准），近三年营收情况等内容，根据财务报表情况说明及证明材料；
（4）行车关键零部件明细表（格式由投标人自定）；
（5）行车维修、安装、验收标准及维修方案；
（6）投标单位针对本次项目提出合理化建议；
（7）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；
（8）投标人需提交的其它资料。
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。
[bookmark: _Toc212369518]10、投标内容填写说明
10.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。
10.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
[bookmark: _Toc212369519]11、投标报价
11.1投标报价总价包括：本次报价为行车、地轨车维修服务及行车搬迁委外服务项目，包括：
（1）、2人驻厂维修费、移动举升平台使用费用、税费、单价小于500元备品备件（更换备品、备件应填写单价，不在500元以上明细中备品备件默认为500元以下备品备件）、指导培训等年度费用；
（2）、500元以上各型号行车、地轨车备品备件的详细分解明细（据实结算，预估年度费用，且不应超出年度预估费用，超出部分由乙方承担）；
（3）、行车搬迁服务费，搬迁服务费按台/次综合报价（据实结算，年度费用为10万元，且不应超出年度预估费用）；
（4）、备件的详细分解明细中如与甲方集团统一招标结果中型号相同行车配件，执行甲方集团统一招标价格。
本项目税率13%。
[bookmark: _Toc346372891][bookmark: _Toc352332865][bookmark: _Toc346306744]11.2 投标人要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。
11.3 对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。
11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。
11.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。
11.6 单独密封的“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。
11.7 投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。
11.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。
11.9 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。
11.10 最低报价不作为中标的保证。
12.  投标文件签署
12.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。否则，其投标文件按无效投标处理。
12.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。
[bookmark: _Toc352332866][bookmark: _Toc346306745][bookmark: _Toc346372892]13.  投标文件密封和标记
13.1投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第7项，投标人应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。
13.2投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第8项。
[bookmark: _Toc352332862][bookmark: _Toc346372888][bookmark: _Toc346306741][bookmark: _Toc346372893][bookmark: _Toc352332867][bookmark: _Toc346306746]14.  投标文件装订
详见投标人须知前附表第9项。
15.  投标保证金
15.1投标人应按前附表第10项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。
15.2如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：
1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；
2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3）与其他投标人或者招标人恶意串通的；
4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；
7）法律法规和招标文件规定的其他情形。
15.3保证金的退还：
1）未中标人的保证金，在中标通知书发出后一个付款周期内退还；
2）中标人的保证金在签订合同后转换为合同履约保证金。
[bookmark: _Toc352332868][bookmark: _Toc346372894][bookmark: _Toc346306747]16.  投标有效期
16.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表11项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。
16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc42331256][bookmark: _Toc48210116]四、投标文件递交
[bookmark: _Toc352332870][bookmark: _Toc346372896][bookmark: _Toc346306749]17.  投标文件递交时间和地点
17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第12项。
17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。
17.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。
[bookmark: _Toc352332871][bookmark: _Toc346306750][bookmark: _Toc346372897]18.  投标文件签收
18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。
18.2 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc346372898][bookmark: _Toc346306751][bookmark: _Toc352332872]19.  投标文件修改与撤回
19.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。
19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。
19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。
19.4投标有效期内不得撤回投标。
[bookmark: _Toc48210117][bookmark: _Toc42331257]五、开标与评标
[bookmark: _Toc346372900][bookmark: _Toc346306753][bookmark: _Toc352332874][bookmark: _Toc212369527]20.  开标
20.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。
20.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
20.3开标程序
（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。
（2）介绍与会人员。
（3）核验投标人资格证件，内容详见投标人须知前附表。
（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。
（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封技术标书，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。
（6）由工作人员当众拆封入围商务标投标方的开标一览表和商务标书，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认。 
（7）进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。
[bookmark: _Toc92678127]21、评标委员会
评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。
[bookmark: _Toc92678128][bookmark: _Toc212369528]22、评标原则
[bookmark: _Toc212369529]“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：
22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；
22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。
22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。
22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
22.6招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序，最终确定推荐中标人。
[bookmark: _Toc42331258][bookmark: _Toc48210118]六、授予合同
23.定标
23.1 招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。
23.2 最终审查的对象是招标项目的中标候选人。
23.3 最终审查的内容是对中标候选人所报各项维保服务项目、产品质量及保证措施、维修时间、履约能力、质保期及管理规定、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。
23.4 最终审查的方式：
对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。
23.5 接受最终审查的中标候选人，必须如实回答招标人的询问并受理招标人的考察，并提供主要设备的生产许可证或强制性认证证书。
23.6 通过对中标候选人的最终审查确定中标人。
24.招标人在授标时有变更数量的权利。
在向投标人授予中标通知书时，在保证维保项目的前提下招标人有变更数量的权利。
25.招标人接受和拒绝任何一个或所有投标的权利
招标人在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
26.中标通知
26.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。
26.2中标通知书将是合同的组成部分。
27.签订合同
27.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订业务外包合同，否则按开标后撤回投标处理。
27.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
27.3 合同以双方最终签署的版本为准。
[bookmark: _Toc42331260][bookmark: _Toc48210119]七、解释权
本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
[bookmark: _Toc42331261][bookmark: _Toc48210120]八、其他
[bookmark: _Toc500420375][bookmark: _Toc500420293]需对“投标人须知”正文进行补充和修改的内容详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc48210121][bookmark: _Toc42331262]
第三章  评标方法
综合评审法
招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序，最终确定推荐中标人。
1、初步评审，确定合格的投标人。
在详细评审之前，评标委员会将首先对每份投标文件进行符合性评审、技术性评审和商务性评审以审定其是否在实质上响应了招标文件的要求。
所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，没有对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制。因为这些显著差异或保留，将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
如果投标文件经评标委员会审定实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝不再组织进行详细评审，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使之成为具有响应性的投标文件。
2、综合评审，确定中标人排序。
评标委员会采用“综合实力最强，投标人的社会信誉好，能够最大限度满足招标文件中规定的各项标准，并且投标报价合理”的方法依次对各投标人进行综合评审，并进行打分，评委将按以下评分细则进行综合分析、比较并打分：
综合评审评分细则（满分100分）
详见下页


	序号
	评审内容(100分)
	

	1
	商务标（70分）
	行车与地轨车维保费用及搬迁费用（含单价500元以下配件）70分
	价格分数采用低价优先法进行计算，各投标人的单项合计金额中，取最低价为评标基准价，其价格为满分。其它投标人的价格分数按照下列公式进行计算（数据四舍五入截止小数点后2位）：报价得分=（评标基准价/投标价）× 70分。

	3
	技术标（30分）
	服务方案、产品质量及维修效率保证措施
20分
	能提供质量、性能稳定可靠，品牌市场认可度较高的配件，使用寿命长且有完善的生产保证措施及质量保证体系的酌情得1-5分。
具有相关特种设备作业资质、派驻人员具有高空作业证及电工证、遵守招标方的有关管理制度及现场的清洁、清理工作等方面的说明及证明材料酌情得1-5分。
响应维修时间要求并根据经验列出各类故障维修时间1-5分（2小时、12小时、24小时维修内容等列出表格）。
有维修设备（升降平台）、维修工具保障1-5分。

	4
	
	类似业绩
注册资本金及近三年营收情况、履约能力等10分
	满足资格要求的得1分，投标人每多1项的成功业绩得1分，最多加4分(必须提供合同原件或复印件,否则不得分)，共5分。
视投标人的综合实力、品牌影响力、市场占有率、财务状况履约能力、安全、环保、节能认证，根据财务报表情况，近三年营收情况等内容等综合情况酌情得1-5分。



评 分 细 则
3、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理： 
1）标书不满足招标文件规定的；
2）无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；
3）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
4）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一维修项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；
5）投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；
6）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
7）不同投标人的投标文件相互混装的；
8）不同投标人委托同一人投标的；
9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；
10）不响应招标文件维保服务、质量要求、质保期及管理规定等实质性内容的；
11) 提供虚假材料谋取中标的； 
12）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

[bookmark: _Toc48210122][bookmark: _Toc42331263]第四章  技术规格及技术要求
[bookmark: _Toc48210123][bookmark: _Toc169605878]第一节  使用环境
一、项目名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司起重机委外维修服务项目 
二、建设地点：泰安市高新技术开发区中天门大街266号中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
三、使用地点：各生产现场
四、工作制度：全年工作  365 天、  两 班制、设备年时基数 7200 小时
五、使用地点区域自然环境： 
1、海拨高度：1000m以下
2、环境温度：室外极端最低温度-19.7℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～42℃。
3、相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。
4、降雨量：日最大降雨量300mm、时最大降雨量100mm。
5、最大风速：33.3m/s。
6、最大积雪厚度：200mm。
7、最大冻土深度：450mm。
8、地震设防裂度：七度。
六、能源环境：
1、电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。
2、给水：市政自来水或软化水。
3、压缩空气：招标方自备。
4、汽车吊：无、投标方自备。
5、备件库：中标方自备。
6、升降平台：无、投标方自备。
第二节  行车及地轨车维保明细
一、货物（或生产线）名称：公司所有行车及地轨车委外维修服务
二、货物（或生产线）数量： 122架 （详见下表）
维保货物（或生产线）主要分类一览表
	序号
	委外维修货物名称
	数量
	维修地点/服务对象

	1
	起重设备
	88台
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司各生产现场

	15
	地轨车
	34台
	


维保货物（或生产线）主要明细一览表：
	序号
	设备编号
	设备名称
	设备型号
	备注

	1
	5600-QY-211-00091
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	2
	5600-QY-211-00092
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	3
	5600-QY-211-00093
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	4
	5600-QY-211-00094
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	5
	5600-QY-211-00095
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	6
	5600-QY-211-00096
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	7
	5600-QY-211-00097
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	8
	5600-QY-211-00098
	双梁行车
	QD5-22.5.A5
	

	9
	5600-QY-211-00099
	双梁行车
	QD5-22.5.A5
	

	10
	5600-QY-211-00100
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	11
	5600-QY-211-00101
	双梁行车
	QD10-22.5.A5
	

	12
	5600-QY-211-00102
	双梁行车
	QD10T-22.5
	

	13
	5600-QY-211-00103
	双梁行车
	LHE10-22.5A5
	

	14
	5600-QY-211-00104
	双梁行车
	QD32/10-22.5A5
	

	15
	5600-QY-211-00105
	双梁行车
	QD10-22.5A5
	

	16
	5600-QY-211-00110
	双梁行车
	QD10-22.5A5
	

	17
	5600-QY-211-00111
	10T双梁行车
	QD10-22.5A5
	

	18
	5600-QY-211-00112
	10T双梁行车
	QD10-22.5A5
	

	19
	5600-QY-211-00113
	10T双梁行车
	QD10-22.5A5
	

	20
	5600-QY-211-00114
	16T简易双梁行车
	LH16-22.5 A3
	

	21
	5600-QY-211-00115
	16T简易双梁行车
	LH16-22.5 A3
	

	22
	5600-QY-211-00116
	电动葫芦桥式起重机
	LH16-22.5A4
	

	23
	5600-QY-213-00086
	电动单梁行车
	LD3-22.5-A4
	

	24
	5600-QY-213-00087
	电动单梁行车
	LD3-22.5-A4
	

	25
	5600-QY-213-00088
	电动单梁行车
	LD10-22.5-A4
	

	26
	5600-QY-213-00089
	电动单梁行车
	LD3-22.5-A4
	

	27
	5600-QY-213-00090
	电动单梁行车
	LD5-22.5-A4
	

	28
	5600-QY-213-00091
	电动单梁行车
	LD5-22.5-A4
	

	29
	5600-QY-213-00092
	电动单梁行车
	LD3-16.5-A4
	

	30
	5600-QY-213-00093
	电动单梁行车
	LD3-16.5-A4
	

	31
	5600-QY-213-00094
	电动单梁行车
	LDA3.16.5.A4
	

	32
	5600-QY-213-00095
	电动单梁行车
	LDA3.16.5.A4
	

	33
	5600-QY-213-00096
	电动单梁行车
	LD10-22.5-A5
	

	34
	5600-QY-213-00097
	电动单梁行车
	LD5-22.5A5
	

	35
	5600-QY-213-00098
	电动单梁行车
	LD5-22.5-A3
	

	36
	5600-QY-213-00103
	电动单梁行车
	LD10-22.5A4
	

	37
	5600-QY-213-00106
	电动单梁行车
	LDA10-22.5A3
	

	38
	5600-QY-213-00109
	电动单梁起重机
	HD5-16.5A5
	

	39
	5600-QY-214-00001
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	40
	5600-QY-214-00002
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	41
	5600-QY-214-00003
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	42
	5600-QY-214-00004
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	43
	5600-QY-214-00005
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	44
	5600-QY-214-00006
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	45
	5600-QY-214-00007
	单臂龙门起重机
	MB5-9.5-A4
	

	46
	5600-QY-214-00008
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	47
	5600-QY-214-00009
	单臂龙门起重机
	MB3-9.5-A4
	

	48
	5600-QY-214-00010
	单臂龙门起重机
	MHE3-8.5A3
	

	49
	5600-QY-214-00011
	单臂龙门起重机
	MHE3-10A3
	

	50
	5600-QY-214-00012
	单臂龙门起重机
	MHE3-10A3
	

	51
	5600-QY-214-00021
	单臂龙门起重机
	BMH3-8.7A4
	

	52
	5600-QY-214-00022
	单臂龙门起重机
	BMH3-10A4
	

	53
	5600-QY-215-00001
	门式起重机
	MH20/5-18m
	

	54
	5600-QY-215-00002
	电动葫芦门式起重机
	MHA10-18A4
	

	55
	5600-QY-211-00117
	桥式起重机
	QD10-22.5A5
	

	56
	5600-QY-211-00118
	桥式起重机
	QD10-22.5A5
	

	57
	5600-QY-211-00119
	桥式起重机
	QD10-22.5A5
	

	58
	5600-QY-211-00120
	桥式起重机
	QD10-22.5A5
	

	59
	5600-QY-211-00121
	电动单梁桥式起重机
	LD5-22.5A4
	

	60
	5600-QY-211-00122
	电动单梁桥式起重机
	LD5-22.5A4
	

	61
	5600-QY-211-00123
	电动单梁桥式起重机
	LD5-22.5A4
	

	62
	5600-QY-211-00124
	电动单梁桥式起重机
	LD5-22.5A4
	

	63
	5600-QY-215-00003
	电动葫芦门式起重机
	MH5-9.5A4
	

	64
	5600-QY-215-00004
	电动葫芦门式起重机
	MH5-9.5A4
	

	65
	5600-QY-215-00005
	电动葫芦门式起重机
	MH5-9.5A4
	

	66
	5600-QY-215-00006
	电动葫芦门式起重机
	MH5-9.5A4
	

	67
	5600-QY-215-00007
	电动葫芦门式起重机
	MH3-9.5A4
	

	68
	5600-QY-215-00008
	电动葫芦门式起重机
	MH3-9.5A4
	

	69
	5600-QY-215-00009
	电动葫芦门式起重机
	MH3-9.5A4
	

	70
	5600-QY-215-00010
	电动葫芦门式起重机
	MH3-9.5A4
	

	71
	5600-QY-213-00081
	电动防爆行车
	16.5×5
	

	72
	5600-QY-213-00083
	电动单梁行车
	16.5×3
	

	73
	5600-QY-213-00104
	电动单梁行车
	2.9T
	

	74
	5600-QY-213-00105
	电动单梁行车
	2.9T*16.5m
	

	75
	5600-QY-213-00107
	防爆单梁悬臂吊
	LXB2.9T-6
	

	76
	5600-QY-213-00108
	防爆单梁悬臂吊
	LXB2.9T-6
	

	77
	5600-QY-214-00023
	单臂龙门起重机
	10*2.9
	

	78
	5600-QY-214-00024
	半门式起重机
	MHB2T-9.5M,A3
	

	79
	5600-QY-211-00126
	电动葫芦桥式起重机
	25T双梁
	

	80
	5600-QY-211-00127
	电动葫芦桥式起重机
	25T双梁
	

	81
	5600-QY-211-00128
	电动葫芦桥式起重机
	25T双梁
	

	82
	5600-QY-213-00110
	单梁起重机
	10T单梁
	

	83
	5600-QY-213-00110
	单梁起重机
	10T单梁
	

	84
	5600-ZZ-323-00004
	吊钩通过式抛丸机提升装置
	Q37-100-16         
	

	85
	5600-JX-589-00006
	大三米合拢线提升装置
	/
	

	86
	5600-JX-589-00007
	小三米合拢线提升装置
	/
	

	87
	5600-QY-211-00125
	16T简易双梁行车
	LH16-22.5 A3
	

	88
	5600-QY-248-00013
	地轨车（自制）  
	10T
	

	89
	5600-QY-239-00001
	地轨电平车
	KPJ-25T
	

	90
	5600-QY-248-00012
	地轨车（自制）
	10T
	

	91
	5600-QY-248-00010
	直供式地轨车
	10T
	

	92
	5600-QY-239-00002
	地轨电平车
	KPJ-25T
	

	93
	5600-QY-248-00011
	直供式地轨车
	1.6*5米 10T
	

	94
	248-4 
	电动平车
	10T
	

	95
	5600-QY-248-00008
	地轨电平车
	10吨 2*8米
	

	96
	5600-QY-248-00006
	电动运转车
	10T  48UA
	

	97
	5600-QY-248-00016
	电动转运地轨车
	10T
	

	98
	5600-QY-248-00014
	厂内电动运输小车
	25T
	

	99
	5600-QY-248-00015
	厂内电动运输小车
	25T
	

	100
	/
	大合拢线转运车
	/
	

	101
	/
	大合拢线转运车
	/
	

	102
	/
	大合拢线转运车
	/
	

	103
	/
	小合拢线转运车
	/
	

	104
	/
	小合拢线转运车
	/
	

	105
	/
	小合拢线转运车
	/
	

	106
	/
	边板线RGV物流小车2台
	/
	

	107
	/
	前后板焊接线RGV物流小车2台
	/
	

	108
	/
	涂装线车厢运输小车11台
	/
	

	109
	5600-QY-248-00018
	16吨地轨车
	16T
	


备注：本表所列维保货物仅为货物（或生产线）的主要构成部分，应包含以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
行车搬迁服务技术要求
1.服务范围
根据甲方生产布局调整需要，对厂区内指定的各类行车、半龙门吊、门式起重机进行整体搬迁。工作内容包括但不限于：旧址拆卸、部件保护性运输、新址基础复核、安装就位、调试运行，经特种设备检验报备并检验合格后进行最终验收。
2.改造方式
在满足甲方生产、安全及特种设备检验研究院要求情况下，由乙方安排人员及车辆进行运输，直至满足甲方使用要求。
3.技术要求
3.1起重机在拆解、运输、改造至安装调试完成期间所发生的毁损风险及责任全部由乙方承担。
3.2乙方应安排具备相关资质的施工人员在甲方现场施工，遵守甲方现场安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工，必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方人员的安排。 
3.3、乙方应提前在特种设备检验研究院办理相关手续，以满足其要求，费用由乙方承担。
4.其他
4.1投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。
4.2其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
5.验收标准
5.1 起重机搬迁完毕后有乙方在特种设备检验研究院检验，并注册备案成功，费用由乙方承担;
5.2 起重机搬迁完毕后，生产使用7日，期间无与搬迁有关质量及安全隐患发生视为通过验收。
起重机、地轨车委外维修服务技术要求
1、服务内容：
1.1根据起重机与地轨车运行工况的分类，要求对上述设备提供下列服务：
1)日常维修服务。在甲方行车、地轨车日常使用过程中出现紧急故障后，排除行车、地轨车故障。500元以下配件免费进行更换，500元以上配件据实结算（明细见附件5）。
2)定期检查服务，通过定期检查及时发现和处理设备存在的故障隐患，做好预防性维护确保设备的正常运行，定期检查具体内容如下,乙方应检查完后将检查项目表交予甲方。


双梁行车外委检查项目表
设备编号：                       设备型号名称：                    具体地点：
起重量：                             跨度：                    使用证编号：
	序号
	检查内容
	标准值
	实测值
	检验
结果
	已整改或建议
整改措施
	使用单位确认

	1
	紧急断电开关是否有效（包括地面操纵）
	有效
	
	
	
	

	2
	手柄、手轮及操纵按钮是否灵敏可靠
	灵敏、可靠
	
	
	
	

	3
	各按钮指示方向是否与起重机各机构运行方向一致
	一致
	
	
	
	

	4
	控制柜是否有启动按钮
	有
	
	
	
	

	5
	警铃音响是否有效
	有效
	
	
	
	

	6
	电气指示信号是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	7
	有无消防器材；是否有绝缘胶板
	有
	
	
	
	

	8
	大车、小车行程限位器是否灵敏可靠
	灵敏
	
	
	
	

	9
	大小车零位保护是否有效
	有效
	
	
	
	

	10
	失压保护是否正常有效
	有效
	
	
	
	

	11
	过流保护是否正常有效
	有效
	
	
	
	

	12
	驾驶室门、仓口门等联锁装置是否有效
	有效
	
	
	
	

	13
	检查端子排紧固件是否有松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	14
	检查电阻器是否有裂纹、损伤；各片间有无接触；有是否松动；端子附近接线及绝缘是否过热烧损；绝缘体上是否积尘
	无
	
	
	
	

	15
	检查电缆拉伸部分是否有弯曲、扭曲及损伤；电缆导向装置动作情况，绝缘层是否有破皮、龟裂现象
	无
	
	
	
	

	16
	检查开关动作是否有异常、外形有无破损；接触部分铰链和夹子的压力是否适合；保险器安装及容量是否合适；接线应牢固可靠，连接螺栓不得有松动。
	无
	
	
	
	

	17
	大小车缓冲器是否完好
	完好
	
	
	
	

	18
	是否有轨道末端止档，是否牢固
	有
	
	
	
	

	19
	过卷扬限位器是否有效
	有效
	
	
	
	

	20
	大车、小车制动是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	21
	起升制动（包括吊葫芦）是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	22
	制动器重要零部件磨损是否超标
	无
	
	
	
	

	23
	制动器锁紧零部件是否缺失或松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	24
	制动器制动轮与摩擦片之间接触是否均匀
	均匀
	
	
	
	

	25
	制动器弹簧是否出现塑性变形
	无
	
	
	
	

	26
	吊钩总成滑轮是否铸钢材料（冶金起重机）
	是
	
	
	
	

	27
	吊钩滑轮护板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	28
	吊钩悬挂板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	29
	吊钩危险断面磨损是否达到原尺寸的10%
	＜10%
	
	
	
	

	30
	吊钩危险断面或吊钩颈部是否有塑性变形
	无
	
	
	
	

	31
	吊钩开口度是否比原尺寸增加15%
	＜15%
	
	
	
	

	32
	吊钩是否焊接或焊补
	无
	
	
	
	

	33
	吊钩开口处闭锁装置是否完好
	完好
	
	
	
	

	34
	卷筒钢丝绳尾部防松自紧固定装置是否牢固（检查压板、螺栓等），如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	35
	卷筒是否裂纹或磨损超标
	＜10%
	
	
	
	

	36
	钢丝绳缠绕在卷筒上的安全圈数应>2-3圈
	≥3圈
	
	
	
	

	37
	钢丝绳是否耐高温型（冶金起重机）
	是
	
	
	
	

	38
	钢丝绳磨损是否超过表面钢丝绳直径的15%
	＜15%
	
	
	
	

	39
	检查联轴器间隙、磨损是否超过原尺寸5%，橡胶缓冲垫是否完好。
	＜5%
	
	
	
	

	40
	钢丝绳在一个捻距内断丝是否超过12根
	＜12
	
	
	
	

	41
	钢丝绳是否有死角拧扭、受压变形、绳心露出
	无
	
	
	
	

	42
	钢丝绳是否表面腐蚀出现麻点,是否断股
	无
	
	
	
	

	43
	轨道支撑点是否垫实牢固，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	44
	轨道接头间隙≤3mm
	≤3mm
	
	
	
	

	45
	轨道接头位错和高低差≤1mm
	≤1mm
	
	
	
	

	46
	轨道跨度、直线度、坡度、高低差是否符合标准
	标准
	
	
	
	

	47
	两个大车主动轮行走是否同步、是否有异响。
	同步
	
	
	
	

	48
	大车车轮轮缘是否有严重“啃轨”现象
	无
	
	
	
	

	49
	大车车轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	50
	大车车轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	51
	小车道轨踏面（侧面）是否有严重磨损或凹凸现象
	无
	
	
	
	

	52
	检查变速箱是否有裂纹、变形及损伤；安装连接是否有松动与脱落，如松动进行紧固；油量、油品、油质，补充，如变质更换；漏油无
	无
	
	
	
	

	53
	检查变速箱齿轮是否有异常声响、发热和振动；齿面是否有磨损及损伤；轮毂、轮盘、轮齿有无裂纹，变形及损伤；键是否有松动、出槽及变形将；键槽是否有裂纹与变形；轮齿接触和啮合状态是否有异常；
	无
	
	
	
	

	54
	检查行车导轨是否紧固，如松动进行紧固
	无
	
	
	
	

	55
	起重机桥架上是否有杂物
	无
	
	
	
	

	56
	起重机斜梯、平台是否符合标准并牢固
	符合牢固
	
	
	
	

	57
	大小车轮轮架上是否有扫轨防护板
	有
	
	
	
	

	58
	滑线防护板是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	59
	电源滑线三项指示灯是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	60
	检查滑线是否有损伤与变形；防触电装置是否正常
	无
	
	
	
	

	61
	检查绝缘集电器的接线是否有异常
	无
	
	
	
	

	62
	检查是否有脱落与松动、破裂与污垢
	无
	
	
	
	

	63
	检查受电器是否有磨损与损伤；润滑是否良好；集电滑轮回转应灵活，是否有明显磨损。
	无
	
	
	
	

	64
	检查受电器接线是否有断线，绝缘子是否破损、污秽
	无
	
	
	
	

	65
	检查受电器碳刷磨损是否超过原尺寸15%
	＜15%
	
	
	
	


使用单位签字：                                    检修单位检验人签字：	
单梁行车外委检查项目表
设备编号：                       设备型号名称：                    具体地点：
起重量：                             跨度：                    使用证编号：
	序号
	检查内容
	标准值
	实测值
	检验
结果
	已整改或建议
整改措施
	备注

	1
	紧急断电开关是否有效（包括地面操纵）
	有效
	
	
	
	

	2
	手柄、手轮及操纵按钮是否灵敏可靠
	灵敏
	
	
	
	

	3
	各按钮指示方向是否与起重机各机构运行方向一致
	一致
	
	
	
	

	4
	操纵手柄开关是否有吊绳（地面操纵）
	有
	
	
	
	

	5
	操纵手柄开关控制电压是否安全电压（地面操纵）
	＜50V
	
	
	
	

	6
	操纵手柄开关控制电源线和外壳是否破损（地面操纵）
	完好
	
	
	
	

	7
	电气指示信号是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	8
	行程限位器是否灵敏可靠
	灵敏可靠
	
	
	
	

	9
	缓冲器是否完好
	完好
	
	
	
	

	10
	有无轨道末端止档
	完好
	
	
	
	

	11
	过卷扬限位器是否有效
	有效
	
	
	
	

	12
	起升制动（包括吊葫芦）是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	13
	吊钩滑轮护板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	14
	吊钩悬挂板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	15
	吊钩危险断面磨损是否达到原尺寸的10%
	＜10%
	
	
	
	

	16
	吊钩危险断面或吊钩颈部是否有塑性变形
	无
	
	
	
	

	17
	吊钩开口度是否比原尺寸增加15%
	＜15%
	
	
	
	

	18
	吊钩是否焊接或焊补
	无
	
	
	
	

	19
	吊钩开口处闭锁装置是否完好
	完好
	
	
	
	

	20
	卷筒钢丝绳尾部防松自紧固定装置是否牢固（检查压板、螺栓等），如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	21
	卷筒是否裂纹或磨损超标
	＜10%
	
	
	
	

	22
	钢丝绳缠绕在卷筒上的安全圈数
	≥3圈
	
	
	
	

	23
	钢丝绳磨损是否超过表面钢丝绳直径的15%
	＜15%
	
	
	
	

	24
	钢丝绳是否断股
	无
	
	
	
	

	25
	钢丝绳在一个捻距内断丝是否超过12根
	＜12
	
	
	
	

	26
	钢丝绳是否有死角拧扭、受压变形、绳心露出
	无
	
	
	
	

	27
	钢丝绳是否表面腐蚀出现麻点
	无
	
	
	
	

	28
	轨道支撑点是否垫实牢固，如松动紧固
	牢固
	
	
	
	

	29
	轨道接头间隙≤3mm
	≤3mm
	
	
	
	

	30
	轨道接头位错和高低差≤1mm
	≤1mm
	
	
	
	

	31
	轨道跨度、直线度、坡度、高低差是否符合标准
	标准
	
	
	
	

	32
	行车导轨检修，是否牢固，如松动紧固
	无
	
	
	
	

	33
	两个大车主动轮行走是否同步
	同步
	
	
	
	

	34
	检查变速箱是否有裂纹、变形及损伤；安装连接是否有松动与脱落；是否漏油；检查油量、油品、油质，补充，如变质更换；
	无
	
	
	
	

	35
	检查变速箱齿轮是否有异常声响、发热和振动；齿面是否有磨损及损伤；轮毂、轮盘、轮齿是否有裂纹，变形及损伤；键是否有松动、出槽及变形将；键槽是否有裂纹与变形；轮齿接触和啮合状态是否有异常；
	无
	
	
	
	

	36
	大车车轮轮缘是否有严重“啃轨”现象
	无
	
	
	
	

	37
	大车车轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	38
	大车车轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	39
	吊葫芦悬挂板是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	40
	吊葫芦悬挂板连接装置是否牢固（检查锁紧装置：螺栓、螺母、轴、开口销等）
	牢固
	
	
	
	

	41
	吊葫芦悬挂行走轮是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	42
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	43
	吊葫芦悬挂行走轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	44
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘内侧与工字钢翼缘边缘间隙是否超过3-5mm
	3-5mm
	
	
	
	

	45
	吊葫芦行走是否有异音
	无
	
	
	
	

	46
	主梁工字钢吊葫芦行走踏面（侧面）是否有严重磨损或凹凸现象
	无
	
	
	
	

	47
	起重机桥架上是否有杂物
	无
	
	
	
	

	48
	滑线防护板是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	49
	电源滑线三项指示灯是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	50
	检查滑线是否有损伤与变形；防触电装置是否正常
	无
	
	
	
	

	51
	检查绝缘集电器的接线是否有异常
	无
	
	
	
	

	52
	检查受电器是否有脱落与松动、破裂与污垢
	无
	
	
	
	

	53
	检查受电器碳刷磨损是否超过原尺寸15%
	＜15%
	
	
	
	

	54
	检查联轴器间隙、磨损是否超过原尺寸5%，橡胶缓冲垫是否完好。
	＜5%
	
	
	
	



使用单位签字：                                    检修单位检验人签字：

半龙门式外委检查项目表
设备编号：                       设备型号名称：                    具体地点：
起重量：                             跨度：                    使用证编号：
	序号
	检查内容
	标准值
	实测值
	检验
结果
	已整改或建议
整改措施
	备注

	1
	紧急断电开关是否有效（包括地面操纵）
	有效
	
	
	
	

	2
	手柄、操纵按钮是否灵敏可靠
	灵敏
	
	
	
	

	3
	各按钮指示方向是否与起重机各机构运行方向一致
	一致
	
	
	
	

	4
	操纵手柄开关是否有吊绳（地面操纵）
	有
	
	
	
	

	5
	操纵手柄开关控制电压是否安全电压（地面操纵）
	＜50V
	
	
	
	

	6
	操纵手柄开关控制电源线和外壳是否破损（地面操纵）
	完好
	
	
	
	

	7
	电气指示信号是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	8
	行程限位器是否灵敏可靠
	灵敏可靠
	
	
	
	

	9
	缓冲器是否完好
	完好
	
	
	
	

	10
	有无轨道末端止档
	完好
	
	
	
	

	11
	过卷扬限位器是否有效
	有效
	
	
	
	

	12
	起升制动（包括吊葫芦）是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	13
	吊钩滑轮护板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	14
	吊钩悬挂板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	15
	吊钩危险断面磨损是否达到原尺寸的10%
	＜10%
	
	
	
	

	16
	吊钩危险断面或吊钩颈部是否有塑性变形
	无
	
	
	
	

	17
	吊钩开口度是否比原尺寸增加15%
	＜15%
	
	
	
	

	18
	吊钩是否焊接或焊补
	无
	
	
	
	

	19
	吊钩开口处闭锁装置是否完好
	完好
	
	
	
	

	20
	卷筒钢丝绳尾部防松自紧固定装置是否牢固（检查压板、螺栓等），如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	21
	卷筒是否裂纹或磨损超标
	＜10%
	
	
	
	

	22
	钢丝绳缠绕在卷筒上的安全圈数
	≥3圈
	
	
	
	

	23
	钢丝绳磨损是否超过表面钢丝绳直径的15%
	＜15%
	
	
	
	

	24
	钢丝绳是否断股
	无
	
	
	
	

	25
	钢丝绳在一个捻距内断丝是否超过12根
	＜12
	
	
	
	

	26
	钢丝绳是否有死角拧扭、受压变形、绳心露出
	无
	
	
	
	

	27
	钢丝绳是否表面腐蚀出现麻点，是否润滑良好
	无
	
	
	
	

	28
	轨道支撑点是否垫实牢固，如松动紧固
	牢固
	
	
	
	

	29
	轨道接头间隙≤3mm
	≤3mm
	
	
	
	

	30
	轨道接头位错和高低差≤1mm
	≤1mm
	
	
	
	

	31
	轨道跨度、直线度、坡度、高低差是否符合标准
	标准
	
	
	
	

	32
	行车导轨检修，是否牢固，如松动紧固
	牢固
	
	
	
	

	33
	两个大车主动轮行走是否同步
	同步
	
	
	
	

	34
	检查变速箱是否有裂纹、变形及损伤；安装连接是否有松动与脱落；是否漏油；检查油量、油品、油质，补充，如变质更换；
	无
	
	
	
	

	35
	检查变速箱齿轮是否有异常声响、发热和振动；齿面是否有磨损及损伤；轮毂、轮盘、轮齿是否有裂纹，变形及损伤；键是否有松动、出槽及变形；键槽是否有裂纹与变形；轮齿接触和啮合状态是否有异常；
	无
	
	
	
	

	36
	大车车轮轮缘是否有严重“啃轨”现象
	无
	
	
	
	

	37
	大车车轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	38
	大车车轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	39
	吊葫芦悬挂板是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	40
	吊葫芦悬挂板连接装置是否牢固（检查锁紧装置：螺栓、螺母、轴、开口销等）
	牢固
	
	
	
	

	41
	吊葫芦悬挂行走轮是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	42
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	43
	吊葫芦悬挂行走轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	44
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘内侧与工字钢翼缘边缘间隙是否超过3-5mm
	3-5mm
	
	
	
	

	45
	吊葫芦行走是否有异音
	无
	
	
	
	

	46
	主梁工字钢吊葫芦行走踏面（侧面）是否有严重磨损或凹凸现象
	无
	
	
	
	

	47
	滑线防护板是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	48
	电源滑线三相指示灯是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	49
	检查滑线是否有损伤与变形；防触电装置是否正常
	无损伤变形，正常
	
	
	
	

	50
	检查绝缘集电器的接线是否有异常
	无
	
	
	
	

	51
	检查受电器是否有脱落与松动、破裂与污垢
	无
	
	
	
	

	52
	检查受电器碳刷磨损是否超过原尺寸15%
	＜15%
	
	
	
	

	53
	检查联轴器间隙、磨损是否超过原尺寸5%，橡胶缓冲垫是否完好。
	＜5%   完好
	
	
	
	



使用单位签字：                                    检修单位检验人签字：
门式外委检查项目表
设备编号：                       设备型号名称：                    具体地点：
起重量：                             跨度：                    使用证编号：
	序号
	检查内容
	标准值
	实测值
	检验
结果
	已整改或建议
整改措施
	备注

	1
	紧急断电开关是否有效（包括地面操纵）
	有效
	
	
	
	

	2
	手柄、操纵按钮是否灵敏可靠
	灵敏
	
	
	
	

	3
	各按钮指示方向是否与起重机各机构运行方向一致
	一致
	
	
	
	

	4
	操纵手柄开关是否有吊绳（地面操纵）
	有
	
	
	
	

	5
	操纵手柄开关控制电压是否安全电压（地面操纵）
	＜50V
	
	
	
	

	6
	操纵手柄开关控制电源线和外壳是否破损（地面操纵）
	完好
	
	
	
	

	7
	电气指示信号是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	8
	行程限位器是否灵敏可靠
	灵敏可靠
	
	
	
	

	9
	缓冲器是否完好
	完好
	
	
	
	

	10
	有无轨道末端止档
	完好
	
	
	
	

	11
	过卷扬限位器是否有效
	有效
	
	
	
	

	12
	起升制动（包括吊葫芦）是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	13
	吊钩滑轮护板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	14
	吊钩悬挂板锁紧螺母是否缺失或松动，如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	15
	吊钩危险断面磨损是否达到原尺寸的10%
	＜10%
	
	
	
	

	16
	吊钩危险断面或吊钩颈部是否有塑性变形
	无
	
	
	
	

	17
	吊钩开口度是否比原尺寸增加15%
	＜15%
	
	
	
	

	18
	吊钩是否焊接或焊补
	无
	
	
	
	

	19
	吊钩开口处闭锁装置是否完好
	完好
	
	
	
	

	20
	卷筒钢丝绳尾部防松自紧固定装置是否牢固（检查压板、螺栓等），如松动进行紧固
	牢固
	
	
	
	

	21
	卷筒是否裂纹或磨损超标
	＜10%
	
	
	
	

	22
	钢丝绳缠绕在卷筒上的安全圈数
	≥3圈
	
	
	
	

	23
	钢丝绳磨损是否超过表面钢丝绳直径的15%
	＜15%
	
	
	
	

	24
	钢丝绳是否断股
	无
	
	
	
	

	25
	钢丝绳在一个捻距内断丝是否超过12根
	＜12
	
	
	
	

	26
	钢丝绳是否有死角拧扭、受压变形、绳心露出
	无
	
	
	
	

	27
	钢丝绳是否表面腐蚀出现麻点，是否润滑良好
	无
	
	
	
	

	28
	轨道支撑点是否垫实牢固，如松动紧固
	牢固
	
	
	
	

	29
	轨道接头间隙≤3mm
	≤3mm
	
	
	
	

	30
	轨道接头位错和高低差≤1mm
	≤1mm
	
	
	
	

	31
	轨道跨度、直线度、坡度、高低差是否符合标准
	标准
	
	
	
	

	32
	行车导轨检修，是否牢固，如松动紧固
	牢固
	
	
	
	

	33
	两个大车主动轮行走是否同步
	同步
	
	
	
	

	34
	检查变速箱是否有裂纹、变形及损伤；安装连接是否有松动与脱落；是否漏油；检查油量、油品、油质，补充，如变质更换；
	无
	
	
	
	

	35
	检查变速箱齿轮是否有异常声响、发热和振动；齿面是否有磨损及损伤；轮毂、轮盘、轮齿是否有裂纹，变形及损伤；键是否有松动、出槽及变形；键槽是否有裂纹与变形；轮齿接触和啮合状态是否有异常；
	无
	
	
	
	

	36
	大车车轮轮缘是否有严重“啃轨”现象
	无
	
	
	
	

	37
	大车车轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	38
	大车车轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	39
	吊葫芦悬挂板是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	40
	吊葫芦悬挂板连接装置是否牢固（检查锁紧装置：螺栓、螺母、轴、开口销等）
	牢固
	
	
	
	

	41
	吊葫芦悬挂行走轮是否有缺陷、裂纹
	无
	
	
	
	

	42
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘厚度磨损是否超过原厚度的50%
	＜50%
	
	
	
	

	43
	吊葫芦悬挂行走轮踏面厚度磨损是否超过原厚度的15%
	＜15%
	
	
	
	

	44
	吊葫芦悬挂行走轮轮缘内侧与工字钢翼缘边缘间隙是否超过3-5mm
	3-5mm
	
	
	
	

	45
	吊葫芦行走是否有异音
	无
	
	
	
	

	46
	主梁工字钢吊葫芦行走踏面（侧面）是否有严重磨损或凹凸现象
	无
	
	
	
	

	47
	滑线防护板是否安全有效
	有效
	
	
	
	

	48
	电源滑线三相指示灯是否齐全明亮
	齐全明亮
	
	
	
	

	49
	检查滑线是否有损伤与变形；防触电装置是否正常
	无损伤变形，正常
	
	
	
	

	50
	检查绝缘集电器的接线是否有异常
	无
	
	
	
	

	51
	检查受电器是否有脱落与松动、破裂与污垢
	无
	
	
	
	

	52
	检查受电器碳刷磨损是否超过原尺寸15%
	＜15%
	
	
	
	

	53
	检查联轴器间隙、磨损是否超过原尺寸5%，橡胶缓冲垫是否完好。
	＜5%   完好
	
	
	
	



使用单位签字：                                    检修单位检验人签字：
2、日常维修质量要求
     2.1更换配件规格型号应与明细表一致，与我公司设备型号相匹配，配件质量可靠，超500元配件需提供出厂证明、合格证明等质量见证性资料，如未提供相应资料或被甲方发现资料作假、质量不符合要求等问题，甲方有权进行5000元/项次的经济考核。
2.2拆装配件过程中，设备连接件和锁紧件必须齐全，同一部位的紧固件规格必须一致，拆装完后牢固可靠，弹簧垫圈应有足够的弹性。
2.3对于维修更换的配件，质量保证期为6个月，若质量保证期内发生相同故障（非人为），乙方应免费进行维修。
2.4每次维修都需要有维修记录，需填写由甲方、乙方确认过的维修验收单。
2.5更换配件前、后乙方应拍照留存新、旧配件照片，予以证明更换配件的真实性，并由甲方人员现场签字确认。
2.6更换下来的配件权属归甲方所有，并存放在甲方指定位置，在无甲方许可下，乙方不得带出厂外。
3、定期检查服务次数及要求
3.1定期检查服务和日常维修服务同时进行，乙方根据甲方生产调配时间对行车进行全面检查，定期检查年度检查如下表所示。
	序号
	委外维修货物名称
	数量（架）

	1
	起重机
	84



3.2全面检查由甲方提供给乙方检查计划，并按照甲方要求进行全面检查；
3.3定期检查后乙方负责将《检查项目表》交于甲方，由甲方人员确认，
3.4查出问题隐患后乙方不得私自更换隐患配件，应及时向甲方提报隐患，待甲方人员确认可更换后进行更换。
4、维修备件及维修时间
4.1维修备件
1)乙方在文件中须提供一份包含该类行车的所有备品备件报价清单
2)维修服务过程中，如需更换相关零部件，事后甲方按照乙方事先提供的备品备件报价清单支付备件费用；
4.2维修时间（请自行列出故障处理内容及处理时间）
1)一般常见故障能在2小时内提供配件到现场并维修完毕：
2)非常见故障应在12小时内提供配件到现场并维修完毕：
3)大故障应在48小时内提供配件到现场并维修完毕：
5、其它说明
5.1乙方提供定期保养过程中所需的润滑油和润滑脂。
5.2服务过程中，乙方自备相关的检修工具。 
5.3乙方应对配件中单价小于500元配件予以免费更换。
5.4如果年检在合同期内，乙方需负责配合完成年检，费用由甲方支付。
5.2甲方生产过程中，乙方需派驻2名持证人员，维修工期以不耽误甲方生产为原则，每次维修的最长工期不超过3天，乙方应当按规定的期限完成工作。
5.6外委单位要提供有效期内的《特种设备安装改造维修许可证》个人的高空作业证及电工证。
5.7备件的详细分解明细中如与甲方集团统一招标结果中型号相同行车配件，执行甲方集团统一招标价格。
5.8甲方厂区内大修及重大项修同等价位应优先考虑乙方。
5.9乙方应严格按照甲方安全规定正确操作维修设备，如未按甲方安全规定要求发生意外情况，乙方应负全部责任；甲乙双方签署安全协议。
5.10更换配件前，应通过甲方成立的专家组鉴定确认后进行更换。且应修复可应修复的配件继续使用，维修为主、更换为辅。
5.11乙方驻厂人员驻厂期间，若甲方有起重机械相关指导培训的需求，乙方应对其进行指导培训。
5.12乙方更换下来的所有旧零配件，所有权属甲方，应统一存放至甲方指定位置，乙方无权进行处置。
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业务外包合同









甲  方：                           

乙  方：                           

签订日期：       年      月      日
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甲方（发包方）：中国重汽集团      有限公司【可简称为：      公司】

乙方（承包方）：          【可简称为：外包公司】

根据中华人民共和国相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互利的基础上经协商一致，就乙方负责承包甲方行车、地轨车维修服务及行车搬迁委外服务项目的业务(以下简称业务)事宜，商定如下条款：

第一条：合同期限
1、承包日期从【2025】年【*】月【*】日至【2025】年【*】月【*】日。
2、合同期满前一个月，甲方应评估是否决定继续进行业务外包。如甲方决定不再进行业务外包，通知乙方后，乙方应做好撤离准备，双方结清所有费用，确保合同承包到期时撤离。如五岳公司决定继续外包，相对于其他意向承包方，乙方享有同等条件下的优先续约权，双方就外包费用等具体事宜应重新协商确定,并另行签署合同。

第二条：外包内容
1、乙方承包的甲方区域为：【行车、地轨车维修服务及行车搬迁委外服务项目】
甲方同意将承包区域内与行车维修相关的设备、设施租借给乙方使用，甲方租借给乙方的设施、设备所有权归甲方所有,维修费用由乙方承担。
2、乙方承包的范围为：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]双方商定，乙方承包甲方的【行车、地轨车维修服务及行车搬迁委外服务项目】，具体工作范围如下：
	序号
	维修货物名称
	数量
	委外维修方式
	具体要求

	1
	32T双梁
	1架
	全天候响应方式
	详见招标文件及技术文件

	2
	25T双梁
	3架
	
	

	3
	16T双梁
	4架
	
	

	4
	10T双梁
	16架
	
	

	5
	5T双梁
	6架
	
	

	6
	10吨单梁
	8架
	
	

	7
	5吨单梁
	6架
	
	

	8
	3吨单梁
	8架
	
	

	9
	2.9吨单梁
	2架
	
	

	10
	半龙门起重机
	26架
	
	

	11
	门式起重机
	2架
	
	

	12
	吊钩通过式抛丸机提升装置
	1套
	
	

	13
	大三米合拢线提升装置
	1套
	
	

	14
	小三米合拢线提升装置
	1套
	
	

	15
	地轨车
	32台
	
	


3.搬迁服务：根据甲方要求，对甲方厂区内的行车进行拆卸、移位、运输、安装、调试等搬迁作业。
乙方承诺自己具有上述业务的承包资质，否则承担由此引起的一切法律后果。
第三条：行车搬迁服务内容
1.运输要求
1.1乙方运输设备应符合如下要求:
1.1.2保证所用车辆性能良好，在年审有效期内，司机的行车证、驾驶证合法有效，身体健康、不酗酒、具有丰富的驾驶经验。
1.2乙方派送到甲方运取设备人员(以下称“取货人”)需提供乙方法定代表人授权书、取货人身份证复印件，并遵守甲方出入厂的规定。乙方授权的取货人的行为视同乙方的行为，乙方应对该人员的行为承担全部法律责任。
1.3乙方现场对设备情况予以确认，有异议及时提出，乙方一旦接收，则视为甲方的设备符合乙方确认的状态，并适合运输，以后所发现的设备部件缺失等情况由乙方负贵补齐。
2.改造内容
2.1改造方式：按双方签订的技术协议相关内容进行施工。技术协议作为本合同附件。
3.包装标准、包装物的供应与回收:
3.1乙方运输设备的包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品在运输过程中不受损伤安全抵运现场、乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
3.2乙方运输设备的包装物上应做出明显标识(如:乙方名称、货物名称等)以便甲方管理。包装物乙方不回收、不收费。
4.验收标准和方法:
4.1起重机搬迁完毕后，由乙方负责联系泰安市特种设备检验研究院(以下简称为:特检院)进行验收(如需，检验费用由甲方承担)，出具检验报告后，视为验收通过，双方共同签署验收表。
5.结算及付款方式:
5.1年度合同总价款不超过     元人民币(大写:     )，该价款为包含【13]%增值税的总价款，其中不含税价款为     元人民币(大写:    )，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。
5.2付款方式为:银行承兑汇票。
5.3起重机搬迁完毕，经特检院验收合格后，甲方出具书面验收单，以《起重机搬迁结算明细表》价格为依据，根据实际产生的搬迁数量，乙方提供含税13%的全额增值税专用发票，依照公司财务制度审核无误挂账后次月支付90%.
5.4剩余价款的10%作为质量保证金，质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，经甲方依照财务制度审核无误后30日内支付:如有质量问题，质量保证金予以扣除。
6.质量保证期及质量保证金
6.1质量保证期限为最终验收报告签署之日(以签署日期最晚者为准)起3个月。
6.2若在质量保证期内该设备出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在2小时内答复或5小时内派人员现场服务，费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿甲方因此所受到的损失，乙方须向甲方赔偿差额部分。质量保证期在重新验收合格后延长半年。
6.3质量保证期届满后，如甲方需要乙方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复，如需到现场解决问题的，乙方应24小时内派服务人员到达甲方现场提供服务。
第四条：行车及地轨车委外维修服务内容
1、维修内容
1.1 维修方式：按双方签订的技术协议相关内容进行维修，技术协议、安全协议作为本合同附件。
1.2 维修地点：甲方厂区。
1.3 维修工期：维修工期以不耽误甲方生产为原则，每次维修的最长工期不超过3天，乙方应当按规定的期限完成工作。 
1.4 安装调试时间：维修完成。 
1.5 安装调试地点：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司各现场分部
1.6 合同履行时间: 自 2025 年 * 月 * 日- 2026年 *月 * 日止。
1.7 合同签定后，乙方应在1个月内对甲方所有起重设备的钢丝绳、保险等装置进行一次全面检查，及时更换超标配件（本合同乙方派驻人员驻守甲方）。
1.8 合同签定后，甲方厂区内大修及重大项修及更换设备同等价位应优先考虑乙方。
1.9 合同签定后，更换的配件应由乙方提供，除人为造成的损害外，乙方应对合同价格表内单价500元以下元器件给予免费更换。
2、验收标准和方法：
2.1 乙方如实填写甲方要求的维修记录单，以甲方维修登记台账和验收单作为验收的依据。
2.2 维修完毕的设备运行中应保证无异常噪音及振动，运行正常的视为合格，不合格的维修乙方要进行返修，返修费用由乙方承担。
2.3 验收方式：现场验收。
3、维护保养的设备数量及服务费用：
3.1公司行车、葫芦及地轨车拥有量共计 117 架（台/套），其中32吨双梁  1  架，25吨双梁3 架，16吨双梁4 架，10吨双梁 16架，5吨双梁  6 架， 10吨单梁 8架，5吨单梁 6 架，3吨单梁 8架，2.9吨单梁 2 架，半龙门行车 26 架，门式起重机2架，吊钩通过式抛丸机提升装置 1 套，大三米合拢线 1 套，小三米车厢合拢线 1 套，地轨车32台。
3.2 维护保养服务费用：    万元/年/含税，    万元/年/不含税。
3.3 以上费用含2人驻厂维修费、税费、单价小于500元备品备件（更换备品、备件不在500元以上明细中备品备件默认为500元以下备品备件）、指导培训等年度费用；
3.4 500元以上配件预估年度费用：    万元/年/含税，    万元/年/不含税）据实结算）。
4、结算及付款方式：
4.1 合同价款结算方法：
4.1.1 自签订合同生效之日起，维护保养及更换的配件费用，每3个月结算一次。 
4.1.2 乙方维修费用以维修记录单为结算凭证，按合同结算价格明细（单件费用500元以上的）据实结算，并开具据实金额的增值税（含税13%）专用发票。
4.1.3 维修保养及更换的配件费用自发票挂账之日起的 90 天内滚动结算支付。
4.2 价格结算标准：更换的配件费用见合同附件。
4.3 付款方式：银行承兑汇票，乙方每月22日前开具增值税专用发票，经甲方审核确认后挂账。发票挂账后三个月付款。
5、质量保证期
5.1 质量保证期限（单价500元以上的配件）为验收之日，机械件质保期1年，电器件质保期半年。
5.2 若在质量保证期内该设备出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在 半 小时内答复或 1 小时内派员现场服务，费用由乙方承担。质量保证期在重新维修验收合格后延长 半 年。
6、保密条款
乙方在维修过程中掌握的甲方的业务、产品、程序、研究或与之有关的一切数据、工艺、配方、图纸等，均属于甲方的商业秘密，未经甲方书面允许，乙方不得披露给任何第三人。设备维修完成后，乙方须将掌握的上述商业秘密全部返还给甲方，不得以任何形式和载体备份自留。 
7、其它约定：
7.1乙方应安排具备相关资质的维修人员在甲方现场施工，遵守甲方现场安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方安全管理人员的监督检查。
7.2 乙方人员在甲方厂区内必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方人员的安排。乙方在甲方现场进行工作时，发生的一切人身伤害和财产损失，由乙方自行负完全责任。上述因乙方责任行为导致甲方或第三人发生损失时，乙方须对甲方或第三人因此造成的损失负全部责任并给予赔偿。
7.3 乙方在设备维修作业期间，应保持甲方现场的清洁，负责清理工作，并服从甲方的组织协调。乙方必须按照甲方要求搞好外包区域现场的整理、整顿、清扫、清洁、素养工作，达到5S管理标准。 甲方有权对乙方的现场管理工作做出评价，并给出相应的考核。
7.4 设备从拆解、运输、维修至设备安装调试完成期间所发生的设备毁损风险及责任全部由乙方承担。
7.5 乙方确认本合同中的地址为其可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在三日内以书面形式告知甲方。否则，甲方依本合同中的乙方地址寄发函件即视为送达。
7.6 如若乙方在2025 年* 月 * 日前未提供经国家质量监督检验检疫总局监制有效的《特种设备安装改造维修许可证》，则乙方不能从事本合同约定的起重机械的安装、改造、维修等作业。甲方有权单方面解除合同。
7.7 如若乙方在2025 年*月* 日前未提供中华人民共和国国家工商行政管理总局监制有效的《营业执照》，则本合同自动解除。
7.8天然气、压缩空气、水、电等能源费用由甲方承担。
7.9乙方员工使用的工作服、手套、劳保鞋、防毒口罩等劳保用品由乙方自行解决，乙方应确保相关劳保用品的合格性和适用性。乙方所需的办公设备由乙方自行购买，确保满足甲方的生产需求。
7.10乙方应在本合同生效期间协助甲方进行特检院年检验收。
8、违约责任：
乙方未按合同的约定完成修理工作的，甲方有权按照以下一种或多种方式要求乙方赔偿：
8.1 乙方逾期交付工作成果的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价款 0.1 %的违约金。当违约金超过设备合同总金额的 5% 时，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付上述违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失和费用。
8.2 乙方未按合同规定的质量完成工作，甲方同意使用的，应当按照乙方完成的工作量及甲方遭受损失的金额，降低维修费用；甲方不同意使用的，乙方应当负责重新修理并承担上述逾期交付的责任；经过重新修整，仍不符合合同规定的，甲方有权终止合同并拒付合同款，且乙方须赔偿由此给甲方造成的一切损失。
8.3 擅自调换甲方认可的修理零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。
8.4 更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失，同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期，自重新维修验收合格后 12 个月。
8.5 乙方隐瞒备件的缺陷或使用不符合规定的备件而影响质量时，甲方有权要求重新修理、减少价款或不付款。如因乙方提供的备品备件出现质量问题或其他任何归责于乙方的原因造成甲方的设备出现毁损的，乙方应当赔偿甲方因此造成的损失，赔偿金额应视设备的损坏程度及设备的价值而定。
8.6 如果乙方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件），应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
9、纠纷的处理：
9.1 解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
10、附件：
10.1、除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
10.2、合同有效期内，双方可就相关条款提出修改意见，经协商一致后达成书面补充协议。书面补充协议作为本合同的补充部分，与本合同具备同等效力。
10.3、合同双方同意在本合同执行期间及终止后三年内，将最严密地保存因与对方的关系而掌握的与对方的业务、产品、程序、研究或发展有关的一切数据、工艺、配方、图纸、商业秘密（包括但不限于市场信息及客户名单）（以下统称“保密资料”），上述保密资料均归甲方所有，未经甲方的事先书面授权，乙方不得把保密资料泄漏或转让、转许可给任何个人、单位或团体；乙方不得将上述图纸、工艺或技术等申报专利。
10.4、本合同期满或因其他原因终止，承包方应将上述保密资料的原件及所有复制件全部归还甲方，不能归还的，应在双方代表在场情况下予以销毁，并在双方销毁记录上签字。如因乙方未将上述资料返还或按约定销毁,乙方应承担已发生的平均每月外包费的5-10倍作为违约金,并赔偿甲方因此受到的损失。
10.5、乙方确认其在本合同的单位地址为可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在变更后3日内以书面形式通知甲方，否则，甲方依本合同中的乙方地址寄发函件即视为送达。
10.6、本合同在履行中发生争议产生纠纷时，双方协调解决，协商不成的由甲方所在地法院诉讼解决。
10.7、本合同依法订立，双方代表人签字并盖章后即具有法律效力，双方必须严格履行。
10.8、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方两份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：
地  址：                                     地  址： 
电话：                                       电话： 
传真：                                       传真： 
开户银行：                                   开户银行：   
账  号：                                     账 号： 
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说明：
1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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投标函
        公司（招标人全称）：
按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据项目编号为      招标文件的要求，对               （设备名称）进行投标。由投标
人                （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本四份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。
（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。
（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。
（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。
（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。
（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。
（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。
（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵方有关招标的各项规定。
（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：
电话：                           传真：
电子信箱：
投标人全称：                     开户银行名称：
公章：                           银行帐号：
法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日
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附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

            （招标人）：
                 （投标人名称）法定代表人                      授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目编号：              ）投标活动的一切事宜。
委托期限：                           
全权代表无转委权。特此委托。


法定代表人身份证复印件（正面）


授权代理人身份证复印件（正面）



法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（反面）



















单位名称（公章）：                 
法定代表人签字：                  
授权代理人签字：                  

年    月    日
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投标人基本情况表


	单位
名称
	
	代  号
	
	电话
	
	主管
部门
	
	企业负责人
	
	职务
	

	地 址
	
	邮箱
	
	传真
	
	经济
类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	一、单
位简历
及机构
	


	单位优
势及特
长
	





	
二、单
位概况
	职工
总数
	            人

	生产工人      人
工程技术人员    人
	上一年
	指标名称
	计算单位
	实际完成

	
	
	
	
	
	工业总产值
	万元
	

	
	流动
资金
	                       万元
	资金
来源
	自有
资金
	        万元
	主要经
济指标
	实现利润
	万 元
	

	
	
	
	
	银行
贷款
	        万元
	
	主 要

产 品
	1、

	
	固定
资产
	原值      万元
净值      万元
	资金
性质
	生 产 性
	        万元
	
	
	2、

	
	
	
	
	非生
产性
	        万元
	
	
	3、

	
	占地
面积
	     平方米

	房屋建筑面积      平方米
	
	
	4、

	
	
	
	厂房建筑面积      平方米
	
	
	5、

	三、主
要产品
 情况
	产品名称
	型 号
	上年
产量
	上年
产值
	产品技术先进水平
	优质
品率
	一等品率
	曾获何级何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
[bookmark: _Toc453709583]日  期：       年    月    日
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开标一览表

项目名称：泰安五岳公司行车、地轨车维修及行车搬迁委外服务项目
	投标人名称
	

	驻厂人工费用
	小写：              大写：

	维保费用（大于500元配件）
	小写：              大写：

	地轨车维保费（大于500元配件）
	小写：              大写：

	行车搬迁费用
	小写：              大写：

	  投标总报价
	
小写：              大写：

	维保时间
	自接到中标通知之日起    天内派员到指定地点，     小时内维修调试完成（投标人自报最短供货期）。

	质保期
	自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起机械件质保期    年，电器件质保期     年

	对招标文件的响应程度
（是否完全响应）
	


注： 1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2、本表除附在投标文件中外，还应一式两份单独密封，以便唱标。


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：  年   月   日
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附件五、投标分项大于500元配件报价表
投标单价大于500元配件报价表（泰安五岳公司）
项目名称：泰安五岳公司行车、地轨车维修及行车搬迁委外服务项目  
	行车、地轨车配件价格结算明细表

	序号
	部件
	规格型号
	单位
	数量
	2026年不含税
	税率
	2026年含税单价

	1
	主钩电机
	YZR225M-8/-26KW
	台
	
	
	
	

	2
	主钩减速机
	ZQ850-3CA
	台
	
	
	
	

	3
	主钩卷筒
	Φ650
	台
	
	
	
	

	4
	钢丝绳
	6*19W-22-155I
	米
	
	
	
	

	5
	电阻器
	RT52
	套
	
	
	
	

	6
	副钩电机
	YZR132M2-6/-4KW
	台
	
	
	
	

	7
	副钩减速机
	ZQ500-3CA
	台
	
	
	
	

	8
	副钩卷筒
	Φ400
	套
	
	
	
	

	9
	小车电机
	YZR160M1-6/-6.3KW
	台
	
	
	
	

	10
	小车减速机
	ZSC600-1
	台
	
	
	
	

	11
	小车车轮
	Φ400
	套
	
	
	
	

	12
	大车电机
	YZR160M1-6/-5.5KW
	台
	
	
	
	

	13
	大车车轮
	Φ800
	套
	
	
	
	

	14
	吊钩
	32T 重级
	套
	
	
	
	

	15
	吊钩
	5T
	套
	
	
	
	

	16
	接触器
	NC2-185/380V
	个
	
	
	
	

	17
	断路器
	DZ47-d63
	个
	
	
	
	

	18
	定滑轮
	10T双梁
	套
	
	
	
	

	19
	内外齿
	Φ250
	套
	
	
	
	

	20
	小车减速机
	ZQ350-1/2
	台
	
	
	
	

	21
	减速机内外齿
	Φ300mm
	套
	
	
	
	

	22
	电机转子集电总成
	YZR180L-6/17kw
	套
	
	
	
	

	23
	起升大车小车凸轮控制器
	16-32T 重级
	套
	
	
	
	

	24
	行灯变压器
	BK-2000VA
	个
	
	
	
	

	25
	电机转子集电模块
	YZR-1802-6/17kw
	套
	
	
	
	

	26
	起升电机
	YZR132M2-4kw
	台
	
	
	
	

	27
	起升制动器
	ED50/6
	台
	
	
	
	

	28
	单极滑线
	与行车配套
	米
	
	
	
	

	29
	接触器
	配套行车9511
	套
	
	
	
	

	30
	大车控制箱
	32T 重级
	套
	
	
	
	

	31
	起升控制箱
	32T 重级
	套
	
	
	
	

	32
	双限位
	10-16T
	套
	
	
	
	

	33
	主钩卷筒
	32T 重级
	套
	
	
	
	

	34
	卷筒支座
	32T 重级
	套
	
	
	
	

	35
	激光限位仪
	行车配套
	套
	
	
	
	

	36
	钢丝绳
	6*19W-17.5-155I
	米
	
	
	
	

	37
	主钩电机
	YZR225M-8/22KW
	台
	
	
	
	

	38
	主钩减速机
	ZQ650-3CA
	台
	
	
	
	

	39
	小车电机
	YZR160M1-6-5.5KW
	台
	
	
	
	

	40
	小车减速机
	ZSC400
	台
	
	
	
	

	41
	吊钩
	16T
	套
	
	
	
	

	42
	接触器
	65A/380V
	个
	
	
	
	

	43
	液压推力器
	16528
	套
	
	
	
	

	44
	小车电机
	ZDY121-4/0.8kw
	套
	
	
	
	

	45
	大车减速机
	ZQ350
	台
	
	
	
	

	46
	减速机内外齿
	Φ300mm
	套
	
	
	
	

	47
	起升大车小车凸轮控制器
	5T-10T
	套
	
	
	
	

	48
	钢丝绳
	Φ15
	米
	
	
	
	

	49
	大车控制箱
	16T
	套
	
	
	
	

	50
	起升控制箱
	16T
	套
	
	
	
	

	51
	主钩卷筒
	16T
	套
	
	
	
	

	52
	卷筒支座
	16T
	套
	
	
	
	

	53
	钢丝绳
	6*19W-14.5-155I
	米
	
	
	
	

	54
	遥控器
	F24-12S/12D满足最新管理规定
	台
	
	
	
	

	55
	主钩电机
	YZR180L-6/-17KW
	台
	
	
	
	

	56
	主钩减速机
	ZQ500-3CA
	台
	
	
	
	

	57
	主钩卷筒
	10T
	台
	
	
	
	

	58
	小车电机
	YZR132M2-4KW
	台
	
	
	
	

	59
	小车减速机
	ZSC350
	台
	
	
	
	

	60
	大车减速机
	ZQ250
	台
	
	
	
	

	61
	大车车轮
	Φ400
	套
	
	
	
	

	62
	吊钩
	10T
	套
	
	
	
	

	63
	运行拖缆线
	与主机配套
	米
	
	
	
	

	64
	制动轮
	Φ300
	个
	
	
	
	

	65
	遥控器
	F24-8D
	台
	
	
	
	

	66
	电阻器
	RT54-132M2-6
	箱
	
	
	
	

	67
	电机转子集电总成
	YZR180L-6/17kw
	套
	
	
	
	

	68
	电缆线
	3*10㎡扁电缆
	米
	
	
	
	

	69
	电缆线
	2*1.5
	米
	
	
	
	

	70
	大车控制箱
	10T
	套
	
	
	
	

	71
	起升控制箱
	10T
	套
	
	
	
	

	72
	卷筒支座
	10T
	套
	
	
	
	

	73
	超载限制器
	10T
	套
	
	
	
	

	74
	主钩电机
	YZR180L-6/-15KW
	台
	
	
	
	

	75
	主钩卷筒
	5T
	台
	
	
	
	

	76
	小车电机
	YZR132M2-6/4KW
	台
	
	
	
	

	77
	小车车轮
	Φ350
	套
	
	
	
	

	78
	大车电机
	YZR132M2-6/4KW
	台
	
	
	
	

	79
	大车电阻器
	4KW
	套
	
	
	
	

	80
	电阻器
	YZR132M2-4KW
	套
	
	
	
	

	81
	大车控制箱
	5T
	套
	
	
	
	

	82
	起升控制箱
	5T用
	套
	
	
	
	

	83
	卷筒支座
	5T用
	套
	
	
	
	

	84
	主钩电机
	ZD51-4  13KW
	台
	
	
	
	

	85
	主钩减速机
	10T
	台
	
	
	
	

	86
	小车运行电机
	ZD21-4  0.8KW
	台
	
	
	
	

	87
	钢丝绳
	Φ16
	米
	
	
	
	

	88
	大车电机
	ZDY121-4 1.5KW
	台
	
	
	
	

	89
	运行拖缆线
	3X6㎡+6X1.5㎡
	米
	
	
	
	

	90
	减速机
	10T
	个
	
	
	
	

	91
	电机
	密齿0.5KW
	台
	
	
	
	

	92
	小车运行跑车
	10T
	套
	
	
	
	

	93
	大车车轮
	300
	个
	
	
	
	

	94
	10电动葫芦
	10T-９米
	台
	
	
	
	

	95
	接触器
	6511
	个
	
	
	
	

	96
	整车电缆
	3X10+ 6X 1.5
	米
	
	
	
	

	97
	葫芦卷筒外
	3-5T
	个
	
	
	
	

	98
	葫芦卷筒内
	3-5T
	个
	
	
	
	

	99
	主钩电机
	ZD51-4 7.5KW
	台
	
	
	
	

	100
	主钩减速机
	5T
	台
	
	
	
	

	101
	小车运行电机
	ZD21-4  0.8KW
	台
	
	
	
	

	102
	大车电机
	ZDY121-4 0.8KW
	台
	
	
	
	

	103
	运行拖缆线
	3X4㎡+6X1.5㎡
	米
	
	
	
	

	104
	葫芦减速机
	5T
	台
	
	
	
	

	105
	电机
	ZDY21-4/0.8KW
	台
	
	
	
	

	106
	起升电机
	ZDi32-4/4.5kw
	台
	
	
	
	

	107
	运行小跑车
	5T
	套
	
	
	
	

	108
	大车车轮
	500
	个
	
	
	
	

	109
	5T电动葫芦
	5T
	台
	
	
	
	

	110
	大车控制箱
	总成
	套
	
	
	
	

	111
	葫芦控制箱
	总成
	套
	
	
	
	

	112
	主运行小跑车
	3-5T
	套
	
	
	
	

	113
	防脱轨跑车
	5-10T
	套
	
	
	
	

	114
	过流继电器
	APT-A36
	套
	
	
	
	

	115
	推力器
	YT1
	套
	
	
	
	

	116
	缓冲器
	160*160
	套
	
	
	
	

	117
	1101声报警灯
	1101
	套
	
	
	
	

	118
	重锤行程开关
	LX10
	套
	
	
	
	

	119
	热载继电保护器
	RT60-220
	只
	
	
	
	

	120
	断火限位器
	3-5T
	只
	
	
	
	

	121
	导绳装置
	3-5T
	套
	
	
	
	

	122
	导绳装置
	5-10T
	套
	
	
	
	

	123
	联接轴
	3-5T
	套
	
	
	
	

	124
	单边轮
	3-5T
	套
	
	
	
	

	125
	轮  轴
	10T
	套
	
	
	
	

	126
	集电器
	行车配套
	套
	
	
	
	

	127
	行车遥控电池
	5号
	箱
	
	
	
	

	128
	变频器
	AT500-
	只
	
	
	
	

	129
	起升限位器
	3T-5T
	只
	
	
	
	

	130
	刹车制动器
	3T-5T
	套
	
	
	
	

	131
	3-5T主钩
	3-5T
	套
	
	
	
	

	132
	双梁主钩
	10-16T
	套
	
	
	
	

	133
	三角板
	200
	套
	
	
	
	

	134
	控制线路开关
	48/380V
	只
	
	
	
	

	135
	控制交流主接触器
	NC30-380V
	只
	
	
	
	

	136
	延时集电器
	JS14P
	只
	
	
	
	

	137
	轴承座
	P2210
	套
	
	
	
	

	138
	激光限位仪
	行车配套
	套
	
	
	
	

	139
	电 机
	ZD51-4  4.5KW
	台
	
	
	
	

	140
	主钩减速机
	3T
	台
	
	
	
	

	141
	小车运行跑车
	3T
	套
	
	
	
	

	142
	整车电缆
	3X4+6X1.5
	米
	
	
	
	

	143
	声光报警
	3T
	套
	
	
	
	

	144
	主钩电机
	ZD51-4  4.5KW
	台
	
	
	
	

	145
	主钩减速机
	2.9T-3T
	台
	
	
	
	

	146
	小车运行跑车
	2.9T
	套
	
	
	
	

	147
	大车减速机
	LDA
	台
	
	
	
	

	148
	2.9T电动葫芦
	2.9T
	台
	
	
	
	

	149
	滑线
	2.9T
	米
	
	
	
	

	150
	控制线
	3X4+6X1.5
	米
	
	
	
	

	151
	声光报警
	2.9T
	套
	
	
	
	

	152
	双限位
	2.9T
	套
	
	
	
	

	153
	滑线
	四极
	米
	
	
	
	

	154
	超载限制器
	BCQ-GL 3T
	台
	
	
	
	

	155
	3T电动葫芦
	3T
	台
	
	
	
	

	156
	双限位
	3T-5T
	套
	
	
	
	

	157
	高压油管
	地轨车配套
	米
	
	
	
	

	158
	高压接头
	20-50兆帕
	个
	
	
	
	

	159
	轴承
	地轨车专用
	个
	
	
	
	

	160
	主轴
	地轨车配套
	个
	
	
	
	

	161
	减速机
	地轨车配套ZHQ35
	台
	
	
	
	

	162
	接触器
	地柜车配套CJ15012
	台
	
	
	
	

	163
	遥控器
	地轨车配套
	个
	
	
	
	

	164
	控制器
	地轨车配套
	个
	
	
	
	

	165
	电机
	地轨车配套
	台
	
	
	
	

	166
	行走主轮
	地轨车配套
	个
	
	
	
	

	167
	25T地轨车遥控器
	地轨车配套
	个
	
	
	
	

	168
	电源线
	地轨车配套
	米
	
	
	
	

	169
	电容器
	地轨车配套
	台
	
	
	
	

	170
	减速机
	地轨车配套T81310
	台
	
	
	
	

	171
	电源保护器
	地轨车配套
	只
	
	
	
	

	172
	继电保护器
	地轨车配套
	只
	
	
	
	


 
注：   1.所有型号行车大于500元配件详细体现在本报价表内（请根据每种行车、地轨车所需配件自行补齐大于500元以上的配件明细表中，未注明的默认为500元以下备品备件）。
2. 仔细核实每类行车部件用量和价格，要求配件数据全面。该表中的数据需要存入U盘交于招标方。
3.乙方提供遥控器必须满足最新法律法规要求。
行车搬迁报价明细表（可由投标人自行添减）
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	单梁行车
	3-5T
	台
	1
	
	含吊车、人工、特检院检验费用、13%税、市内运费

	2
	单梁行车
	10T
	台
	2
	
	含吊车、人工、特检院检验费用、13%税、市内运费

	3
	双梁行车
	10T
	台
	2
	
	含吊车、人工、特检院检验费用、13%税、市内运费

	4
	双梁行车
	16T
	台
	1
	
	含吊车、人工、特检院检验费用、13%税、市内运费

	5
	双梁行车
	25T
	台
	1
	
	含吊车、人工、特检院检验费用、13%税、市内运费

	6
	半龙门
	2-5T
	台
	1
	
	含吊车、人工、特检院检验费用、13%税、市内运费

	7
	双梁行车驾驶室拆除
	5-25T
	台
	1
	
	含吊车、人工、特检院检验费用、13%税、市内运费



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




[bookmark: _Toc42331292][bookmark: _Toc48210130]附件六、技术规格偏离表
技术规格偏离表
项目名称：泰安五岳公司行车、地轨车维修及行车搬迁服务项目
	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标文件条款内容
	投标文件条款号
	招标文件条款内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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商务条款偏离表

项目名称：泰安五岳公司行车、地轨车维修及行车搬迁服务项目
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件
条款内容
	投标文件
条款号
	投标文件
条款内容
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

[bookmark: _Toc42331294][bookmark: _Toc518655812][bookmark: _Toc23672][bookmark: _Toc48210132][bookmark: _Toc424118189][bookmark: _Toc353881020][bookmark: _Toc23535]附件八、经营业绩一览表
经营业绩一览表

项目名称：泰安五岳公司行车、地轨车维修及行车搬迁服务项目
	序号
	名称
	数量
	规格型号
	金额
	用户名称
	联系人及
联系电话
	投产日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供近三年同类产品的维保、制造、销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日。
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服务承诺函

项目名称：               
        公司:（招标人全称）
我代表（投标单位名称）对中标项目的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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设备质量承诺函
                                               
项目名称:                          
        公司:（招标人全称）
我代表(投标单位名称)为保证中标项目的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc48210135][bookmark: _Toc14341861][bookmark: _Toc42331297]附件十一: 封面格式（参考）
封面格式（参考）
	
投标文件
（正本）

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 
	
投标文件
（副本）

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 



	
开标一览表              

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：

	
电子版投标文件

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：



封口格式：
	……………………于     年  月  日  时之前不准启封（公章）…………………




[bookmark: _Toc48210136][bookmark: _Toc42331298]附件十二 投标人报名表
投标人报名表
公章：
	项目名称
	泰安五岳公司行车、地轨车维修及行车搬迁服务项目

	投标单位
（全称）
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年    月    日


注：1、请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。
2、 缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。
3、 投标保证金缴纳证明及本报名表一并发送至电子邮箱内。
4.联系人：谷  盟   15069834446     
侯  波  15864774483 
5.投标邮箱：wangzekai@sinotruk.com    

image1.png
MEES




